# 如何解决TCPSocket发送数据报错“send failed, socket is 72, errno is 32”

#### 问题现象

使用TCPSocket给打印机循环发送文件数据时中途报错：\[socket\_exec.cpp:2654\] send failed, socket is 72, errno is 32，但是使用Debug方式一步一步的执行可以发送成功，如何解决？

#### 背景知识

应用使用TCP协议进行Socket通信需要了解以下流程：

1.  import需要的Socket模块。
2.  创建一个TCPSocket连接，返回一个TCPSocket对象。
3.  订阅TCPSocket相关的订阅事件。
4.  绑定IP地址和端口，端口可以指定或由系统随机分配。
5.  连接到指定的IP地址和端口。
6.  发送数据。
7.  Socket连接使用完毕后，主动关闭。

#### 问题定位

*   通过TCPDump日志分析是否对端主动关闭连接。
*   检查是否循环发送数据量过大导致服务端处理不过来。

#### 分析结论

通过抓取TCPDump日志进行分析，关键日志如下：

结论如下：

*   在非Debug方式下，打印机主动发了一个RST，服务端主动关闭连接。
*   客户端已经发了大量的包，打印机还在应答前面的包，服务端处理不过来了。

#### 修改建议

*   减小每次发送的数据大小。
*   在每次发送完添加Sleep延时50毫秒避免数据堆积。