# 环境准备

#### 开发工具及配置

DevEco Studio作为驱动开发工具，是进行驱动开发的必备条件之一，我们可以使用该工具进行开发、调试、打包等操作。请下载安装该工具，并参考工具概述中的创建一个新的工程进行基本的操作验证，保证DevEco Studio可正常运行。

请使用华为账号-登录下载安装该工具，并参考工具概述中的创建一个新的工程进行基本的操作验证，保证DevEco Studio可正常运行。

#### SDK版本配置

扩展外设管理模块提供的ArkTS接口，所需SDK版本为API10及以上版本才可使用。

基于DDK能力开发专业专用扩展外设驱动或扩展外设增强驱动时，对SDK版本的要求如下：

| NDK接口 | SDK版本 |
| --- | --- |
| UsbDdk | API10及以上 |
| HidDdk | API11及以上 |
| USBSerialDDK | API18及以上 |
| ScsiPeripheralDDK | API18及以上 |

#### 检验环境是否搭建成功

检查DevEco Studio是否已连接上HarmonyOS设备。

#### HDC配置

HDC（HarmonyOS Device Connector）是为开发人员提供的用于调试的命令行工具，通过该工具可以在Windows/Linux/Mac系统上与真实设备或者模拟器进行交互，详细参考hdc配置。

“配置环境变量hdc\_server\_port”和“全局环境变量”为必须操作。

#### 开发设备

*   当前开发调试及验证，以PC作为开发设备进行说明。
*   开发扩展外设驱动客户端和扩展外设驱动时，需要一个外接USB设备进行调试，**当前仅支持通过USB总线连接的外接设备**。
*   需要知道外接USB设备的ProductId和VendorId，用于定义驱动以及IPC通信。