# setEthernetConfig接口报错9201010如何解决

#### 问题现象

调用networkManager.setEthernetConfig接口配置以太网时失败，日志输出：setEthernetConfig, failed. Code: 9201010, Message: Ethernet configuration failed.

#### 背景知识

调用networkManager.setEthernetConfig接口可以设置以太网配置。错误码9201010表示以太网网络接口配置失败。

#### 问题定位

1.  查看日志输出，发现错误码为9201010。
2.  查阅错误码9201010的官方说明，确认该错误码表示以太网配置失败。
3.  检查当前设备的以太网网卡状态、传入的网卡名称以及配置参数是否正确。

#### 分析结论

以太网配置失败，通常由以下原因导致：网卡未启用、网卡名输入错误或配置参数错误。

#### 修改建议

检查网卡状态及配置参数

1.  检查以太网设备是否已连接，且对应网卡是否已启用。
2.  检查调用networkManager.setEthernetConfig接口时传入的网卡名称是否与实际设备网卡名称一致。
3.  检查传入接口的配置参数是否正确。