# HarmonyOS术语

#### A

#### abc文件

方舟字节码（ArkCompiler Bytecode）文件，是ArkCompiler的编译工具链以源代码作为输入编译生成的产物，其文件后缀名为.abc。在发布态，abc文件会被打包到HAP中。

#### Advanced Notification Service (ANS)；通知增强服务

Advanced Notification Service，通知增强服务，是HarmonyOS中负责处理通知的订阅、发布和更新等操作的系统服务。

#### Atomic Service；元服务

原名元服务，是HarmonyOS提供的一种面向未来的服务提供方式，是有独立入口的（用户可通过点击服务卡片打开元服务）、免安装的（无需显式安装，由系统程序框架后台安装后即可使用）用户应用程序形态。

#### ArkUI；方舟开发框架

方舟开发框架，是为HarmonyOS平台开发极简、高性能、跨设备应用设计研发的UI开发框架，支撑开发者高效地构建跨设备应用UI界面。

#### ArkCompiler

方舟编译器，是华为自研的统一编程平台，包含编译器、工具链、运行时等关键部件，支持高级语言在多种芯片平台的编译与运行，可支撑传统应用、元服务运行在手机、个人电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等多种设备上的需求。

#### B

#### Bundle Manager Service (BMS)

包管理服务。

#### C

#### Common Event Service (CES)

HarmonyOS中负责处理公共事件的订阅、发布和退订的系统服务。

#### Cross-device migration；跨端迁移

是一种实现用户应用程序流转的技术方案。指在A端运行的用户应用程序，迁移到B端上并从迁移时刻A端状态继续运行，然后A端用户应用程序退出。

#### Cross-device operation；跨端操作

是一种实现用户应用程序流转的技术方案。指A端用户应用程序通过系统调用实现在B端的操作，无需B端用户应用程序配合。如A端用户应用程序通过Cast+ Kit或DV Kit实现在B端的投屏或反控。

#### D

#### DevEco Studio for Embedded

嵌入式设备开发IDE。

#### Device Virtualization (DV)；设备虚拟化

通过虚拟化技术可以实现不同设备的能力和资源融合。

#### DFX

Design For X（也称Design For eXcellence），是面向产品生命周期各环节的设计，其中X代表产品生命周期的某一个环节或特性。例如DFR表示Design for Reliability，即可靠性设计；DFT表示Design for Testability，即可测试性设计。DFX设计涵盖了产品所有的非功能性设计，包括研发、制造、运维、服务等环节，对产品效率、成本、质量、体验等至关重要。

#### Distributed Management Service (DMS)

分布式管理服务。

#### E

#### ExtensionAbility

Stage模型中的组件类型名，即ExtensionAbility组件，提供特定场景（如卡片、输入法）的扩展能力，满足更多的使用场景。

#### H

#### Hardware Driver Foundation (HDF)；硬件驱动框架

提供统一外设访问能力以及驱动开发、管理框架。

#### Harmony Ability Package (HAP)

一个HAP文件包含应用的所有内容，由代码、资源、三方库及应用配置文件组成，其文件后缀名为.hap。

#### HarmonyOS

HarmonyOS是新一代的智能终端操作系统，为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。带来简洁、流畅、连续、安全可靠的全场景交互体验。

2024年HarmonyOS以全新架构发布，命名为HarmonyOS NEXT。HarmonyOS NEXT于2024年6月21日公开发布首个Developer Beta版本，并于2024年10月22日正式公开发布首个Release版本（版本号5.0.0）。HarmonyOS NEXT采用OpenHarmony作为操作系统底座，并通过OpenHarmony兼容性标准认证。全新架构下的HarmonyOS实现了对全场景体验的底层优化，系统更流畅，隐私安全能力更强大。给消费者带来更高效、更流畅、更便捷、更安全的智能化操作体验。

#### HarmonyOS Markup Language (HML)

是一套类HTML的标记语言。通过组件、事件构建出页面的内容。页面具备数据绑定、事件绑定、列表渲染、条件渲染等高级能力。

#### HDF Configuration Generator (HC-GEN)

HCS配置转换工具，可以将HDF配置文件转换为软件可读取的文件格式。

#### HDF Configuration Source (HCS)

HDF驱动框架的配置描述语言，是一种以Key-Value为主体的文本格式，用于实现配置代码与驱动代码解耦、便于配置管理。

#### Hop；流转

在HarmonyOS中泛指涉及多端的分布式操作。流转能力打破设备界限，多设备联动，使用户应用程序可分可合、可流转，实现如邮件跨设备编辑、多设备协同健身、多屏游戏等分布式业务。

流转为开发者提供更广的使用场景和更新的产品视角，强化产品优势，实现体验升级。

#### I

#### Intelligent Distributed Networking (IDN)

是HarmonyOS特有的分布式组网能力单元。开发者可以通过IDN获取分布式网络内的设备列表和设备状态信息，以及注册分布式网络内设备的在网状态变化信息。

#### K

#### Kit

是一个功能内聚的开放能力集合，可以支撑开发者完成一个特定场景的功能开发。

#### M

#### Manual hop；用户手动流转

是指开发者在用户应用程序中内嵌规范的流转图标，使用户可以手动选择合适的可选设备进行流转。用户点击图标后，会调起系统提供的流转面板。面板中会展示出用户应用程序的信息及可流转的设备，引导用户进行后续的流转操作。

#### Mobile Sensing Development Platform (MSDP)；移动感知平台

MSDP子系统提供分布式融合感知能力，借助HarmonyOS分布式能力，汇总融合来自多个设备的多种感知源，从而精确感知用户的空间状态、移动状态、手势、运动健康等多种状态，构建全场景泛在基础感知能力，支撑智慧生活新体验。

#### Multi-device collaboration；多端协同

是一种实现用户应用程序流转的技术方案。指多端上的不同UIAbility协同运行或接力运行以实现完整业务；或者，多端上的相同UIAbility同时运行以实现完整业务；或者，UIAbility跨端调用ExtensionAbility以实现完整业务。

#### O

#### OpenHarmony

2020年，华为将HarmonyOS基础能力捐赠给开放原子开源基金会，形成OpenHarmony开源项目。OpenHarmony能够提供操作系统底层能力，包括应用框架及UI框架，基础服务（如分布式管理、数据、文件等），基础应用（如桌面、设置的基本能力，以及日历、联系人等基础应用）。

#### OS collaboration；平台联动

是一种实现用户应用程序流转的技术方案。指通过A、B两端OS平台能力或系统应用完成跨端操作，不需要用户应用程序感知和参与。如镜像投屏、手机与PC的多屏协同。

#### P

#### PC/2in1

即PC设备，主要交互方式以多窗口、多任务及键盘鼠标操作为主，可充分发挥设备的生产力属性。在HarmonyOS文档中，所有“2in1”均指“PC/2in1”。

#### S

#### Service widget；服务卡片

简称卡片，将用户应用程序的重要信息以卡片的形式展示在桌面等系统入口，用户可通过点击卡片实现功能快捷操作，以达到服务直达、减少层级跳转的目的。

#### Software Development Kit (SDK)；软件开发工具包

是用于创建应用软件的开发工具和开放能力的集合。

#### Super virtual device；超级虚拟终端

亦称超级终端，通过分布式技术将多个终端的能力进行整合，存放在一个虚拟的硬件资源池里，根据业务需要统一管理和调度终端能力，来对外提供服务。

#### System suggested hop；系统推荐流转

是指当用户使用用户应用程序时，所处环境中存在使用体验更优的可选设备，则系统自动为用户推荐该设备，用户可确认是否启动流转。

#### System Type；系统类型

*   Mini System，轻量系统：面向MCU类处理器，例如ARM Cortex-M、RISC-V 32位的设备，资源极其有限，参考内存≥128KiB，提供丰富的近距连接能力以及丰富的外设总线访问能力。典型产品有智能家居领域的联接类模组、传感器设备等。
*   Small System，小型系统：面向应用处理器，例如Arm Cortex-A的设备，参考内存≥1MiB，提供更高的安全能力，提供标准的图形框架，提供视频编解码的多媒体能力。典型产品有智能家居领域的IPCamera、电子猫眼、路由器以及智慧出行域的行车记录仪等。
*   Standard System，标准系统：面向应用处理器，例如Arm Cortex-A的设备，参考内存≥128MiB，提供增强的交互能力，提供3D GPU以及硬件合成能力，提供更多控件以及动效更丰富的图形能力，提供完整的应用框架。典型产品有高端的冰箱显示屏等。
*   Large System，大型系统：面向应用处理器，例如Arm Cortex-A的设备，参考内存≥1GiB，提供完整的兼容应用框架。典型的产品有智慧屏、智能穿戴等。

#### U

#### UIAbility

Stage模型中的组件类型名，即UIAbility组件，包含UI，提供展示UI的能力，主要用于和用户交互。

#### UX

也称UE，即User Experience，用户体验，是用户在使用一个产品或系统之前、使用期间和使用之后的全部感受。