# Wi-Fi扫描开发指南

#### 简介

Wi-Fi扫描是指设备（如手机、电脑、路由器等）搜索周围可用Wi-Fi网络的过程。通过扫描，设备可以获取附近网络的基本信息（如网络名称、信号强度、加密方式等），从而实现连接、管理或分析周围网络。

#### 场景介绍

*   Wi-Fi扫描
*   PNO扫描
*   周期扫描
*   扫描管控

#### 接口说明

完整的JS API说明以及示例代码请参考：SCAN接口。

接口具体说明如下表所示。

| 接口名 | 功能描述 |
| --- | --- |
| getScanInfoList() | 获取扫描结果。 |
| on(type: 'wifiScanStateChange') | 注册扫描状态改变事件。 |
| off(type: 'wifiScanStateChange') | 取消注册扫描状态改变事件。 |

#### 开发步骤

#### Wi-Fi扫描

1.  导入需要的Wi-Fi模块。
    
2.  需要SystemCapability.Communication.WiFi.STA系统能力。
    
3.  需要权限ohos.permission.GET\_WIFI\_INFO。
    
4.  开启设备的Wi-Fi。
    
5.  示例代码：
    
    主动扫描接口，从API version 10开始废弃。替代接口仅向系统应用开放。
    
    ```
    import { wifiManager } from '@kit.ConnectivityKit';
    
    try {
      let recvWifiScanStateChangeFunc = (result:number) => {
          console.info("Receive Wifi scan state change event: " + result);
      }
    
      // 获取扫描状态 0：扫描失败；1：扫描成功。
      wifiManager.on("wifiScanStateChange", recvWifiScanStateChangeFunc);
    
      let isWifiActive = wifiManager.isWifiActive();
      if (!isWifiActive) {
        console.error("wifi not enable"); // 请先手动打开WiFi
        return;
      }
    
      let scanInfoList = wifiManager.getScanInfoList();
    
      let len = scanInfoList.length;
      console.info("wifi received scan info: " + len);
      if(len > 0){
        for (let i = 0; i < len; ++i) {
          console.info("ssid: " + scanInfoList[i].ssid);
          console.info("bssid: " + scanInfoList[i].bssid);
          console.info("capabilities: " + scanInfoList[i].capabilities);
          console.info("securityType: " + scanInfoList[i].securityType);
          console.info("rssi: " + scanInfoList[i].rssi);
          console.info("band: " + scanInfoList[i].band);
          console.info("frequency: " + scanInfoList[i].frequency);
          console.info("channelWidth: " + scanInfoList[i].channelWidth);
          console.info("timestamp: " + scanInfoList[i].timestamp);
          console.info("supportedWifiCategory: " + scanInfoList[i].supportedWifiCategory);
          console.info("isHiLinkNetwork: " + scanInfoList[i].isHiLinkNetwork);
        }
      }
    
      // 取消注册，停止获取扫描状态。
      wifiManager.off("wifiScanStateChange", recvWifiScanStateChangeFunc);
    } catch (error) {
      console.error(`WiFi scan fail. ${error.message}`);
    }
    ```
    
6.  错误码详情请参见WIFI错误码。
    

#### PNO扫描

PNO扫描即首选分流网络扫描（Preferred Network Offload scanning），是一种用于降低移动设备功耗的Wi-Fi扫描技术。

触发PNO扫描条件：当设备未连接Wi-Fi且屏幕关闭后，会触发PNO扫描，支持设备在后台寻找并连接首选的Wi-Fi网络。

#### 周期扫描

WiFi周期扫描是指无线设备（如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等）按照一定的时间间隔，自动搜索周围可用的WiFi网络的过程。

触发场景描述：

1.  设备亮屏且与Wi-Fi已连接：判断当前链路是否支持上网。支持上网，扫描间隔1h；不支持上网，判断是否静止，静止场景下扫描周期从20s开始倍增，最大300s；非静止场景扫描周期从20s开始，最大160s。
    
2.  设备亮屏且与Wi-Fi未连接：静止场景扫描周期从20s开始倍增，最大300s；非静止场景扫描周期从20s开始，最大160s。

#### 扫描管控

WiFi扫描管控是指对无线设备扫描WiFi网络的行为进行管理和控制。

以下是一些常见的管控方式和应用场景：

1.  WiFi在关闭的情况下不触发周期扫描和PNO扫描。
    
2.  WiFi连接过程中不允许触发扫描。
    
3.  前台应用2分钟内最多发起4次扫描。
    
4.  设备温度达到阈值，设备扫描会被管控。
    
5.  扫描接口从API version 9开始支持，从API version 10开始废弃，替代接口仅向系统应用开放。
    
6.  扫描结果获取真实bssid，需要申请ohos.permission.GET\_WIFI\_PEERS\_MAC权限。