# 升级服务术语

#### A

#### AB Upgrade；AB升级

双分区升级方式。系统在A和B两个分区交替运行与升级，升级时将新系统写入未激活分区，重启后切换至新分区运行。

升级失败可回滚至旧分区，提高升级可靠性。

#### C

#### Cold Upgrade；冷升级

需要重启设备才能生效的升级方式。适用于需要完整系统重置或固件升级的场景。

#### D

#### Deep Factory Reset；深度恢复出厂设置

通过覆盖写入等方式，深度清除用户数据分区、操作系统分区，彻底销毁数据，恢复设备出厂状态。

相比强制恢复，清除范围更大，覆盖操作系统分区，数据更难恢复。

#### Differential Package；差分包

仅包含与当前版本的差异部分。相比全量包体积更小，下载和安装更快，节省网络流量与存储空间。

适用于已安装基础版本的增量升级场景。

#### F

#### Fix Package；修复包

通常指包含增量更新内容或特定问题修复补丁的升级包，主要用于安全补丁或小版本修复。

适用于系统故障修复或恢复系统功能的特殊升级场景。

#### Firmware；固件升级

设备出厂预置的系统级软件，包括操作系统内核、系统服务、内置资源和预置应用（不含三方应用）。

升级范围覆盖整个系统，固件升级可修复漏洞、提升性能或增加新功能。

#### Factory Reset；恢复出厂设置

清除用户数据分区，删除用户安装的应用、用户文件和个人设置，将设备恢复到出厂初始状态。操作不可逆，需提前备份数据。

#### Force Factory Reset；强制恢复出厂设置

清除用户数据分区，并同步清除文件加密密钥（用于加密用户数据的密钥）。适用于设备交接前或敏感数据销毁等高安全场景。

#### L

#### Live And Cold；融合升级

融合升级，结合两者特性，适用于同时包含热升级和冷升级组件的场景。

#### Live Upgrade；热升级

热升级，无需重启即可生效，适用于应用层组件升级或需要保持设备运行的场景。

#### O

#### Over The Air（OTA）；空中下载

通过网络远程下载升级包并完成系统升级，设备无需物理介质直接连接升级服务器获取升级包，是移动设备系统升级的主流方式。

指“通过无线空中接口进行升级”的统称。

它不限定具体的网络类型（可以是蜂窝数据、Wi-Fi、甚至蓝牙），不限定具体的实现方式。

#### Online Upgrade；在线升级

通过网络连接升级服务器，下载升级包并完成系统升级的方式。依赖设备厂商部署的升级服务器进行版本检测与包管理，

设备可定期或手动检测新版本并下载升级。

#### S

#### SD Card Upgrade；SD卡升级

使用SD卡存储升级包进行本地升级的方式。将升级包拷贝至SD卡，设备从SD卡读取并执行升级，适用于无网络连接或升级包较大的场景。

#### Stream OTA；流式升级

升级包数据边下载边写入的升级方式，无需完整下载后再安装。节省存储空间，减少等待时间，适合存储空间有限的设备。