# 录像(C/C++)

录像是循环帧的捕获，同时也是相机应用的最重要功能之一。对于录像的流畅度，开发者可以参考拍照(C/C++)中的开发步骤7，设置分辨率、闪光灯、焦距、照片质量及旋转角度等信息。

#### 开发步骤

详细的API说明请参考OH\_Camera。

1.  导入NDK接口，接口中提供了相机相关的属性和方法，导入方法如下。
    
    ```
    #include <cstdint>
    #include <native_buffer/buffer_common.h>
    #include <unistd.h>
    #include <string>
    #include <thread>
    #include <cstdio>
    #include <fcntl.h>
    #include <map>
    #include <string>
    #include <vector>
    #include <native_buffer/native_buffer.h>
    #include "iostream"
    #include "mutex"
    
    #include "hilog/log.h"
    #include "ohcamera/camera.h"
    #include "ohcamera/camera_input.h"
    #include "ohcamera/capture_session.h"
    #include "ohcamera/photo_output.h"
    #include "ohcamera/preview_output.h"
    #include "ohcamera/video_output.h"
    #include "napi/native_api.h"
    #include "ohcamera/camera_manager.h"
    #include <window_manager/oh_display_info.h>
    #include <window_manager/oh_display_manager.h>
    
    namespace OHOS_CAMERA_SAMPLE {
    class NDKCamera {
      public:
        struct CameraBuildingConfig {
            char *str;
            uint32_t focusMode;
            uint32_t cameraDeviceIndex;
            bool isVideo;
            bool isHdr;
            char *videoId;
        };
        ~NDKCamera();
        explicit NDKCamera(CameraBuildingConfig config);
        // ...
    };
    } // namespace OHOS_CAMERA_SAMPLE
    ```
    
2.  在CMake脚本中链接相关动态库。
    
    ```
    target_link_libraries(entry PUBLIC
        libace_napi.z.so
        libohcamera.so
        libhilog_ndk.z.so
    )
    ```
    
3.  获取SurfaceId。
    
    系统提供的OH\_AVRecorder\_Create()接口可以创建一个录像AVRecorder实例，通过该实例的OH\_AVRecorder\_GetInputSurface()方法获取SurfaceId。
    
4.  创建录像输出流。
    
    根据传入的SurfaceId，通过OH\_CameraManager\_GetSupportedCameraOutputCapability接口获取Camera\_OutputCapability能力，可以通过Camera\_OutputCapability中的videoProfiles，获取当前设备支持的录像输出流。然后，定义创建录像的参数，通过OH\_CameraManager\_CreateVideoOutput方法创建录像输出流。
    
    *   预览流与录像输出流的分辨率的宽高比要保持一致。如示例代码中宽高比为640:480 = 4:3，则需要预览流中的分辨率的宽高比也为4:3，可选择的分辨率有：640:480、960:720、1440:1080等。
        
    *   在设置预览输出流的分辨率宽高前，需要先通过OH\_AVRecorder\_Profile查询视频帧支持可配置的宽高范围。
        
    
    ```
    Camera_ErrorCode NDKCamera::CreateVideoOutput(char *videoId)
    {
        if (videoProfile_ == nullptr) {
            OH_LOG_ERROR(LOG_APP, "Get videoProfiles failed.");
            return CAMERA_INVALID_ARGUMENT;
        }
        ret_ = OH_CameraManager_CreateVideoOutput(cameraManager_, videoProfile_, videoId, &videoOutput_);
        OH_LOG_ERROR(LOG_APP, " create video width: %{public}d, height: %{public}d, format: %{public}d",
            videoProfile_->size.width, videoProfile_->size.height, videoProfile_->format);
        if (videoId == nullptr || videoOutput_ == nullptr || ret_ != CAMERA_OK) {
            OH_LOG_ERROR(LOG_APP, "CreateVideoOutput failed.");
            return CAMERA_INVALID_ARGUMENT;
        }
        VideoOutputRegisterCallback();
        return ret_;
    }
    ```
    
5.  开始录像。
    
    通过OH\_VideoOutput\_Start()方法启动录像输出流。
    
    ```
    Camera_ErrorCode NDKCamera::VideoOutputStart(void)
    {
        OH_LOG_INFO(LOG_APP, "VideoOutputStart begin.");
        Camera_ErrorCode ret = OH_VideoOutput_Start(videoOutput_);
        if (ret == CAMERA_OK) {
            OH_LOG_INFO(LOG_APP, "OH_VideoOutput_Start success.");
        } else {
            OH_LOG_ERROR(LOG_APP, "OH_VideoOutput_Start failed. %d ", ret);
        }
        return ret;
    }
    ```
    
6.  停止录像。
    
    通过OH\_VideoOutput\_Stop()方法停止录像输出流。
    
    ```
    Camera_ErrorCode NDKCamera::VideoOutputStop(void)
    {
        OH_LOG_ERROR(LOG_APP, "enter VideoOutputStop.");
        ret_ = OH_VideoOutput_Stop(videoOutput_);
        if (ret_ != CAMERA_OK) {
            OH_LOG_ERROR(LOG_APP, "VideoOutputStop failed.");
            return CAMERA_INVALID_ARGUMENT;
        }
        return ret_;
    }
    ```
    

#### 状态监听

在相机应用开发过程中，可以随时监听录像输出流状态，包括录像开始、录像结束、录像流输出的错误。

*   通过注册固定的frameStart回调函数获取监听录像开始结果，videoOutput创建成功时即可监听，录像第一次曝光时触发，当触发该事件回调时表示录像已开始。
    
    ```
    void VideoOutputOnFrameStart(Camera_VideoOutput *videoOutput)
    {
        OH_LOG_INFO(LOG_APP, "VideoOutputOnFrameStart");
    }
    ```
    
*   通过注册固定的frameEnd回调函数获取监听录像结束结果，videoOutput创建成功时即可监听，录像完成最后一帧时触发，有该事件返回结果则认为录像流已结束。
    
    ```
    void VideoOutputOnFrameEnd(Camera_VideoOutput *videoOutput, int32_t frameCount)
    {
        OH_LOG_INFO(LOG_APP, "VideoOutput frameCount = %{public}d", frameCount);
    }
    ```
    
*   通过注册固定的error回调函数获取监听录像输出错误结果，callback返回录像输出接口使用错误时对应的错误码，错误码类型参见Camera\_ErrorCode。
    
    ```
    void VideoOutputOnError(Camera_VideoOutput *videoOutput, Camera_ErrorCode errorCode)
    {
        OH_LOG_INFO(LOG_APP, "VideoOutput errorCode = %{public}d", errorCode);
    }
    ```
    
    ```
    VideoOutput_Callbacks *NDKCamera::GetVideoOutputListener(void)
    {
        static VideoOutput_Callbacks videoOutputListener = {
            .onFrameStart = VideoOutputOnFrameStart,
            .onFrameEnd = VideoOutputOnFrameEnd,
            .onError = VideoOutputOnError
        };
        return &videoOutputListener;
    }
    
    Camera_ErrorCode NDKCamera::VideoOutputRegisterCallback(void)
    {
        ret_ = OH_VideoOutput_RegisterCallback(videoOutput_, GetVideoOutputListener());
        if (ret_ != CAMERA_OK) {
            OH_LOG_ERROR(LOG_APP, "OH_VideoOutput_RegisterCallback failed.");
        }
        return ret_;
    }
    ```