# ge::graphStatus

graphStatus类型即uint32\_t类型，其不同的状态说明如下。

| 状态 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ge::GRAPH_SUCCESS | 0 | 对应函数执行成功。 |
| ge::GRAPH_FAILED | 0xFFFFFFFF | 对应函数执行失败。 |
| ge::GRAPH_PARAM_INVALID | 50331649 | 对应函数执行失败，执行时存在参数无法通过校验的情况。 |
| ge::GRAPH_NOT_CHANGED | 1343242304 | 不符合常量折叠的条件时的错误码。 |
| ge::GRAPH_NODE_WITHOUT_CONST_INPUT | 50331648 | 检测到网络中的某个算子的输入没有const数据的场景。 |