# Connectivity Kit简介

#### Connectivity Kit开发概述

移动终端设备已经深入人民日常生活的方方面面，如连接蓝牙耳机听音乐、连接WIFI上网、使用NFC进行一碰开门等已成为终端用户日常生活中常见的行为。

当用户处于这些丰富的使用场景中时，蓝牙提供基于蓝牙连接的基础能力，如音乐/通话/分享等，WIFI提供基础的无线连接能力，NFC提供基础的靠近刷卡和读卡能力。

对于开发者，设计基础通信的体验服务，可以使应用的使用体验更贴近每个终端用户的日常生活。

#### 蓝牙简介

蓝牙技术是一种无线通信技术，可以在短距离内传输数据，该技术规范由蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group, SIG）制定。可以用于连接手机、耳机、音箱、键盘、鼠标、打印机等各种设备。特点是低功耗、低成本、简单易用。

蓝牙模块提供了多种API，适用于不同场景，助力开发者完成蓝牙相关开发。

*   **ACCESS模块**
    
    提供开启、关闭蓝牙和获取蓝牙开关状态等能力。使用蓝牙其他功能需要通过该模块打开蓝牙，在蓝牙已打开的情况下使用其他功能。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.access。
    
*   **CONNECTION模块**
    
    提供蓝牙设备的发现、配对连接和获取本端及对端设备信息等能力。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.connection。
    
*   **BLE模块**
    
    提供基于低功耗蓝牙（Bluetooth Low Energy）技术的蓝牙能力，可支持发现设备、发送广播报文、发现服务和传输数据等功能。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.ble。
    
*   **SOCKET模块**
    
    提供基于串口通信协议（Serial Port Profile，SPP）实现蓝牙设备间通信连接和传输数据的能力。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.socket。
    
*   **A2DP模块**
    
    提供基于增强音频分发协议（Advanced Audio Distribution Profile，A2DP）实现蓝牙设备间通信连接和传输高品质音频的能力。例如：手机与耳机、音响等设备间传输音频流，实现听音乐的场景。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.a2dp。
    
*   **HFP模块**
    
    提供基于免提协议（Hands-Free Profile，HFP）实现蓝牙设备间通信连接和免提通话的能力，可支持双向语音通话和控制等功能。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.hfp。
    
*   **HID模块**
    
    提供基于人机接口协议（Human Interface Device Profile，HID）实现蓝牙设备间通信连接、无线控制和传输的能力。例如：支持键盘、鼠标、游戏手柄等设备与主机（如手机、平板和PC）间的低延迟双向通信。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.hid。
    
*   **PAN模块**
    
    提供基于个人局域网协议（Personal Area Network，PAN）实现设备间网络共享的能力。例如：手机与PC间的互联网共享。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.pan。
    
*   **MAP模块**
    
    提供基于消息访问协议（Message Access Profile，MAP）实现设备间消息共享的能力。例如：手机与车载间的短信数据同步。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.map。
    
*   **PBAP模块**
    
    提供基于电话簿访问协议（Phone Book Access Profile）实现设备间电话簿数据共享的能力。例如：手机与车载间的联系人和通话记录的数据同步。具体内容可参考API @ohos.bluetooth.pbap。
    

#### WLAN简介

无线局域网（Wireless Local Area Networks，WLAN），是通过无线电、红外光信号或者其他技术发送和接收数据的局域网，用户可以通过WLAN实现结点之间无物理连接的网络通讯。常用于用户携带可移动终端的办公、公众环境中。

WLAN系统为用户提供接入WLAN网络功能（STA模式）、点对点的数据传输功能（P2P模式）和热点分享功能（AP模式），让应用可以通过WLAN和其他设备互联互通。

*   **STA模式**
    
    STA模式即工作站模式，可以理解为某网络中的一个工作站即客户端。当某设备具备该功能时，它可以连到另外的一个路由网络中，如家用路由器，通常用于提供网络的数据上行服务。详情请参考@ohos.wifiManager (WLAN)文档。
    
*   **P2P模式**
    
    P2P模式也是Wi-Fi Direct；Wi-Fi Direct是一种点对点连接技术，它可以在两台STA之间直接建立TCP/IP链接，并不需要AP的参与；其中一台STA会起到传统意义上的AP的作用，称为Group Owner(GO),另外一台station则称为Group Client(GC)，像连接AP一样连接到GO。详情请参考@ohos.wifiManager (WLAN)文档。
    
*   **AP模式**
    
    AP模式为加入无线局域网的成员设备（即客户端）提供下行数据业务，它提供以无线方式组建无线局域网WLAN，相当于WLAN的中心设备。详情请参考@ohos.wifiManager (WLAN)文档。
    

#### NFC简介

NFC英文全称Near Field Communication，近距离无线通信。NFC服务提供NFC开关控制、NFC标签读写、NFC卡模拟等业务功能。

*   **NFC开关控制**
    
    NFC开关模块，提供了打开NFC和关闭NFC功能。打开或关闭NFC的应用程序，需要声明权限"ohos.permission.MANAGE\_SECURE\_SETTINGS"，该权限只有系统应用才能声明。因此，只有系统应用才能打开或关闭NFC。详情请参考@ohos.nfc.controller (标准NFC)文档。
    
*   **NFC标签读写**
    
    NFC标签读写模块，提供了NFC标签的发现和分发给应用程序，以及应用程序通过NFC标签读写接口访问NFC标签的能力。应用程序需要按照规定的格式来声明NFC标签读写能力，只有声明后应用程序才能收到NFC标签的分发。详情请参考@ohos.nfc.tag (标准NFC-Tag)文档。
    
*   **NFC卡模拟**
    
    NFC卡模拟模块，提供了NFC的刷卡业务，电子设备和读卡器触碰完成刷卡。应用程序需要按照规定的格式来声明NFC卡模拟能力，只有声明后应用程序才能够具备刷卡能力。详情请参考@ohos.nfc.cardEmulation (标准NFC-cardEmulation)文档。
    

#### 融合短距简介

融合短距服务是HarmonyOS系统中统一管理短距离通信技术的服务。

*   **PartnerAgent服务模块**
    
    提供了伙伴设备与HarmonyOS设备互通服务，在模块内可以实现互通业务比如媒体控制，电话反控，健康检测等。详情请参考@ohos.FusionConnectivity.partnerAgent文档。
    

#### 运作机制

Connectivity能力作为系统为应用提供的一种基础通信服务，需要在应用使用场景中打开相应开关/连接等处理，在业务结束时主动结束连接等。

#### 约束与限制

使用设备的相关能力，需要用户主动授权打开开关。否则系统不会向三方应用提供服务。