# PipeBarrier(ISASI)

#### 功能说明

阻塞相同流水，具有数据依赖的相同流水之间需要插入此同步。

#### 函数原型

```
template <pipe_t pipe>
__aicore__ inline void PipeBarrier()
```

#### 参数说明

**表1** 模板参数说明

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| pipe | 模板参数，表示阻塞的流水类别。 支持的流水参考表2。 如果不关注流水类别，希望阻塞所有流水，可以传入PIPE_ALL。 |

**表2** 指令流水类型和相关说明

| 流水类型 | 含义 |
| --- | --- |
| PIPE_S | 标量流水线，使用Tensor GetValue函数时为此流水 |
| PIPE_V | 矢量计算流水及L0C->UB数据搬运流水 |
| PIPE_M | 矩阵计算流水 |
| PIPE_MTE1 | L1->L0A、L1->L0B数据搬运流水 |
| PIPE_MTE2 | GM->L1、GM->L0A、GM->L0B、GM->UB数据搬运流水 |
| PIPE_MTE3 | UB->GM、UB->L1数据搬运流水 |
| PIPE_FIX | L0C->GM、L0C->L1数据搬运流水。 |

#### 返回值

无

#### 支持的型号

KirinX90系列处理器

#### 注意事项

无

#### 约束说明

Scalar流水之间的同步由硬件自动保证，调用PipeBarrier<PIPE\_S>()会引发硬件错误。

#### 调用示例

如下示例，Mul指令的输入dst0Local是Add指令的输出，两个矢量运算指令产生依赖，需要插入PipeBarrier保证两条指令的执行顺序。

注：仅作为示例参考，开启自动同步的情况下，编译器自动插入PIPE\_V同步，无需开发者手动插入。

**图1** Mul指令和Add指令是串行关系，必须等待Add指令执行完成后，才能执行Mul指令。

```
AscendC::LocalTensor<half> src0Local;
AscendC::LocalTensor<half> src1Local;
AscendC::LocalTensor<half> src2Local;
AscendC::LocalTensor<half> dst0Local;
AscendC::LocalTensor<half> dst1Local;

AscendC::Add(dst0Local, src0Local, src1Local, 512);
AscendC::PipeBarrier<PIPE_V>();
AscendC::Mul(dst1Local, dst0Local, src2Local, 512);
```