# Kernel Tiling

KirinX90/Kirin9030处理器不支持如下Kernel Tiling接口。

**表1** Kernel Tiling兼容说明

| 基础API | 兼容说明 |
| --- | --- |
| KERNEL_TASK_TYPE_DEFAULT、KERNEL_TASK_TYPE | 不支持。 KirinX90/Kirin9030 AI处理器为耦合架构(AI Core: 1 * AIC + 1 * AIV)，下发Task执行时，会将整个AI Core启动。当算子配置MIX_AIC_1_2时，需要关注AIV核个数的差异对算子功能的影响。 |