# Pura X设备人脸识别黑屏

#### 问题现象

PuraX设备内屏人脸识别时，出现黑屏。

#### 背景知识

*   折叠屏拉起相机需要根据折叠屏状态选择拉起不同的相机，可以参考：适配不同折叠状态的摄像头。
*   在相机位置转换时，可以使用CameraPosition中的枚举值来表示相机位置，人脸识别功能调用的相机是前置相机，需要使用CAMERA\_POSITION\_FRONT参数。

#### 问题定位

*   查看代码中相机转换时使用的相机类型是否是CAMERA\_POSITION\_FRONT。
*   查看应用是否引用了低版本三方SDK。

#### 分析结论

若代码中相机转换时使用的相机类型不是CAMERA\_POSITION\_FRONT，则为相机选择错误导致的黑屏。若代码中引用了低版本三方SDK，排查低版本三方SDK是否存在兼容性问题导致黑屏，可以考虑升级三方SDK版本。

#### 修改建议

*   在代码中修改人脸识别时调用的相机为CAMERA\_POSITION\_FRONT。
*   升级三方SDK版本。