# printf

#### 函数功能

基于算子工程开发的算子，可以使用该接口实现CPU侧/NPU侧调试场景下的格式化输出功能。

在算子kernel侧实现代码中需要输出日志信息的地方调用printf接口打印相关内容。样例如下。

```
#include "kernel_operator.h"
AscendC::printf("fmt string %d\n", 0x123);
AscendC::PRINTF("fmt string %d\n", 0x123);
```

printf(PRINTF)接口打印功能会对算子实际运行的性能带来一定影响，通常在调测阶段使用。开发者可以按需通过如下方式关闭打印功能。

自定义算子工程：

修改算子工程op\_kernel目录下的CMakeLists.txt文件，首行增加编译选项-DASCENDC\_DUMP=0，关闭ASCENDC\_DUMP开关。

**需要注意的是，关闭CPU侧的打印开关时，只对PRINTF接口生效，对printf不生效。**

printf打印结果示例如下。

```
fmt string 291
fmt string 291
```

根据算子执行方式的不同，printf的打印结果输出方式不同。动态图或者单算子直调场景下，待输出内容会被解析并打印在屏幕上。静态图场景下，整图算子需要全下沉到NPU侧执行，无法直接调用接口打印出单个算子的信息，因此需要在模型执行完毕后，将待输出内容落盘在dump文件中，dump文件需要通过工具解析为可读内容。

#### 函数原型

```
void printf(__gm__ const char* fmt, Args&&... args)
void PRINTF(__gm__ const char* fmt, Args&&... args)
```

#### 参数说明

| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| fmt | 输入 | 格式控制字符串，包含两种类型的对象：普通字符和转换说明。 - 普通字符将原样不动地打印输出。 - 转换说明并不直接输出而是用于控制printf中参数的转换和打印。每个转换说明都由一个百分号字符（%）开始，以转换说明结束，从而说明输出数据的类型 。 支持的转换类型包括： - %d / %i：输出十进制数，支持打印的数据类型：bool/int8_t/int16_t/int32_t/int64_t - %f：输出实数，支持打印的数据类型：float/half/bfloat16_t - %x：输出十六进制整数，支持打印的数据类型：int8_t/int16_t/int32_t/int64_t/uint8_t/uint16_t/uint32_t/uint64_t - %s：输出字符串 - %u：输出unsigned类型数据，支持打印的数据类型：bool/uint8_t/uint16_t/uint32_t/uint64_t - %p：输出指针地址 |
| args | 输入 | 附加参数，个数和类型可变的输出列表：根据不同的fmt字符串，函数可能需要一系列的附加参数，每个参数包含了一个要被插入的值，替换了fmt参数中指定的每个%标签。参数的个数应与%标签的个数相同。 |

#### 返回值

无

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 注意事项

*   本接口不支持打印除换行符之外的其他转义字符。
    
*   如果开发者需要包含标准库头文件stdio.h和cstdio，请在kernel\_operator.h头文件之前包含，避免printf符号冲突。
    
*   程序中调用printf/PRINTF接口使用的空间+调用DumpTensor接口使用的空间+DumpAccChkPoint接口使用的空间+assert接口使用的空间+框架dump功能所使用的空间，每个核上不可超过1M。请开发者自行控制待打印的内容数据量，超出则不会打印。
    

#### 调用示例

```
#include "kernel_operator.h"
 
// 整型打印：
AscendC::printf("fmt string %d\n", 0x123);
AscendC::PRINTF("fmt string %d\n", 0x123);
 
// 浮点型打印：
float a = 3.14;
AscendC::printf("fmt string %f\n", a);
AscendC::PRINTF("fmt string %f\n", a);
 
// 指针打印：
int *a;
AscendC::printf("TEST %p\n", a);
AscendC::PRINTF("TEST %p\n", a);
```

程序运行时打印效果如下。

```
fmt string 291
fmt string 291
TEST 0x12c08001a000
TEST 0x12c08001a000
```