# 多应用管控

#### 概述

在企业PC设备管理场景下，企业可以引入多家EMM厂商来共同管理企业PC设备，分散管理权限，满足不同场景的管控诉求。在这种背景下，MDM Kit抽象出不同的设备管理员角色，用来支持多家EMM厂商在PC设备上同时部署自己的MDM业务。 由于这种场景下存在多个MDM应用同时调用MDM管控接口的情况，建议企业与EMM厂商提前约定各自MDM应用的管控范围，避免管控策略冲突，管控策略冲突可能会导致企业管控失效，引发企业数据泄露等问题。

#### Admin组件的激活角色

Admin组件可以通过不同的方式激活，不同的激活方式，成为的角色也不同。

1.通过adminManager.enableDeviceAdmin接口，激活后成为DA角色。当MDM应用仅需对设备进行管控，无需管理其他DA应用时，可选择被激活为DA。

2.通过adminManager.startAdminProvision接口，激活后成为BDA角色。当MDM应用需要对员工使用的个人设备在特殊场景进行有限管控（如禁用拍照、录音等）时，可选择被激活为BDA。

#### 管控策略冲突

当单一设备上同时部署多个MDM应用时，各应用可能同时调用同一个MDM管控接口，传入的策略值各不相同，从而产生策略冲突。针对这类冲突，系统建立了策略冲突处理机制。根据不同的策略类型，可归纳为以下四条冲突规则。

MDM Kit不支持自定义策略冲突处理机制，如果现有策略冲突处理机制无法满足企业的管控场景，企业需要提前规划好多个MDM应用的管控边界，避免管控策略冲突，或仅使用一个MDM应用进行设备管控。

#### 规则1：从严管控

*   设计原则：以企业数据安全保护为优先，当一个MDM应用设置了一个安全级别高的数据管控策略，为防止其他MDM应用设置安全级别更低的策略而设计的策略冲突规则。比如有一个企业的IT管理员通过一个MDM应用设置会议期间禁用摄像头的策略，则其他MDM应用无法取消禁用摄像头。
    
*   策略生效逻辑：一般表现为任一MDM应用要求“禁用”，则最终策略为禁用。仅当所有MDM应用都移除“禁用”指令后，该限制才会解除。
    
*   示例：
    
    MDM A：禁用摄像头。
    
    MDM B：不禁用摄像头。
    
    最终结果：摄像头被禁用。
    
*   Admin组件激活状态变更：
    
    设备上存在多个MDM应用：Admin组件被取消激活或MDM应用被卸载时，剩余MDM应用下发的策略基于从严管控策略生效逻辑重新计算最终状态。只要任一MDM应用仍要求禁用，禁用即保持。
    
    设备上仅有一个MDM应用：Admin组件被取消激活或MDM应用被卸载时，相关策略被完全移除。
    

#### 规则2：独占

*   设计原则：设备上的某些能力可能需要设置完全相反的管控策略，并且这些策略在其各自的使用场景均合理，系统无法识别哪种策略具有更高优先级，如果允许MDM应用随意变更策略则会使策略管控变得混乱，因此设计了独占规则。比如强制开启地理位置定位能力与禁用地理位置定位能力是完全相反的管控策略。
*   策略生效逻辑：首个成功下发策略的MDM应用获得独占权，不允许后续其他MDM应用尝试下发同类策略，系统将报策略冲突。
*   示例1：若MDM A先通过setLocationPolicy接口设置了位置策略-强制开启位置服务策略，则MDM B尝试再设置位置策略-禁用位置服务策略将报策略冲突。
    
*   示例2：若MDM A先通过setLocationPolicy接口设置了位置策略-禁用位置服务策略，则MDM B尝试再设置位置策略-强制开启位置服务策略将报策略冲突。
    
*   Admin组件激活状态变更：Admin组件被取消激活或MDM应用被卸载时，无论设备上是否还有其他MDM应用，该策略立即失效，相关设备设置恢复至系统默认状态，其他MDM应用即可重新配置该策略。

#### 规则3：配置

*   设计原则：MDM kit提供了简化企业IT管理员管理设备的能力，一般用于代替用户手动输入或适应动态变化的环境和需求的场景。企业IT管理员可以后台批量配置企业设备信息，提升管理效率，这类能力一般通过配置规则来处理策略冲突。
    
*   策略生效逻辑：系统仅保留后下发的策略或可能把多份策略都保留，但是实际生效的为最新的配置。
    
*   示例1：
    
    MDM A：设置NTP服务器为ntp.a.com。
    
    MDM B：设置NTP服务器为ntp.b.com。
    
    最终结果：NTP服务器为ntp.b.com（最新的配置生效）。
    
*   示例2：
    
    MDM A：配置Wi-Fi1，使设备连接到Wi-Fi1网络
    
    MDM B：配置Wi-Fi2，使设备连接到Wi-Fi2网络。
    
    最终结果：Wi-Fi1与Wi-Fi2数据都会保留，但设备当前连接的是Wi-Fi2网络。
    
*   Admin组件激活状态变更：Admin组件被取消激活或MDM应用被卸载时，无论设备上是否还有其他MDM应用，已生效的配置均被保留，不受卸载影响。
    

#### 规则4：合并

*   设计原则：对于很多管控策略本身就具有合集属性，允许一个MDM应用多次修改添加，对于这类管控策略冲突设计合并规格。允许多个MDM应用对于同一策略进行追加设置，多个应用设置的策略都能生效。
    
*   策略生效逻辑：系统合并所有MDM应用设置的数据集合，取并集后生效。只有当某一项数据从所有MDM应用的列表中被移除时，才会从最终名单中删除。
    
*   示例：
    
    MDM应用A：添加\[应用1, 应用2\] 至应用允许运行名单。
    
    MDM应用B：添加\[应用2, 应用3\] 至应用允许运行名单。
    
    最终名单：\[应用1, 应用2, 应用3\]。
    
    MDM应用B：移除\[应用2, 应用3\]。
    
    最终名单：\[应用1, 应用2\]。
    
*   Admin组件激活状态变更：
    
    设备存在多个MDM应用：Admin组件被取消激活或MDM应用被卸载时，基于剩余MDM应用的列表数据重新计算并集。
    
    设备仅此一个MDM应用：Admin组件被取消激活或MDM应用被卸载时，相关策略被完全移除，对应名单清空。