# 相机管理 (C/C++)

在开发一个相机应用前，需要先通过调用相机接口来创建一个独立的相机设备。

#### 开发步骤

详细的API说明请参考OH\_Camera。

1.  导入NDK接口。选择系统提供的NDK接口能力，导入NDK接口的方法如下。
    
    ```
    // 导入NDK接口头文件。
    #include "hilog/log.h"
    #include "ohcamera/camera.h"
    #include "ohcamera/camera_input.h"
    #include "ohcamera/capture_session.h"
    #include "ohcamera/photo_output.h"
    #include "ohcamera/preview_output.h"
    #include "ohcamera/video_output.h"
    #include "ohcamera/camera_manager.h"
    ```
    
2.  在CMake脚本中链接相关动态库。
    
    ```
    target_link_libraries(entry PUBLIC
        libace_napi.z.so
        libohcamera.so
        libhilog_ndk.z.so
    )
    ```
    
3.  通过OH\_Camera\_GetCameraManager()方法，获取cameraManager对象。
    
    ```
    Camera_ErrorCode CreateCameraManager(Camera_Manager** cameraManager)
    {
        // 创建CameraManager对象。
        Camera_ErrorCode ret = OH_Camera_GetCameraManager(cameraManager);
        if (*cameraManager == nullptr || ret != CAMERA_OK) {
           OH_LOG_ERROR(LOG_APP, "OH_Camera_GetCameraManager failed.");
        }
        return ret;
    }
    ```
    
    如果获取对象失败，说明相机可能被占用或无法使用。如果被占用，须等到相机被释放后才能重新获取。
    
4.  通过OH\_CameraManager\_GetSupportedCameras()方法，获取当前设备支持的相机列表，列表中存储了设备支持的所有相机ID。若列表不为空，则说明列表中的每个ID都支持独立创建相机对象；否则，说明当前设备无可用相机，无法进行后续操作。
    
    ```
    Camera_ErrorCode GetSupportedCameras(Camera_Manager* cameraManager, Camera_Device** cameras, uint32_t &size)
    {
        // 获取相机列表。
        Camera_ErrorCode ret = OH_CameraManager_GetSupportedCameras(cameraManager, cameras, &size);
        if (cameras == nullptr || size == 0 || ret != CAMERA_OK) {
           OH_LOG_ERROR(LOG_APP, "OH_CameraManager_GetSupportedCameras failed.");
        }
        // 在不使用cameras时，需要调用OH_CameraManager_DeleteSupportedCameras()方法释放相机列表并置空指针防止内存泄漏。
        for (uint32_t index = 0; index < size; index++) {
           OH_LOG_INFO(LOG_APP, "cameraId  =  %{public}s ", (*cameras)[index].cameraId);              // 获取相机ID。
           OH_LOG_INFO(LOG_APP, "cameraPosition  =  %{public}d ", (*cameras)[index].cameraPosition);  // 获取相机位置。
           OH_LOG_INFO(LOG_APP, "cameraType  =  %{public}d ", (*cameras)[index].cameraType);          // 获取相机类型。
           OH_LOG_INFO(LOG_APP, "connectionType  =  %{public}d ", (*cameras)[index].connectionType);  // 获取相机连接类型。
        }
        return ret;
    }
    ```
    

#### 状态监听

在相机应用开发过程中，可以随时监听相机状态，包括新相机的出现、相机的移除、相机的可用状态。在回调函数中，通过相机ID、相机状态这两个参数进行监听，如当有新相机出现时，可以将新相机加入到应用的备用相机中。

通过OH\_CameraManager\_RegisterCallback()注册cameraStatus事件，通过回调返回监听结果，callback返回Camera\_StatusInfo参数，参数的具体内容可参考相机管理器回调接口实例Camera\_StatusInfo。

```
void CameraStatusCallback(Camera_Manager* cameraManager, Camera_StatusInfo* status)
{
   OH_LOG_INFO(LOG_APP, "CameraStatusCallback is called");
}
CameraManager_Callbacks* GetCameraManagerListener()
{
   static CameraManager_Callbacks cameraManagerListener = {
      .onCameraStatus = CameraStatusCallback
   };
   return &cameraManagerListener;
}
```

```
Camera_ErrorCode RegisterCameraStatusCallback(Camera_Manager &cameraManager)
{
    Camera_ErrorCode ret = OH_CameraManager_RegisterCallback(&cameraManager, GetCameraManagerListener());
    if (ret != CAMERA_OK) {
       OH_LOG_ERROR(LOG_APP, "OH_CameraManager_RegisterCallback failed.");
    }
    return ret;
}
```