# 通用查询介绍及规格

HUKS提供属性查询接口，支持从外部密钥管理执行通用查询操作，例如Ukey设备信息、PIN码信息等。

1.  OH\_Huks\_GetProperty接口和getProperty接口的resourceId是提供者的资源ID，用于标识要查询的远程资源，长度必须介于1-1024字节。接口的属性ID采用定义在 GMT 0016-2023 标准中的SKF函数名称，长度必须介于 1-100 字节。
2.  输出参数通过HUKS\_EXT\_CRYPTO\_TAG\_EXTRA\_DATA携带，应用可以提取该查询出的属性数据，并按照和驱动应用（外部密钥管理扩展能力提供方）的约定，解析数据。

#### 支持的属性函数名称（示例）

下列为部分属性函数名称示例，供实现方参考（更多详细且权威的函数名请参考 GMT 0016-2023 标准）：

| 函数名 | 说明 |
| --- | --- |
| SKF_GetDevInfo | 获取设备信息。 |
| SKF_EnumDev | 枚举设备。 |
| SKF_EnumContainer | 枚举容器。 |
| SKF_EnumApplication | 枚举应用。 |

实际实现应与 GMT 0016-2023 中规定的函数名保持一致。各方（调用端和CryptoExtension实现）需约定使用的函数名集合及其参数/返回格式。