# 获取设备的位置信息开发指导(C/C++)

#### 场景介绍

开发者可以调用HarmonyOS位置相关接口，监听设备的位置变化。

#### 函数说明

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| OH_Location_IsLocatingEnabled(bool* enabled) | 查询位置开关是否开启。 |
| OH_Location_StartLocating(const Location_RequestConfig* requestConfig) | 启动定位并订阅位置变化。 |
| Location_ResultCode OH_Location_StopLocating(const Location_RequestConfig* requestConfig) | 停止定位并取消订阅位置变化。 |
| OH_LocationInfo_GetBasicInfo(Location_Info* location) | 从定位结果中获取基本信息，如经纬度、海拔、速度等信息。 |
| OH_LocationInfo_GetAdditionalInfo(Location_Info* location, char* additionalInfo, uint32_t length) | 从定位结果中获取附加信息。附加信息是一个JSON格式的字符串。 |
| OH_Location_CreateRequestConfig(void) | 创建一个位置请求参数结构体实例。 |
| OH_Location_DestroyRequestConfig(Location_RequestConfig* requestConfig) | 销毁位置请求参数实例并回收内存。 |
| OH_LocationRequestConfig_SetUseScene(Location_RequestConfig* requestConfig, Location_UseScene useScene) | 设置发起定位时的用户活动场景。 如果设置了useScene，则powerConsumptionScene无效。 如果未设置useScene，且设置了powerConsumptionScene，则该参数生效。 如果两个参数都不设置，则默认useScene为LOCATION_USE_SCENE_DAILY_LIFE_SERVICE,powerConsumptionScene参数无效。 |
| OH_LocationRequestConfig_SetPowerConsumptionScene(Location_RequestConfig* requestConfig, Location_PowerConsumptionScene powerConsumptionScene) | 设置发起定位时的功耗场景。 |
| OH_LocationRequestConfig_SetInterval(Location_RequestConfig* requestConfig, int interval) | 设置定位结果上报时间间隔。 |
| OH_LocationRequestConfig_SetCallback(Location_RequestConfig* requestConfig, Location_InfoCallback callback, void* userData) | 设置用于接收位置上报的回调函数。 |

#### 开发步骤

1.  新建一个Native C++工程。
    
2.  获取设备的位置信息，需要有位置权限，位置权限申请的方法和步骤见申请位置权限开发指导。
    
3.  CMakeLists.txt文件中引入动态依赖库。
    
    ```
    target_link_libraries(entry PUBLIC libace_napi.z.so)
    target_link_libraries(entry PUBLIC libhilog_ndk.z.so)
    target_link_libraries(entry PUBLIC liblocation_ndk.so)
    ```
    
4.  在napi\_init.cpp文件中编码，首先导入模块。
    
    ```
    #include "napi/native_api.h"
    #include "LocationKit/oh_location.h"
    #include "LocationKit/oh_location_type.h"
    #include "hilog/log.h"
    #include <stdlib.h>
    ```
    
5.  调用获取位置接口之前需要先判断位置开关是否打开。
    
    查询当前位置开关状态，返回结果为布尔值，true代表位置开关开启，false代表位置开关关闭，示例代码如下：
    
    ```
     static napi_value OhLocationIsEnabled(napi_env env, napi_callback_info info)
     {
         bool isEnabled = false;
         int resultCode = OH_Location_IsLocatingEnabled(&isEnabled);
         napi_value result = NULL;
         napi_get_boolean(env, isEnabled, &result);
         return result;
     }
     // 在Init函数中补充接口。
     EXTERN_C_START
     static napi_value Init(napi_env env, napi_value exports)
     {
         napi_property_descriptor desc[] = {
             {"ohLocationIsEnabled", NULL, OhLocationIsEnabled, NULL, NULL, NULL, napi_default, NULL},
         };
         napi_define_properties(env, exports, sizeof(desc) / sizeof(desc[0]), desc);
         return exports;
     }
     EXTERN_C_END
    ```
    
6.  定位位置变化。
    
    ```
    // 定义一个请求参数
    struct Location_RequestConfig *g_requestConfig = NULL;
    void *mydata = NULL;
    
    // 定义一个回调函数用来接收位置信息
    void reportLocation(Location_Info* location, void* userData)
    {
        Location_BasicInfo baseInfo = OH_LocationInfo_GetBasicInfo(location);
        char additionalInfo[1024] = "";
        Location_ResultCode result = OH_LocationInfo_GetAdditionalInfo(location, additionalInfo, sizeof(additionalInfo));
        if (mydata == userData) {
            OH_LOG_INFO(LOG_APP, "userData is mydata");
        }
        return;
    }
    
    // 订阅位置信息
    static napi_value OhLocationStartLocating(napi_env env, napi_callback_info info)
    {
        if (g_requestConfig == NULL) {
            g_requestConfig = OH_Location_CreateRequestConfig();
        }
        OH_LocationRequestConfig_SetUseScene(g_requestConfig, LOCATION_USE_SCENE_NAVIGATION);
        OH_LocationRequestConfig_SetInterval(g_requestConfig, 1);
        mydata = (void *)malloc(sizeof("mydata")); // 用户自定义任意类型，callback 透传返回
        OH_LocationRequestConfig_SetCallback(g_requestConfig, reportLocation, mydata);
        OH_Location_StartLocating(g_requestConfig);
        int32_t ret = 0;
        napi_value result = NULL;
        napi_create_int32(env, ret, &result);
        return result;
    }
    
    // 取消订阅位置信息， g_requestConfig要和订阅时传入的对象保持一致
    static napi_value OhLocationStopLocating(napi_env env, napi_callback_info info)
    {
        OH_Location_StopLocating(g_requestConfig);
        if (g_requestConfig != NULL) {
            OH_Location_DestroyRequestConfig(g_requestConfig);
            g_requestConfig = NULL;
        }
        free(mydata);
        mydata = NULL;
        int32_t ret = 0;
        napi_value result = NULL;
        napi_create_int32(env, ret, &result);
        return result;
    }
    
    // 在Init函数中补充接口。
    EXTERN_C_START
    static napi_value Init(napi_env env, napi_value exports)
    {
        napi_property_descriptor desc[] = {
            {"ohLocationStartLocating", NULL, OhLocationStartLocating, NULL, NULL, NULL, napi_default, NULL},
            {"ohLocationStopLocating", NULL, OhLocationStopLocating, NULL, NULL, NULL, napi_default, NULL},
        };
        napi_define_properties(env, exports, sizeof(desc) / sizeof(desc[0]), desc);
        return exports;
    }
    EXTERN_C_END
    ```
    
7.  在types/libentry路径下index.d.ts文件中引入Napi接口。
    
    ```
    export const ohLocationIsEnabled: () => boolean;
    export const ohLocationStartLocating: () => number;
    export const ohLocationStopLocating: () => number;
    ```
    
8.  删除Index.ets中的已废弃函数。
    
    ```
    .onClick(() => {
        hilog.info(0x0000, 'testTag', 'Test NAPI 2 + 3 = %{public}d', testNapi.add(2, 3));
    })
    ```