# 使用本地真机运行应用

在本地真机中运行HarmonyOS应用/元服务，可以采用USB连接方式或者无线连接方式。

Wearable设备仅支持无线连接方式（Lite Wearable设备不支持）。

#### 前提条件

*   确保设备系统版本升级到HarmonyOS NEXT Developer Beta1或以上。
*   在真机设备上查看**设置 > 系统**中开发者选项是否存在，如果不存在，可在**设置 > _具体的设备名称_**中，连续七次单击**软件版本**，直到提示“开启开发者选项”，点击**确认开启**后输入PIN码（如果已设置），设备将自动重启，请等待设备完成重启。
*   在设备运行应用/元服务需要根据配置调试签名章节，提前对应用/元服务进行签名。

#### 使用USB连接方式

1.  使用USB方式，将真机设备与PC端进行连接。
2.  在**设置 > 系统 > 开发者选项**中，打开**USB调试**开关（确保设备已连接USB）。
3.  在真机设备中会弹出“允许USB调试”的弹框，单击**允许**。
    
4.  在菜单栏中，单击**Run>Run'模块名称'**或，或使用默认快捷键**Shift+F10**（macOS为**Control+R**）运行应用/元服务。
    
5.  DevEco Studio启动HAP的编译构建和安装。安装成功后，设备会自动运行安装的HarmonyOS应用/元服务。

#### 使用设备连接助手排查问题

从DevEco Studio 5.1.1 Beta1版本开始，设备连接后，如果DevEco Studio无法识别到设备，显示“No Devices”，可使用设备连接助手来排查问题。点击设备下拉框，并点击**Troubleshoot Device Connections**打开该功能，分为三个步骤，每个步骤排查完后点击**Next**排查下一个。

1.  **通过USB连接设备：**根据界面提示，使用USB连接设备后，点击**Rescan Devices**按钮，扫描已连接的设备，确保扫描结果中包含待调试的设备。
2.  **启用USB调试：**根据界面提示，确保设备系统版本正确，并且启用开发者选项和USB调试。
3.  **重启HDC服务：**如果DevEco Studio仍然无法识别设备，点击**Restart hdc Service**按钮重启HDC服务，重启后HDC会重新识别设备。如果重启后仍识别不到设备，请参考设备连接后，无法识别设备的处理指导或如何解决设备无法识别问题。

#### 使用无线连接方式

1.  将真机设备和PC连接到同一WLAN网络。
2.  在**设置 > 系统 >** **开发者选项**中，打开**无线调试**或**通过WLAN调试**（Wearable设备）开关，并获取设备端的IP地址和端口号。
    
3.  连接设备，有两种方式。
    
    *   在DevEco Studio菜单栏中，单击**Tools > IP Connection**，输入连接设备的IP地址和端口号，单击，连接正常后，设备状态为**online**。
        
    *   执行hdc命令，关于hdc工具的使用指导请参考hdc。
        
        ```
        hdc tconn 设备IP地址:端口号
        ```
        
    
4.  在菜单栏中，单击**Run>Run'模块名称'**或，或使用默认快捷键**Shift+F10**（macOS为**Control+R**）运行应用/元服务。
    
5.  DevEco Studio启动HAP的编译构建和安装。安装成功后，设备会自动运行安装的HarmonyOS应用/元服务。