# BLE连接成功后状态监听会回调2次

#### 问题现象

BLE连接状态监听会触发两次回调。

问题代码示例参考如下：

```
bleConnect(deviceId: string): void {
  try {
    this.gattClient = ble.createGattClientDevice(deviceId);
    this.gattClient.connect();
    this.gattClient.on('BLEConnectionStateChange', (state: ble.BLEConnectionChangeState) => {
      if (state) {
        console.info('连接成功了');
        this.getUIContext().getPromptAction().showToast({ message: '连接成功了！' });
        this.getServices();
      }
    });
  } catch (err) {
    console.error(`errCode: ${(err as BusinessError).code}, errMessage: ${(err as BusinessError).message}`);
  }
}
```

#### 背景知识

*   on('BLEConnectionStateChange')：client端订阅GATT profile协议的连接状态变化事件。当client和server端之间的连接状态发生变化时，触发该事件。
*   ProfileConnectionState：枚举，本端和对端蓝牙设备间的Profile连接状态。

#### 问题定位

状态监听API的回调场景如下：

1.  打开蓝牙连接。
    
    当回调状态为1时表示正在连接，当状态返回2时表明已连接，所以是两次回调。
    
    打印示例：
    
    ```
    04-25 16:18:56.483   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage bluetooth connect state changed
    04-25 16:18:56.483   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage deviceId connectState 98:92:1A:03:BF:4B
    04-25 16:18:56.483   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage bluetooth connectState 1
    04-25 16:18:59.117   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage bluetooth connect state changed
    04-25 16:18:59.117   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage deviceId connectState 98:92:1A:03:BF:4B
    04-25 16:18:59.118   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage bluetooth connectState 2
    ```
    
2.  关闭蓝牙连接。
    
    当回调状态为3时表示正在断连，当状态返回0时表明已断开，所以是两次回调。
    
    打印示例：
    
    ```
    04-25 16:18:03.065   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage bluetooth connect state changed
    04-25 16:18:03.065   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage deviceId connectState 98:92:1A:03:BF:4B
    04-25 16:18:03.065   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage bluetooth connectState 3
    04-25 16:18:03.078   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage bluetooth connect state changed
    04-25 16:18:03.078   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage deviceId connectState 98:92:1A:03:BF:4B
    04-25 16:18:03.078   41735-41735   A03D00/com.example.ble/JSAPP    com.example.ble       I     BluetoothPage bluetooth connectState 0
    ```
    

以上两种场景每次回调代表1种状态的返回。开发者可以根据不同的状态触发对应的业务。

#### 分析结论

依据业务需要添加状态判断再触发别的业务。

#### 修改建议

依据ProfileConnectionState在对应的状态下再执行自己的业务。

完整性案例参考官方示例低功耗设备蓝牙扫描与连接，依据真实设备可查看on('BLEConnectionStateChange')具体状态变化。