# 事件订阅简介

#### 事件介绍

HiAppEvent能够订阅应用事件和系统事件。

#### 应用事件

应用事件由开发者自行定义，例如点击按钮。应用事件的事件参数对象params包含的字段来源于应用，由开发者通过打点接口write自定义配置。具体字段含义根据开发者需求确定。

#### 系统事件

系统事件是指应用运行期间发生的性能、功耗、稳定性等问题。系统事件的事件参数对象params包含的字段来源于系统服务，已由系统服务定义。此外，系统事件中的崩溃事件和应用冻屏事件还支持开发者通过setEventParam接口向事件参数对象params中添加自定义参数。

已支持的系统事件介绍、检测原理及事件参数对象params包含的字段说明，请查阅各系统事件介绍的详细文档。

崩溃事件介绍

应用冻屏事件介绍

应用冻屏告警事件介绍

资源泄漏事件介绍

地址越界事件介绍

主线程超时事件介绍

任务执行超时事件介绍

应用终止事件介绍

ArkWeb抛滑丢帧事件介绍

启动耗时事件介绍

滑动丢帧事件介绍

CPU高负载事件介绍

24h功耗器件分解统计事件介绍

音频卡顿事件介绍

#### 事件订阅的三种方式

HiAppEvent通过addWatcher接口提供系统事件的订阅功能，支持三种订阅方式。

方式一：设置回调条件triggerCondition，实现onTrigger()回调。当满足回调条件时，系统将自动触发回调。

方式二：未设置回调条件参数，使用事件订阅返回的holder对象主动获取监听的事件。

主动获取监听的事件时，如果事件未生成或者日志信息未捕获完成，查询结果可能为空。此时，建议多次调用查询接口。

方式三：实现onReceive()回调，当监听的事件发生后实时触发回调。

ArkTS接口事件订阅参考hiAppEvent.addWatcher；C/C++接口事件订阅只支持方式一和方式三，参考事件订阅。