# 发送网络请求（C++）

#### 约束与限制

发送网络请求能力支持Phone、2in1、Tablet、Wearable设备。并且从5.1.1(19)开始，新增支持TV设备。

#### 如何使用fetchsync发起网络请求

发送同步HTTP请求，可设置请求头和请求体等参数，并返回来自服务器的HTTP响应。常用于获取资源，支持通过拦截器来处理请求和响应。

#### 接口说明

具体API说明详见接口文档。

| 接口名 | 描述 |
| --- | --- |
| Rcp_Response *HMS_Rcp_FetchSync(Rcp_Session *session, Rcp_Request *request, uint32_t *errCode); | 发送HTTP请求，并直接返回来自服务器的HTTP响应。 |

#### 使用示例

1.  CPP侧导入模块。
    
    ```
    #include "RemoteCommunicationKit/rcp.h"
    #include <cstdlib>
    #include <cstring>
    #include <cstdio>
    #include <thread>
    ```
    
2.  CMakeLists.txt中添加以下lib。（具体请见C API开发准备）。
    
    ```
    librcp_c.so
    ```
    
3.  创建Request对象。""请根据实际情况替换为想要请求的URL地址。（实际使用时请将该代码块放入main函数或者其他函数区域内）。
    
    ```
    const char *kHttpServerAddress = "";
    Rcp_Request *request = HMS_Rcp_CreateRequest(kHttpServerAddress);
    ```
    
4.  创建会话。（实际使用时请将该代码块放入main函数或者其他函数区域内）。
    
    ```
    uint32_t errCode = 0;
    Rcp_Session *session = HMS_Rcp_CreateSession(NULL, &errCode);
    ```
    
5.  发起请求，并处理返回结果。（实际使用时请将该代码块放入main函数或者其他函数区域内）。
    
    ```
    Rcp_Response *response = HMS_Rcp_FetchSync(session, request, &errCode);
    if (response != NULL) {
        printf("Response status: %d\n", response->statusCode);
        // ...
    } else {
        printf("FetchSync failed: errCode: %u\n", errCode);
        // ...
    }
    ```
    
6.  清理response响应和request请求。最后关闭session。（实际使用时请将该代码块放入main函数或者其他函数区域内）。
    
    ```
    // 清理request
    HMS_Rcp_DestroyRequest(request);
    // 处理response，并清理response
    if (response != NULL) {
        response->destroyResponse(response);
    }
    // 关闭session
    errCode = HMS_Rcp_CloseSession(&session);
    // 处理errCode
    ```
    

#### 如何使用fetch发起异步网络请求

发送异步HTTP请求，可设置请求头和请求体等参数，并返回来自服务器的HTTP响应。常用于获取资源，支持通过拦截器来处理请求和响应。

#### 接口说明

具体API说明详见接口文档。

| 接口名 | 描述 |
| --- | --- |
| uint32_t HMS_Rcp_Fetch(Rcp_Session *session, Rcp_Request *request, const Rcp_ResponseCallbackObject *responseCallback); | 发送HTTP请求，并返回来自服务器的HTTP响应。使用responseCallback异步回调。 |

#### 使用示例

1.  CPP侧导入模块。
    
    ```
    #include "RemoteCommunicationKit/rcp.h"
    #include <cstdlib>
    #include <cstring>
    #include <cstdio>
    #include <thread>
    ```
    
2.  CMakeLists.txt中添加以下lib。（具体请见C API开发准备）。
    
    ```
    librcp_c.so
    ```
    
3.  创建会话，会话发起Fetch请求。“
    
    ```
    // 创建request
    const char *kHttpServerAddress = "";
    Rcp_Request *request = HMS_Rcp_CreateRequest(kHttpServerAddress);
    ctx->request = request;
    uint32_t errCode = 0;
    // 创建session
    Rcp_Session *session = HMS_Rcp_CreateSession(NULL, &errCode);
    ctx->session = session;
    // 请求配置
    Rcp_Configuration config;
    // 初始化配置参数
    (void)memset(&config, 0, sizeof(Rcp_Configuration));
    // 重新设置自动重定向
    config.transferConfiguration.autoRedirect = true;
    // 重新设置请求超时配置参数
    config.transferConfiguration.timeout.transferMs = 1000 * 10;
    config.transferConfiguration.timeout.connectMs = 1000 * 10;
    request->method = RCP_METHOD_GET;
    request->configuration = &config;
    // 配置请求回调
    Rcp_ResponseCallbackObject responseCallback = {ResponseCallback, ctx};
    // 发起请求
    errCode = HMS_Rcp_Fetch(session, request, &responseCallback);
    ```
    

#### 如何使用get发送网络请求

发送带有默认HTTP参数的HTTP GET请求，并返回来自服务器的HTTP响应。采用异步回调的方式进行处理，提高应用的响应性和效率。常用于从服务器获取数据。

#### 使用示例

1.  CPP侧导入模块。
    
    ```
    #include "RemoteCommunicationKit/rcp.h"
    #include <cstdlib>
    #include <cstring>
    #include <cstdio>
    #include <thread>
    ```
    
2.  CMakeLists.txt中添加以下lib。（具体请见C API开发准备）。
    
    ```
    librcp_c.so
    ```
    
3.  创建会话，会话发起get请求。“
    
    ```
    const char *kHttpServerAddress = "";
    // 请求配置
    Rcp_Configuration config;
    // 初始化配置参数
    (void)memset(&config, 0, sizeof(Rcp_Configuration));
    // 重新设置自动重定向
    config.transferConfiguration.autoRedirect = true;
    // 重新设置请求超时配置参数
    config.transferConfiguration.timeout.transferMs = 1000 * 10;
    config.transferConfiguration.timeout.connectMs = 1000 * 10;
    Rcp_Request *request = HMS_Rcp_CreateRequest(kHttpServerAddress);
    ctx->request = request;
    request->method = RCP_METHOD_GET;
    request->configuration = &config;
    uint32_t errCode = 0;
    // 创建session
    Rcp_Session *session = HMS_Rcp_CreateSession(NULL, &errCode);
    ctx->session = session;
    // 配置请求回调
    Rcp_ResponseCallbackObject responseCallback = {ResponseCallback, ctx};
    // 发起请求
    errCode = HMS_Rcp_Fetch(session, request, &responseCallback);
    ```
    

#### 如何使用post发送网络请求

发送带有默认HTTP参数的HTTP POST请求，并返回来自服务器的HTTP响应。使用异步回调。常用于向服务器提交数据。与GET请求不同，POST请求将参数包含在请求主体中，适用于创建新资源、提交表单数据或执行某些操作。

#### 使用示例

1.  CPP侧导入模块。
    
    ```
    #include "RemoteCommunicationKit/rcp.h"
    #include <cstdlib>
    #include <cstring>
    #include <cstdio>
    #include <thread>
    ```
    
2.  CMakeLists.txt中添加以下lib。（具体请见C API开发准备）。
    
    ```
    librcp_c.so
    ```
    
3.  创建会话，会话发起post请求。“
    
    ```
    // 创建request
    const char *kHttpServerAddress = "";
    const char *content = "content";
    Rcp_Request *request = HMS_Rcp_CreateRequest(kHttpServerAddress);
    // 设置request参数
    request->method = RCP_METHOD_POST;
    request->content = (Rcp_RequestContent *)calloc(1, sizeof(Rcp_RequestContent));
    request->content->type = RCP_CONTENT_TYPE_STRING;
    request->content->data.contentStr.buffer = content;
    request->content->data.contentStr.length = strlen(content);
    ctx->request = request;
    // 请求配置
    Rcp_Configuration config;
    // 初始化配置参数
    (void)memset(&config, 0, sizeof(Rcp_Configuration));
    // 重新设置自动重定向
    config.transferConfiguration.autoRedirect = true;
    // 重新设置请求超时配置参数
    config.transferConfiguration.timeout.transferMs = 1000 * 10;
    config.transferConfiguration.timeout.connectMs = 1000 * 10;
    request->configuration = &config;
    uint32_t errCode = 0;
    // 创建session
    Rcp_Session *session = HMS_Rcp_CreateSession(NULL, &errCode);
    ctx->session = session;
    // 配置请求回调
    Rcp_ResponseCallbackObject responseCallback = {ResponseCallback, ctx};
    // 发起请求
    errCode = HMS_Rcp_Fetch(session, request, &responseCallback);
    ```
    

#### 如何使用put发送网络请求

发送带有默认HTTP参数的HTTP PUT请求，并返回来自服务器的HTTP响应。使用异步回调。常用于向服务器更新资源。PUT请求将更新的数据发送到特定的URL，用于替换指定资源的全部内容。

#### 使用示例

1.  CPP侧导入模块。
    
    ```
    #include "RemoteCommunicationKit/rcp.h"
    #include <cstdlib>
    #include <cstring>
    #include <cstdio>
    #include <thread>
    ```
    
2.  CMakeLists.txt中添加以下lib。（具体请见C API开发准备）。
    
    ```
    librcp_c.so
    ```
    
3.  创建会话，会话发起put请求。“
    
    ```
    const char *kHttpServerAddress = "";
    const char *content = "content";
    // 创建request，并设置request的参数
    Rcp_Request *request = HMS_Rcp_CreateRequest(kHttpServerAddress);
    request->method = RCP_METHOD_PUT;
    request->content = (Rcp_RequestContent *)calloc(1, sizeof(Rcp_RequestContent));
    request->content->type = RCP_CONTENT_TYPE_STRING;
    request->content->data.contentStr.buffer = content;
    request->content->data.contentStr.length = strlen(content);
    ctx->request = request;
    // 请求配置
    Rcp_Configuration config;
    // 初始化配置参数
    (void)memset(&config, 0, sizeof(Rcp_Configuration));
    // 重新设置自动重定向
    config.transferConfiguration.autoRedirect = true;
    // 重新设置请求超时配置参数
    config.transferConfiguration.timeout.transferMs = 1000 * 10;
    config.transferConfiguration.timeout.connectMs = 1000 * 10;
    request->configuration = &config;
    uint32_t errCode = 0;
    // 创建session
    Rcp_Session *session = HMS_Rcp_CreateSession(NULL, &errCode);
    ctx->session = session;
    // 配置请求回调
    Rcp_ResponseCallbackObject responseCallback = {ResponseCallback, ctx};
    // 发起fetch请求
    errCode = HMS_Rcp_Fetch(session, request, &responseCallback);
    ```
    

#### 如何使用head发送网络请求

发送带有默认HTTP参数的HTTP HEAD请求，并返回来自服务器的HTTP响应。使用异步回调。类似GET请求，但只返回响应头，不返回实体内容。可以获取资源的元信息，如文件大小、修改日期等。

#### 使用示例

1.  CPP侧导入模块。
    
    ```
    #include "RemoteCommunicationKit/rcp.h"
    #include <cstdlib>
    #include <cstring>
    #include <cstdio>
    #include <thread>
    ```
    
2.  CMakeLists.txt中添加以下lib。（具体请见C API开发准备）。
    
    ```
    librcp_c.so
    ```
    
3.  创建会话，会话发起head请求。“
    
    ```
    const char *kHttpServerAddress = "";
    Rcp_Request *request = HMS_Rcp_CreateRequest(kHttpServerAddress);
    request->method = RCP_METHOD_HEAD;
    // 请求配置
    Rcp_Configuration config;
    // 初始化配置参数
    (void)memset(&config, 0, sizeof(Rcp_Configuration));
    // 重新设置自动重定向
    config.transferConfiguration.autoRedirect = true;
    // 重新设置请求超时配置参数
    config.transferConfiguration.timeout.transferMs = 1000 * 10;
    config.transferConfiguration.timeout.connectMs = 1000 * 10;
    request->configuration = &config;
    ctx->request = request;
    uint32_t errCode = 0;
    // 创建session
    Rcp_Session *session = HMS_Rcp_CreateSession(NULL, &errCode);
    ctx->session = session;
    // 配置请求回调
    Rcp_ResponseCallbackObject responseCallback = {ResponseCallback, ctx};
    // 发起fetch请求
    errCode = HMS_Rcp_Fetch(session, request, &responseCallback);
    ```
    

#### 如何使用delete发送网络请求

发送带有默认HTTP参数的HTTP DELETE请求，并返回来自服务器的HTTP响应，用于从服务器删除资源，通过向指定URL发送DELETE请求，可以删除该URL上对应的资源。使用异步回调。

#### 使用示例

1.  CPP侧导入模块。
    
    ```
    #include "RemoteCommunicationKit/rcp.h"
    #include <cstdlib>
    #include <cstring>
    #include <cstdio>
    #include <thread>
    ```
    
2.  CMakeLists.txt中添加以下lib。（具体请见C API开发准备）。
    
    ```
    librcp_c.so
    ```
    
3.  创建会话，会话发起delete请求。“
    
    ```
    const char *kHttpServerAddress = "";
    Rcp_Request *request = HMS_Rcp_CreateRequest(kHttpServerAddress);
    request->method = RCP_METHOD_DELETE;
    // 请求配置
    Rcp_Configuration config;
    // 初始化配置参数
    (void)memset(&config, 0, sizeof(Rcp_Configuration));
    // 重新设置自动重定向
    config.transferConfiguration.autoRedirect = true;
    // 重新设置请求超时配置参数
    config.transferConfiguration.timeout.transferMs = 1000 * 10;
    config.transferConfiguration.timeout.connectMs = 1000 * 10;
    request->configuration = &config;
    ctx->request = request;
    uint32_t errCode = 0;
    // 创建session
    Rcp_Session *session = HMS_Rcp_CreateSession(NULL, &errCode);
    ctx->session = session;
    // 配置请求回调
    Rcp_ResponseCallbackObject responseCallback = {ResponseCallback, ctx};
    // 发起fetch请求
    errCode = HMS_Rcp_Fetch(session, request, &responseCallback);
    ```