# 主线程超时事件介绍

#### 简介

当应用的主线程执行耗时任务时，开发者会感知到应用卡顿，但卡顿时间未达到系统设定的应用冻屏时间限制，因此不会生成故障日志。为了更好地定位和分析问题，开发者可以查看主线程超时事件检测原理，根据生成的主线程超时事件日志规格，分析主线程任务的执行情况。

本文面向开发者介绍主线程超时检测原理，以及各字段的含义和规格。如需了解如何使用HiAppEvent接口订阅主线程超时事件，请参考以下文档。目前提供ArkTS和C/C++两种接口，按需选择。

*   订阅主线程超时事件（ArkTS）。
    
*   订阅主线程超时事件（C/C++）。
    

主线程超时事件支持在应用分身场景下使用 HiAppEvent 进行订阅，支持在元服务场景下使用HiAppEvent 进行订阅，从 API version 22 开始支持在输入法应用场景下使用 HiAppEvent 进行订阅。

#### 检测原理

详见主线程超时检测原理。

当开发者通过DevEco Studio的Debug按钮安装并启动应用时，会自动关闭当前工程的超时检测机制。避免调试过程出现超时检测影响开发者调试。

#### 自定义参数

setEventConfig接口不提供主线程超时结束自动停止采样栈的功能；从API version 22开始，提供configEventPolicy接口，该接口提供主线程超时结束自动停止采样栈的功能。

#### setEventConfig接口说明

| 接口名 | 描述 |
| --- | --- |
| setEventConfig(name: string, config: Record): Promise | 设置主线程采样栈参数接口。 |

#### setEventConfig接口参数设置说明

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | string | 是 | 主线程超时事件名称，此处应为常量hiappevent.event.MAIN_THREAD_JANK。 |
| config | Record<string, ParamType> | 是 | 主线程超时采样栈配置参数。 |

主线程超时采样栈配置参数的定义。

log\_type参数为必选项。

log\_type=0或2时，不设置其他参数。

log\_type=1时，所有参数均需设置。

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| log_type | string | 是 | 采集MAIN_THREAD_JANK事件日志类型。 log_type=0：默认值，主线程连续两次超时150ms~450ms，采集调用栈；主线程超时450ms，采集trace。 log_type=1：仅采集调用栈。 log_type=2：仅采集trace。 |
| sample_interval | string | 否 | 主线程超时检测间隔和采样间隔。 单位为ms，默认值：150，取值范围为[50, 500]。 系统根据开发者设置的sample_interval进行超时检测判断，并使用该sample_interval作为周期性任务检测的间隔。 |
| ignore_startup_time | string | 否 | 忽略启动时间内的主线程超时检测。单位为s，最小值：3，默认值：10。 线程启动一定时间内，不进行超时检测。一些进程启动时间较长，此时抓全的超时采样栈，分析意义不大。因此，在开发者定义启动时间间隔内，不进行超时检测。 |
| sample_count | string | 否 | 主线程超时采样次数。系统检测到当前主线程执行任务时长达到可采样阈值时，开始周期性采集堆栈，每个间隔采集一次堆栈，共采集sample_count次。 默认值：10次。 最小值：1次，最大值需要结合自定义的sample_interval进行动态计算，计算公式：sample_count <= (2500 / sample_interval - 4)。 |
| report_times_per_app | string | 否 | 同一个应用的PID一个生命周期内，主线程超时采样上报次数。一个生命周期内只能设置一次。 默认值：1次，单位：次。 开发者选项打开，每小时范围：[1, 3]。 开发者选项关闭，每天上报次数范围：[1, 3]。 |

1.  sample\_count说明：
    
    （1）2500的含义：根据系统规定，主线程超时事件从检测到上报的时间不可以超过2.5s（即：2500ms）。因此sample\_count的设置值不能超过系统按计算公式得出的最大值。
    
    （2）4的含义：第一次超时间隔检测时间 + 第二次超时间隔（系统提供两次再次发生超时事件的检测机会）时间 + 收集并上报堆栈信息的时间。
    
    （3）开发者要结合需求场景，进行合理的设置。
    
2.  参数设置示例
    
    展示setEventConfig接口中log\_type分别为0，1，2三种类型：
    
    （1）log\_type=0，用于采样栈或采样trace。
    
    ```
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    import { hilog, hiAppEvent } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
    
    let params: Record<string, hiAppEvent.ParamType> = {
      "log_type": "0"
    };
    hiAppEvent.setEventConfig(hiAppEvent.event.MAIN_THREAD_JANK, params).then(() => {
      hilog.info(0x0000, 'hiAppEvent', `Setting default value successfully.`);
    }).catch((err: BusinessError) => {
      hilog.error(0x0000, 'hiAppEvent', `Failed to set default value. Code: ${err.code}, message: ${err.message}`);
    });
    ```
    
    （2）log\_type=1，仅用于采集调用栈。
    
    ```
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    import { hilog, hiAppEvent } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
    
    let params: Record<string, hiAppEvent.ParamType> = {
      "log_type": "1",
      "sample_interval": "100",
      "ignore_startup_time": "11",
      "sample_count": "21",
      "report_times_per_app": "3"
    };
    hiAppEvent.setEventConfig(hiAppEvent.event.MAIN_THREAD_JANK, params).then(() => {
      hilog.info(0x0000, 'hiAppEvent', `Successfully set sampling stack parameters.`);
    }).catch((err: BusinessError) => {
      hilog.error(0x0000, 'hiAppEvent', `Failed to set sample stack value. Code: ${err.code}, message: ${err.message}`);
    });
    ```
    
    （3）log\_type=2，仅用于采集trace。
    
    ```
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    import { hilog, hiAppEvent } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
    
    let params: Record<string, hiAppEvent.ParamType> = {
      "log_type": "2"
    };
    hiAppEvent.setEventConfig(hiAppEvent.event.MAIN_THREAD_JANK, params).then(() => {
      hilog.info(0x0000, 'hiAppEvent', `Set to only collect trace successfully.`);
    }).catch((err: BusinessError) => {
      hilog.error(0x0000, 'hiAppEvent', `Failed to set only collect trace. code: ${err.code}, message: ${err.message}`);
    });
    ```
    

#### configEventPolicy接口说明

| 接口名 | 描述 |
| --- | --- |
| configEventPolicy(policy: EventPolicy): Promise | 设置主线程采样栈参数接口。支持超时卡顿结束自动停止采样。 |

#### configEventPolicy接口参数设置说明

开发者可以使用上述hiappevent提供的接口，在EventPolicy 中配置采样栈接口的参数。

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mainThreadJankPolicy | MainThreadJankPolicy | 否 | 是 | 主线程超时事件配置策略。 |

**参数设置示例**

展示configEventPolicy接口中logType分别为0，1，2三种类型：

（1）logType=0，用于采样栈或采样trace。仅需配置autoStopSampling参数，其他参数均取默认值，无需设置。

```
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog, hiAppEvent } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';

let policy: hiAppEvent.EventPolicy = {
  "mainThreadJankPolicy" : {
    "logType": 0, // 采集日志类型
    "autoStopSampling": true // 超时结束，停止采集堆栈
  }
};
hiAppEvent.configEventPolicy(policy).then(() => {
  hilog.info(0x0000, 'hiAppEvent', `Setting default value successfully.`);
}).catch((err: BusinessError) => {
  hilog.error(0x0000, 'hiAppEvent', `Failed to set default value. Code: ${err.code}, message: ${err.message}`);
});
```

（2）logType=1，仅用于采集调用栈。触发检测的阈值用户自定义。

```
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog, hiAppEvent } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';

let policy: hiAppEvent.EventPolicy = {
  "mainThreadJankPolicy" : {
    "logType": 1, // 采集日志类型
    "sampleInterval": 70, // 触发检测的阈值，采集堆栈间隔
    "ignoreStartupTime": 11, // 应用启动期间忽略主线程超时检测的时间
    "sampleCount": 20, // 主线程超时采样次数
    "reportTimesPerApp": 3, // 主线程超时采样上报次数
    "autoStopSampling": true // 超时结束，停止采集堆栈
  }
};
hiAppEvent.configEventPolicy(policy).then(() => {
  hilog.info(0x0000, 'hiAppEvent', `Successfully set sampling stack parameters.`);
}).catch((err: BusinessError) => {
  hilog.error(0x0000, 'hiAppEvent', `Failed to set sample stack value. Code: ${err.code}, message: ${err.message}`);
});
```

（3）logType=2，仅用于采集trace。其他参数均不生效，无需设置。

```
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog, hiAppEvent } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';

let policy: hiAppEvent.EventPolicy = {
  "mainThreadJankPolicy" : {
    "logType": 2 // 采集日志类型
  }
};
hiAppEvent.configEventPolicy(policy).then(() => {
  hilog.info(0x0000, 'hiAppEvent', `Set to only collect trace successfully.`);
}).catch((err: BusinessError) => {
  hilog.error(0x0000, 'hiAppEvent', `Failed to set only collect trace. code: ${err.code}, message: ${err.message}`);
});
```

#### OH\_HiAppEvent\_SetEventConfig接口说明

| 接口名 | 描述 |
| --- | --- |
| int OH_HiAppEvent_SetEventConfig(const char* name, HiAppEvent_Config* config) | 设置主线程采样栈参数接口。 |

#### OH\_HiAppEvent\_SetEventConfig接口参数设置说明

| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | const char* | 是 | 主线程超时事件名称，此处为预定义的宏EVENT_MAIN_THREAD_JANK或EVENT_MAIN_THREAD_JANK_V2。 |
| config | HiAppEvent_Config* | 是 | 主线程超时采样栈配置参数，可使用OH_HiAppEvent_SetConfigItem函数设置config参数的配置项。 |

**name为EVENT\_MAIN\_THREAD\_JANK**

接口不提供主线程超时结束自动停止采样栈的功能，config参数作如下配置。

MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为必选配置项。

MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"0"或"2"时，无其他配置项。

MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"1"时，所有配置项均需设置。

配置项的值均为可转换为整型的字符串字面量或字符指针。

对于API version 21及之前的版本，配置项名称只可使用相关字符串。

对于API version 22及之后的版本，配置项名称可使用预定义的宏及相关字符串。更推荐使用宏，避免开发者手写字符串造成非预期结果。

下文中值的取值范围说明均按转换后的变量类型进行阐述。

| 配置项名称 | 类型 | 必须配置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宏：MAIN_THREAD_JANK_PARAM_LOG_TYPE 字符串：log_type | const char* | 是 | 采集日志的类型。 值为"0"：默认值，主线程连续两次超时150ms~450ms，采集调用栈；主线程超时450ms，采集trace。 值为"1"：仅采集调用栈。 值为"2"：仅采集trace。 |
| 宏：MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL 字符串：sample_interval | const char* | 否 | 主线程超时检测间隔和采样间隔。 单位为ms，默认值：150，取值范围为[50, 500]。 系统根据开发者设置的MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL的值进行超时检测判断，并使用该值作为周期性任务检测的间隔。 |
| 宏：MAIN_THREAD_JANK_PARAM_IGNORE_STARTUP_TIME 字符串：ignore_startup_time | const char* | 否 | 忽略启动时间内的主线程超时检测。 单位为s，最小值：3，默认值：10。 线程启动一定时间内，不进行超时检测。一些进程启动时间较长，此时抓全的超时采样栈，分析意义不大。因此，在开发者定义启动时间间隔内，不进行超时检测。 |
| 宏：MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_COUNT 字符串：sample_count | const char* | 否 | 主线程超时采样次数。系统检测到当前主线程执行任务时长达到可采样阈值时，开始周期性采集堆栈，每个间隔采集一次堆栈，共采集MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_COUNT次。 默认值：10次。 最小值：1次，最大值需要结合自定义的MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL进行动态计算，计算公式：MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_COUNT <= (2500 / MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL - 4)。 |
| 宏：MAIN_THREAD_JANK_PARAM_REPORT_TIMES_PER_APP 字符串：report_times_per_app | const char* | 否 | 同一个应用的PID一个生命周期内，主线程超时采样上报次数。一个生命周期内只能设置一次。 默认值：1次，单位：次。 开发者选项打开，每小时范围：[1, 3]。 开发者选项关闭，每天上报次数范围：[1, 3]。 |

1.  MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_SAMPLE\_COUNT说明：
    
    （1）2500的含义：根据系统规定，主线程超时事件从检测到上报的时间不可以超过2.5s（即：2500ms）。因此MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_SAMPLE\_COUNT的设置值不能超过系统按计算公式得出的最大值。
    
    （2）4的含义：第一次超时间隔检测时间 + 第二次超时间隔（系统提供两次再次发生超时事件的检测机会）时间 + 收集并上报堆栈信息的时间。
    
    （3）开发者要结合需求场景，进行合理的设置。
    
2.  参数设置示例
    
    展示OH\_HiAppEvent\_SetEventConfig接口中config参数的配置项MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE分别为"0"，"1"，"2"三种类型：
    
    （1）MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"0"时，用于采样栈或采样trace。
    
    ```
    #include "napi/native_api.h"
    #include "hilog/log.h"
    #include "hiappevent/hiappevent.h"
    
    #undef LOG_TAG
    #define LOG_TAG "testTag"
    
    HiAppEvent_Config* config = OH_HiAppEvent_CreateConfig();
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_LOG_TYPE, "0");
    int ret = OH_HiAppEvent_SetEventConfig(EVENT_MAIN_THREAD_JANK, config);
    if (ret == HIAPPEVENT_SUCCESS) {
        OH_LOG_INFO(LogType::LOG_APP, "Setting default value successfully.");
    }
    OH_HiAppEvent_DestroyConfig(config);
    ```
    
    （2）MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"1"时，仅用于采集调用栈。
    
    ```
    #include "napi/native_api.h"
    #include "hilog/log.h"
    #include "hiappevent/hiappevent.h"
    
    #undef LOG_TAG
    #define LOG_TAG "testTag"
    
    HiAppEvent_Config* config = OH_HiAppEvent_CreateConfig();
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_LOG_TYPE, "1");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL, "100");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_IGNORE_STARTUP_TIME, "11");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_COUNT, "21");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_REPORT_TIMES_PER_APP, "3");
    
    int ret = OH_HiAppEvent_SetEventConfig(EVENT_MAIN_THREAD_JANK, config);
    if (ret == HIAPPEVENT_SUCCESS) {
        OH_LOG_INFO(LogType::LOG_APP, "Successfully set sampling stack parameters.");
    }
    OH_HiAppEvent_DestroyConfig(config);
    ```
    
    （3）MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"2"时，仅用于采集trace。
    
    ```
    #include "napi/native_api.h"
    #include "hilog/log.h"
    #include "hiappevent/hiappevent.h"
    
    #undef LOG_TAG
    #define LOG_TAG "testTag"
    
    HiAppEvent_Config* config = OH_HiAppEvent_CreateConfig();
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_LOG_TYPE, "2");
    
    int ret = OH_HiAppEvent_SetEventConfig(EVENT_MAIN_THREAD_JANK, config);
    if (ret == HIAPPEVENT_SUCCESS) {
        OH_LOG_INFO(LogType::LOG_APP, "Set to only collect trace successfully");
    }
    OH_HiAppEvent_DestroyConfig(config);
    ```
    

**name为EVENT\_MAIN\_THREAD\_JANK\_V2**

从API version 22开始，name可以为EVENT\_MAIN\_THREAD\_JANK\_V2，接口提供主线程超时结束自动停止采样栈的功能，config参数作如下配置。

配置项名称为相关预定义的宏。

config的所有配置项均为可选项，不配置或者为空时取默认值。

MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"0"时，仅需设置MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_AUTO\_STOP\_SAMPLING，其他配置项均取默认值，无需设置。

MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"2"时，其他配置项均不生效，无需设置。

MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_AUTO\_STOP\_SAMPLING为"true"或"false"，转换为布尔类型；其他配置项的值均为可转换为整型的字符串字面量或字符指针。

下文中值的取值范围说明均按转换后的变量类型进行阐述。

| 配置项名称 | 类型 | 必须配置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAIN_THREAD_JANK_PARAM_LOG_TYPE | const char* | 否 | 采集日志的类型。 值为"0"：默认值，主线程连续两次超时150ms~450ms，采集调用栈；主线程超时450ms，采集trace。 值为"1"：仅采集调用栈。 值为"2"：仅采集trace。 |
| MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL | const char* | 否 | 主线程超时检测间隔和采样间隔。 单位为ms，默认值：150，取值范围为[50, 500]。 系统根据开发者设置的MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL的值进行超时检测判断，并使用该值作为周期性任务检测的间隔。 |
| MAIN_THREAD_JANK_PARAM_IGNORE_STARTUP_TIME | const char* | 否 | 忽略启动时间内的主线程超时检测。 单位为s，最小值：3，默认值：10。 线程启动一定时间内，不进行超时检测。一些进程启动时间较长，此时抓全的超时采样栈，分析意义不大。因此，在开发者定义启动时间间隔内，不进行超时检测。 |
| MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_COUNT | const char* | 否 | 主线程超时采样次数。系统检测到当前主线程执行任务时长达到可采样阈值时，系统检测到当前主线程执行任务超过采样限制后，开始周期性采集堆栈，每个间隔采集一次堆栈，共采集MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_COUNT次。 默认值：10次。 最小值：1次，最大值需要结合自定义的MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL进行动态计算，计算公式：MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_COUNT <= (2500 / MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL - 4)。 |
| MAIN_THREAD_JANK_PARAM_REPORT_TIMES_PER_APP | const char* | 否 | 同一个应用的PID一个生命周期内，主线程超时采样上报次数。一个生命周期内只能设置一次。 默认值：1次，单位：次。 开发者选项打开，每小时范围：[1, 3]。 开发者选项关闭，每天上报次数范围：[1, 3]。 |
| MAIN_THREAD_JANK_PARAM_AUTO_STOP_SAMPLING | const char* | 否 | 主线程超时结束时，是否自动停止采样主线程堆栈。 true: 超时结束或达到设置的采样次数，停止采样。 false：达到设置的采样次数时停止采样。 默认值：false。 |

1.  MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_SAMPLE\_COUNT说明：
    
    （1）2500的含义：根据系统规定，主线程超时事件从检测到上报的时间不可以超过2.5s（即：2500ms）。因此MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_SAMPLE\_COUNT的设置值不能超过系统按计算公式得出的最大值。
    
    （2）4的含义：第一次超时间隔检测时间 + 第二次超时间隔（系统提供两次再次发生超时事件的检测机会）时间 + 收集并上报堆栈信息的时间。
    
    （3）开发者要结合需求场景，进行合理的设置。
    
2.  参数设置示例
    
    展示OH\_HiAppEvent\_SetEventConfig接口中config参数的配置项MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE分别为"0"，"1"，"2"三种类型：
    
    （1）MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"0"时，用于采样栈或采样trace。
    
    ```
    #include "napi/native_api.h"
    #include "hilog/log.h"
    #include "hiappevent/hiappevent.h"
    
    #undef LOG_TAG
    #define LOG_TAG "testTag"
    
    HiAppEvent_Config* config = OH_HiAppEvent_CreateConfig();
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_LOG_TYPE, "0");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_AUTO_STOP_SAMPLING, "true");
    int ret = OH_HiAppEvent_SetEventConfig(EVENT_MAIN_THREAD_JANK_V2, config);
    if (ret == HIAPPEVENT_SUCCESS) {
        OH_LOG_INFO(LogType::LOG_APP, "Setting default value successfully.");
    }
    OH_HiAppEvent_DestroyConfig(config);
    ```
    
    （2）MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"1"时，仅用于采集调用栈。
    
    ```
    #include "napi/native_api.h"
    #include "hilog/log.h"
    #include "hiappevent/hiappevent.h"
    
    #undef LOG_TAG
    #define LOG_TAG "testTag"
    
    HiAppEvent_Config* config = OH_HiAppEvent_CreateConfig();
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_LOG_TYPE, "1");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_INTERVAL, "100");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_IGNORE_STARTUP_TIME, "11");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_SAMPLE_COUNT, "21");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_REPORT_TIMES_PER_APP, "3");
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_AUTO_STOP_SAMPLING, "true");
    
    int ret = OH_HiAppEvent_SetEventConfig(EVENT_MAIN_THREAD_JANK_V2, config);
    if (ret == HIAPPEVENT_SUCCESS) {
        OH_LOG_INFO(LogType::LOG_APP, "Successfully set sampling stack parameters.");
    }
    OH_HiAppEvent_DestroyConfig(config);
    ```
    
    （3）MAIN\_THREAD\_JANK\_PARAM\_LOG\_TYPE为"2"时，仅用于采集trace。
    
    ```
    #include "napi/native_api.h"
    #include "hilog/log.h"
    #include "hiappevent/hiappevent.h"
    
    #undef LOG_TAG
    #define LOG_TAG "testTag"
    
    HiAppEvent_Config* config = OH_HiAppEvent_CreateConfig();
    OH_HiAppEvent_SetConfigItem(config, MAIN_THREAD_JANK_PARAM_LOG_TYPE, "2");
    
    int ret = OH_HiAppEvent_SetEventConfig(EVENT_MAIN_THREAD_JANK_V2, config);
    if (ret == HIAPPEVENT_SUCCESS) {
        OH_LOG_INFO(LogType::LOG_APP, "Set to only collect trace successfully");
    }
    OH_HiAppEvent_DestroyConfig(config);
    ```
    

#### 事件字段说明

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| time | number | 事件触发时间，单位为ms。 |
| bundle_version | string | 应用版本。 |
| bundle_name | string | 应用名称。 |
| pid | number | 应用的进程id。 |
| uid | number | 应用的用户id。 |
| begin_time | number | 主线程任务开始时间。 |
| end_time | number | 主线程任务结束时间。 |
| external_log | string[] | 主线程超时日志文件路径。为避免目录空间超限（参考log_over_limit），导致新生成的日志文件写入失败，日志文件处理完后请及时删除。 |
| log_over_limit | boolean | 生成的主线程超时日志文件与已存在的日志文件总大小是否超过10M上限。true表示超过上限，日志写入失败；false表示未超过上限。 |
| app_start_jiffies_time | number | 开发者可以获取主线程超时事件时，任务执行的开始时间。触发采样栈，打印开始时间信息。 |
| heaviest_stack | string | 生成的主线程超时日志文件中，打印多次的调用栈。触发采样栈，打印多次的调用栈信息。 |