# 音频编码

开发者可以调用本模块的Native API接口，完成音频编码，即将音频PCM编码压缩成不同的格式。

接口不限制PCM数据的来源，开发者可以调用麦克风录制获取、也可以导入编辑后的PCM数据，通过音频编码，输出对应格式的码流，最后封装为目标格式文件。

当前支持的编码能力请参考AVCodec支持的格式。

**适用场景**

*   音频录制
    
    通过录制传入PCM，然后编码出对应格式的码流，最后封装为所需格式的音频文件。
    
*   音频编辑
    
    编辑PCM后导出音频文件的场景，需要编码成对应音频格式后再封装成文件。
    

*   AAC编码器默认采用的VBR可变码率模式，与配置的预期参数可能存在偏差。
*   AAC编码器默认输出携带ADTS头部，帧数据的前7字节为ADTS头部。

#### 开发指导

详细的API说明请参考native\_avcodec\_audiocodec.h。

参考以下示例代码，完成音频编码的全流程，包括：创建编码器、设置编码参数（采样率/码率/声道数等）、开始、刷新、重置、销毁资源。

在应用开发过程中，开发者应按一定顺序调用方法，执行对应操作，否则系统可能会抛出异常或生成其他未定义的行为。具体顺序可参考下列开发步骤及对应说明。

如下为音频编码调用关系图：

*   虚线表示可选。
    
*   实线表示必选。
    

#### 在 CMake 脚本中链接动态库

```
target_link_libraries(sample PUBLIC libnative_media_codecbase.so)
target_link_libraries(sample PUBLIC libnative_media_core.so)
target_link_libraries(sample PUBLIC libnative_media_acodec.so)
```

上述'sample'字样仅为示例，此处由开发者根据实际工程目录自定义。

#### 开发步骤

1.  添加所需的头文件。
    
    ```
    #include <multimedia/player_framework/native_avcodec_audiocodec.h>
    #include <multimedia/native_audio_channel_layout.h>
    #include <multimedia/player_framework/native_avcapability.h>
    #include <multimedia/player_framework/native_avcodec_base.h>
    #include <multimedia/player_framework/native_avformat.h>
    #include <multimedia/player_framework/native_avbuffer.h>
    ```
    
2.  创建编码器实例对象，OH\_AVCodec\*为编码器实例指针。
    
    应用可以通过媒体类型或编解码器名称创建编码器。
    
    方法一：通过mime type创建编码器。
    
    ```
    // 设置判定是否为编码；设置true表示当前是编码。
    bool isEncoder = true;
    // 通过媒体类型创建编码器。
    OH_AVCodec *audioEnc_ = OH_AudioCodec_CreateByMime(OH_AVCODEC_MIMETYPE_AUDIO_AAC, isEncoder);
    ```
    
    方法二：通过codec name创建编码器。
    
    ```
    // 通过codec name创建编码器。
    OH_AVCapability *capability = OH_AVCodec_GetCapability(OH_AVCODEC_MIMETYPE_AUDIO_AAC, true);
    const char *name = OH_AVCapability_GetName(capability);
    OH_AVCodec *audioEnc_ = OH_AudioCodec_CreateByName(name);
    ```
    
    添加头文件和命名空间：
    
    ```
    #include <mutex>
    #include <queue>
    // c++标准库命名空间。
    using namespace std;
    ```
    
    示例代码：
    
    ```
    // 初始化队列。
    class AEncBufferSignal {
    public:
        std::mutex inMutex_;
        std::mutex outMutex_;
        std::mutex startMutex_;
        std::condition_variable inCond_;
        std::condition_variable outCond_;
        std::condition_variable startCond_;
        std::queue<uint32_t> inQueue_;
        std::queue<uint32_t> outQueue_;
        std::queue<OH_AVBuffer *> inBufferQueue_;
        std::queue<OH_AVBuffer *> outBufferQueue_;
    };
    AEncBufferSignal *signal_;
    ```
    
3.  调用OH\_AudioCodec\_RegisterCallback()注册回调函数。
    
    注册回调函数指针集合OH\_AVCodecCallback，包括：
    
    *   OH\_AVCodecOnError：编码器运行错误。
    *   OH\_AVCodecOnStreamChanged：音频编码器暂未支持此回调。
    *   OH\_AVCodecOnNeedInputBuffer：运行过程中需要新的输入数据，即编码器已准备好，可以输入PCM数据。
    *   OH\_AVCodecOnNewOutputBuffer：运行过程中产生了新的输出数据，即编码完成。
    
    开发者可以通过处理该回调报告的信息，确保编码器正常运转。
    
    请勿在回调中调用编码器的相关接口或进行耗时操作。
    
    ```
    // OH_AVCodecOnError回调函数的实现。
    static void OnError(OH_AVCodec *codec, int32_t errorCode, void *userData)
    {
        (void)codec;
        (void)errorCode;
        (void)userData;
    }
    // OH_AVCodecOnStreamChanged回调函数的实现。
    static void OnOutputFormatChanged(OH_AVCodec *codec, OH_AVFormat *format, void *userData)
    {
        (void)codec;
        (void)format;
        (void)userData;
    }
    // OH_AVCodecOnNeedInputBuffer回调函数的实现。
    static void OnInputBufferAvailable(OH_AVCodec *codec, uint32_t index, OH_AVBuffer *data, void *userData)
    {
        (void)codec;
        // 编码输入码流送入InputBuffer队列。
        AEncBufferSignal *signal = static_cast<AEncBufferSignal *>(userData);
        unique_lock<mutex> lock(signal->inMutex_);
        signal->inQueue_.push(index);
        signal->inBufferQueue_.push(data);
        signal->inCond_.notify_all();
    }
    // OH_AVCodecOnNewOutputBuffer回调函数的实现。
    static void OnOutputBufferAvailable(OH_AVCodec *codec, uint32_t index, OH_AVBuffer *data, void *userData)
    {
        (void)codec;
        // 将对应输出buffer的index送入OutputQueue_队列。
        // 将对应编码完成的数据data送入outBuffer队列。
        AEncBufferSignal *signal = static_cast<AEncBufferSignal *>(userData);
        unique_lock<mutex> lock(signal->outMutex_);
        signal->outQueue_.push(index);
        signal->outBufferQueue_.push(data);
        signal->outCond_.notify_all();
    }
    ```
    
    配置回调：
    
    ```
    signal_ = new AEncBufferSignal();
    OH_AVCodecCallback cb_ = {&OnError, &OnOutputFormatChanged, &OnInputBufferAvailable, &OnOutputBufferAvailable};
    // 配置异步回调。
    int32_t ret = OH_AudioCodec_RegisterCallback(audioEnc_, cb_, signal_);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    ```
    
4.  调用OH\_AudioCodec\_Configure设置编码器。
    
    配置选项key值说明：
    
    各音频编码类型参数范围说明：
    
    例如对一个44100Hz采样率、2声道立体声、SAMPLE\_S16LE采样格式的PCM音频，以32000bps的码率进行AAC编码的调用流程如下：
    

```
   int32_t ret;
   // 配置音频采样率（必须）
   constexpr uint32_t DEFAULT_SAMPLERATE = 44100;
   // 配置音频码率（必须）
   constexpr uint64_t DEFAULT_BITRATE = 32000;
   // 配置音频声道数（必须）
   constexpr uint32_t DEFAULT_CHANNEL_COUNT = 2;
   // 配置音频声道类型（必须）
   constexpr OH_AudioChannelLayout CHANNEL_LAYOUT = OH_AudioChannelLayout::CH_LAYOUT_STEREO;
   // 配置音频位深（必须）
   constexpr OH_BitsPerSample SAMPLE_FORMAT = OH_BitsPerSample::SAMPLE_S16LE;
   // 配置AAC profile（可选，默认值：AAC_PROFILE_LC，其他可选值：AAC_PROFILE_HE、AAC_PROFILE_HE_V2）
   constexpr int32_t AAC_PROFILE = OH_AACProfile::AAC_PROFILE_LC;

   OH_AVFormat *format = OH_AVFormat_Create();
   // 写入format
   OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUD_CHANNEL_COUNT, DEFAULT_CHANNEL_COUNT);
   OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUD_SAMPLE_RATE, DEFAULT_SAMPLERATE);
   OH_AVFormat_SetLongValue(format, OH_MD_KEY_BITRATE, DEFAULT_BITRATE);
   OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUDIO_SAMPLE_FORMAT, SAMPLE_FORMAT);
   OH_AVFormat_SetLongValue(format, OH_MD_KEY_CHANNEL_LAYOUT, CHANNEL_LAYOUT);
   OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_PROFILE, AAC_PROFILE);
   // 配置编码器
   ret = OH_AudioCodec_Configure(audioEnc_, format);
   if (ret != AV_ERR_OK) {
       // 异常处理
   }
```

例FLAC调用流程：

```
int32_t ret;
// 配置音频采样率（必须）。
constexpr uint32_t DEFAULT_SAMPLERATE = 44100;
// 配置音频码率（必须）。
constexpr uint64_t DEFAULT_BITRATE = 261000;
// 配置音频声道数（必须）。
constexpr uint32_t DEFAULT_CHANNEL_COUNT = 2;
// 配置音频声道布局（必须）。
// 值为CH_LAYOUT_MONO、CH_LAYOUT_STEREO、CH_LAYOUT_SURROUND、CH_LAYOUT_QUAD、CH_LAYOUT_5POINT0、CH_LAYOUT_5POINT1、CH_LAYOUT_6POINT1或CH_LAYOUT_7POINT1其中一项。
constexpr OH_AudioChannelLayout CHANNEL_LAYOUT = OH_AudioChannelLayout::CH_LAYOUT_STEREO;
// 配置音频位深（必须） flac只有SAMPLE_S16LE和SAMPLE_S32LE。
constexpr OH_BitsPerSample SAMPLE_FORMAT = OH_BitsPerSample::SAMPLE_S32LE;
// 配置音频compliance level (默认值0，取值范围-2~2)。
constexpr int32_t COMPLIANCE_LEVEL = 0;

OH_AVFormat *format = OH_AVFormat_Create();
// 写入format。
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUD_CHANNEL_COUNT, DEFAULT_CHANNEL_COUNT);
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUD_SAMPLE_RATE, DEFAULT_SAMPLERATE);
OH_AVFormat_SetLongValue(format, OH_MD_KEY_BITRATE, DEFAULT_BITRATE);
// 配置音频精度。API version 20前，FLAC编码必须设置此参数，设置为1即可；未设置此参数配置FLAC编码器时，调用OH_AudioCodec_Configure会返回错误码AV_ERR_INVALID_VAL。该值无实际作   用，不会影响编码结果。从API version 20开始，无需设置此参数。
// constexpr int32_t BITS_PER_CODED_SAMPLE = 1;
// OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_BITS_PER_CODED_SAMPLE, BITS_PER_CODED_SAMPLE);
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUDIO_SAMPLE_FORMAT, SAMPLE_FORMAT);
OH_AVFormat_SetLongValue(format, OH_MD_KEY_CHANNEL_LAYOUT, CHANNEL_LAYOUT);
OH_AVFormat_SetLongValue(format, OH_MD_KEY_COMPLIANCE_LEVEL, COMPLIANCE_LEVEL);
// 配置编码器。
ret = OH_AudioCodec_Configure(audioEnc_, format);
if (ret != AV_ERR_OK) {
    // 异常处理。
}
```

例AMR编码调用流程：

```
int32_t ret;
// 配置音频采样率（必须），amr-nb输入采样率为8000hz的PCM，amr-wb输入采样率为16000hz的PCM
constexpr uint32_t DEFAULT_SAMPLERATE = 8000;
// 配置音频码率（必须）
// amr-nb支持码率4750、5150、5900、6700、7400、7950、10200、12200
// amr-wb支持码率6600、8850、12650、14250、15850、18250、19850、23050、23850
constexpr uint64_t DEFAULT_BITRATE = 10200;
// 配置音频声道数（必须）
constexpr uint32_t DEFAULT_CHANNEL_COUNT = 1;
// 配置音频声道类型（必须）
constexpr OH_AudioChannelLayout CHANNEL_LAYOUT = OH_AudioChannelLayout::CH_LAYOUT_MONO;
// 配置音频位深（必须）
constexpr OH_BitsPerSample SAMPLE_FORMAT = OH_BitsPerSample::SAMPLE_S16LE;
OH_AVFormat *format = OH_AVFormat_Create();
// 写入format
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUD_CHANNEL_COUNT, DEFAULT_CHANNEL_COUNT);
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUD_SAMPLE_RATE, DEFAULT_SAMPLERATE);
OH_AVFormat_SetLongValue(format, OH_MD_KEY_BITRATE, DEFAULT_BITRATE);
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUDIO_SAMPLE_FORMAT, SAMPLE_FORMAT);
OH_AVFormat_SetLongValue(format, OH_MD_KEY_CHANNEL_LAYOUT, CHANNEL_LAYOUT);
// 配置编码器
ret = OH_AudioCodec_Configure(audioEnc_, format);
if (ret != AV_ERR_OK) {
    // 异常处理
}
```

例opus编码调用流程：

```
int32_t ret;
// 配置音频采样率（必须）
// opus编码支持采样率：8000、12000、16000、24000、48000
constexpr uint32_t DEFAULT_SAMPLERATE = 8000;
// 配置音频码率（必须）
// opus编码码率范围：[6000, 510000]
constexpr uint64_t DEFAULT_BITRATE = 6000;
// 配置音频声道数（必须）
// opus编码支持声道数：1、2
constexpr uint32_t DEFAULT_CHANNEL_COUNT = 1;
// 配置音频位深（必须）
// opus编码支持位深：SAMPLE_S16LE
constexpr OH_BitsPerSample SAMPLE_FORMAT = OH_BitsPerSample::SAMPLE_S16LE;
OH_AVFormat *format = OH_AVFormat_Create();
// 写入format
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUD_CHANNEL_COUNT, DEFAULT_CHANNEL_COUNT);
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUD_SAMPLE_RATE, DEFAULT_SAMPLERATE);
OH_AVFormat_SetLongValue(format, OH_MD_KEY_BITRATE, DEFAULT_BITRATE);
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUDIO_SAMPLE_FORMAT, SAMPLE_FORMAT);
// 配置编码器
ret = OH_AudioCodec_Configure(audioEnc_, format);
if (ret != AV_ERR_OK) {
    // 异常处理
}
```

除上述配置的参数外，还可以在Configure阶段配置以下可选参数：

*   OH\_MD\_KEY\_AUDIO\_MAX\_INPUT\_BUFFER\_SIZE：配置音频编码器最大输入缓冲区大小（单位：字节）。FLAC、MP3等帧对齐编码器设置该参数后会启用内部PCM缓存机制，允许输入数据无需按帧大小对齐，编码器会自动进行缓存与拆帧。实际缓冲区大小受编码器实现限制，如果设置的值超出上限，会被设置为上限值（上限为10MB）。
    
*   OH\_MD\_KEY\_AUDIO\_ENCODER\_PTS\_MODE：配置音频编码器输出PTS模式，值类型为OH\_AudioEncoderPTSMode。不同模式下输出帧的PTS计算方式不同：
    
    *   OH\_AUDIO\_ENCODER\_PTS\_MODE\_DEFAULT：默认行为，不同编码器的PTS输出方式可能不同。
    *   OH\_AUDIO\_ENCODER\_PTS\_MODE\_ZERO\_START：PTS从0开始，按帧时长递增。适用于不依赖输入PTS、需要从0开始计时的场景。
    *   OH\_AUDIO\_ENCODER\_PTS\_MODE\_FIRST\_INPUT\_START：PTS从首个输入帧的PTS开始，按帧时长递增。适用于需要保持与输入流PTS连续性的场景。
*   OH\_MD\_KEY\_AUDIO\_ENCODER\_ENABLE\_SAMPLE\_FORMAT\_CONVERT：配置音频编码器采样格式转换开关，1表示开启，0表示关闭（默认）。音频编码器原生支持的采样格式有限（例如G711mu仅支持SAMPLE\_S16LE），开启后编码器会自动将输入的PCM数据转换为编码器支持的格式进行编码，支持的输入采样格式扩展为：SAMPLE\_U8、SAMPLE\_S16LE、SAMPLE\_S24LE、SAMPLE\_S32LE、SAMPLE\_F32LE。适用于输入PCM格式与编码器原生格式不一致的场景。
    

```
// 配置编码器最大输入缓冲区大小（可选），FLAC/MP3设置后可接受非帧对齐的输入数据。此处4096仅为参考值，开发者可按实际需要动态设置。
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUDIO_MAX_INPUT_BUFFER_SIZE, 4096);
// 配置编码器PTS输出模式（可选）。
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUDIO_ENCODER_PTS_MODE,
    OH_AUDIO_ENCODER_PTS_MODE_FIRST_INPUT_START);
// 配置编码器采样格式转换开关（可选），开启后支持更多采样格式输入。
OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_AUDIO_ENCODER_ENABLE_SAMPLE_FORMAT_CONVERT, 1);
```

1.  调用OH\_AudioCodec\_Prepare()，编码器就绪。
    
    ```
    int32_t ret = OH_AudioCodec_Prepare(audioEnc_);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    ```
    
2.  调用OH\_AudioCodec\_Start()启动编码器，进入运行态。
    
    添加头文件：
    
    ```
    #include <fstream>
    ```
    
    使用示例：
    
    ```
    ifstream inputFile_;
    ofstream outFile_;
    
    // 根据实际使用情况填写输入文件路径。
    const char* inputFilePath = "/";
    // 根据实际使用情况填写输出文件路径。
    const char* outputFilePath = "/";
    // 打开待编码二进制文件路径（此处以输入为PCM文件为例）。
    inputFile_.open(inputFilePath, ios::in | ios::binary);
    // 配置编码文件输出路径（此处以输出为编码码流文件为例）。
    outFile_.open(outputFilePath, ios::out | ios::binary);
    // 开始编码。
    int32_t ret = OH_AudioCodec_Start(audioEnc_);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    ```
    
3.  调用OH\_AudioCodec\_PushInputBuffer()，写入待编码的数据。需开发者填充完整的输入数据后调用。
    
    每次输入的采样点数（SAMPLES\_PER\_FRAME）取值方法如下：
    
    AAC-LC编码每帧包含1024个PCM样点，建议单次输入1024个样点的数据量。
    
    HE-AAC编码每帧包含2048个PCM样点，建议单次输入2048个样点的数据量。
    
    flac比较特殊，需要根据如下表格进行设置。
    
    | 采样率 | 样点数 |
    | --- | --- |
    | 8000 | 576 |
    | 16000 | 1152 |
    | 22050 | 2304 |
    | 24000 | 2304 |
    | 32000 | 2304 |
    | 44100 | 4608 |
    | 48000 | 4608 |
    | 88200 | 8192 |
    | 96000 | 8192 |
    
    单次编码输入的数据量（单位：字节）为：采样点数（SAMPLES\_PER\_FRAME） \* 声道数 \* 单个采样点的占用字节。
    
    flac编码的样点数建议参考表格根据采样率对应的样点数进行设置，否则可能出现编码文件损坏问题。
    
    ```
    // 声道数。
    constexpr int32_t DEFAULT_CHANNEL_COUNT = 2;
    // 采样点数，这里以AAC-LC为例，采样点数为1024。
    constexpr int32_t SAMPLES_PER_FRAME = 1024;
    // 单次编码输入的数据量（单位：字节）为：采样点数 * 声道数 * 单个采样点的占用字节（以采样格式SAMPLE_S16LE为例）。
    // 如果最后一帧数据不满足长度，建议进行丢弃或填充处理。
    constexpr int32_t INPUT_FRAME_BYTES = SAMPLES_PER_FRAME * DEFAULT_CHANNEL_COUNT * sizeof(short);
    uint32_t index = signal_->inQueue_.front();
    auto buffer = signal_->inBufferQueue_.front();
    OH_AVCodecBufferAttr attr = {0};
    if (!inputFile_.eof()) {
        inputFile_.read((char *)OH_AVBuffer_GetAddr(buffer), INPUT_FRAME_BYTES);
        attr.size = INPUT_FRAME_BYTES;
        attr.flags = AVCODEC_BUFFER_FLAGS_NONE;
    } else {
        attr.size = 0;
        attr.flags = AVCODEC_BUFFER_FLAGS_EOS;
    }
    OH_AVBuffer_SetBufferAttr(buffer, &attr);
    // 送入编码输入队列进行编码, index为对应队列下标。
    int32_t ret = OH_AudioCodec_PushInputBuffer(audioEnc_, index);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    ```
    
    在上方案例中，attr.flags代表缓冲区标记的类别。
    
    结束时需要将flags标识为AVCODEC\_BUFFER\_FLAGS\_EOS。
    
    | 枚举值 | 描述 |
    | --- | --- |
    | AVCODEC_BUFFER_FLAGS_NONE | 表示为普通帧。 |
    | AVCODEC_BUFFER_FLAGS_EOS | 表示缓冲区是流结束帧。 |
    | AVCODEC_BUFFER_FLAGS_CODEC_DATA | 表示缓冲区包含编解码特定数据。 |
    
4.  调用OH\_AudioCodec\_FreeOutputBuffer()，释放编码后的数据。
    
    在取走编码码流后，就应及时调用OH\_AudioCodec\_FreeOutputBuffer()进行释放。
    
    ```
    uint32_t index = signal_->outQueue_.front();
    OH_AVBuffer *avBuffer = signal_->outBufferQueue_.front();
    if (avBuffer == nullptr) {
        // 异常处理
    }
    // 获取buffer attributes。
    OH_AVCodecBufferAttr attr = {0};
    int32_t ret = OH_AVBuffer_GetBufferAttr(avBuffer, &attr);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    // 将编码完成数据data写入到对应输出文件中。
    outFile_.write(reinterpret_cast<char *>(OH_AVBuffer_GetAddr(avBuffer)), attr.size);
    // 释放已完成写入的数据。
    ret = OH_AudioCodec_FreeOutputBuffer(audioEnc_, index);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    if (attr.flags == AVCODEC_BUFFER_FLAGS_EOS) {
        // 结束。
    }
    ```
    
5.  （可选）调用OH\_AudioCodec\_Flush()刷新编码器。
    
    调用OH\_AudioCodec\_Flush()后，编码器处于Flush状态，会将当前编码队列清空。
    
    此时需要调用OH\_AudioCodec\_Start()重新开始编码。
    
    使用情况：
    
    *   在编码输出buffer属性为AVCODEC\_BUFFER\_FLAGS\_EOS后，若想重新使用相同配置进行编码时，需要调用刷新。
    *   在执行过程中遇到可继续执行的错误时（即OH\_AudioCodec\_IsValid()为true）可以调用刷新，然后调用OH\_AudioCodec\_Start()重新开始编码。
    
    ```
    // 刷新编码器 audioEnc_。
    int32_t ret = OH_AudioCodec_Flush(audioEnc_);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    // 重新开始编码。
    ret = OH_AudioCodec_Start(audioEnc_);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    ```
    
6.  （可选）调用OH\_AudioCodec\_Reset()重置编码器。
    
    调用OH\_AudioCodec\_Reset()后，编码器回到初始化状态，重置前获取到的输入/输出buffer都无法继续使用，需先调用OH\_AudioCodec\_Configure()重新配置，再调用OH\_AudioCodec\_Start()重新开始编码。启动后重新获取输入/输出buffer。
    
    ```
    // 重置编码器 audioEnc_。
    int32_t ret = OH_AudioCodec_Reset(audioEnc_);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    // 重新配置编码器参数。
    ret = OH_AudioCodec_Configure(audioEnc_, format);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    ```
    
7.  调用OH\_AudioCodec\_Stop()停止编码器。
    
    停止后，可以通过调用OH\_AudioCodec\_Start()重新进入已启动状态（started）。停止前获取到的输入/输出buffer都无法继续使用，需要在启动后重新获取输入/输出buffer。
    
    ```
    // 终止编码器 audioEnc_。
    int32_t ret = OH_AudioCodec_Stop(audioEnc_);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    ```
    
8.  调用OH\_AudioCodec\_Destroy()销毁编码器实例，释放资源。
    
    禁止重复销毁编码器。
    
    ```
    // 调用OH_AudioCodec_Destroy, 销毁编码器。
    int32_t ret = OH_AudioCodec_Destroy(audioEnc_);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    } else {
        audioEnc_ = NULL; // 不可重复destroy。
    }
    ```