# 跨设备互通NDK开发指导

跨设备互通提供相机、扫描以及图库（图片和视频）的跨设备调用能力，TV、Tablet或PC/2in1设备可以调用Phone的相机、扫描、图库等功能，并且从API 6.1.0(23)开始支持TV、Phone、Tablet或PC/2in1设备调用支持拍照、扫描、选择图库中图片与视频能力的Phone，支持拍照、扫描、选择图库中图片与视频能力的Tablet，以及支持选择图库中图片与视频能力的PC/2in1设备。

#### 场景介绍

您通过此能力实现跨设备交互，可以使用其他设备的相机、扫描和图库功能。

#### 约束与限制

需同时满足以下条件，才能使用该功能：

*   **设备限制**
    
    *   本端设备：HarmonyOS版本为HarmonyOS 5及以上的TV、Tablet或PC/2in1设备，从API 6.1.0(23)开始，支持HarmonyOS版本为HarmonyOS 5及以上的TV、Phone、Tablet或PC/2in1设备。
    *   远端设备：HarmonyOS版本为HarmonyOS 5及以上、具有相机能力的Phone或Tablet设备，从API 6.1.0(23)开始，支持HarmonyOS版本为HarmonyOS 5及以上的Phone、Tablet或PC/2in1设备。
*   **使用限制**
    
    *   双端设备需要登录同一华为账号。
    *   跨设备互通API支持根据特定调用策略调用设备。调用策略：TV、PC/2in1设备可以调用Tablet和Phone，Tablet可以调用Phone，并且在6.1.0(23)之后支持TV、Phone、Tablet或PC/2in1设备调用支持拍照、扫描、选择图库中图片与视频能力的Phone，支持拍照、扫描、选择图库中图片与视频能力的Tablet，以及支持选择图库中图片与视频能力的PC/2in1设备。
    *   双端设备需要打开WLAN和蓝牙开关。条件允许时，建议双端设备接入同一个局域网，可提升唤醒相机的速度。

#### 业务流程

1.  通过HMS\_ServiceCollaboration\_GetCollaborationDeviceInfos接口获取支持相关能力的设备列表。
    
2.  通过HMS\_ServiceCollaboration\_StartCollaboration接口拉起跨设备互通能力。
    
3.  对端设备确定回传后，本端处理对端回传的图片。
    

#### 接口说明

在开发具体功能前，请先查阅参考文档。

| 接口名 | 描述 |
| --- | --- |
| HMS_ServiceCollaboration_GetCollaborationDeviceInfos | 获取支持相关能力的设备列表。 |
| HMS_ServiceCollaboration_StartCollaboration | 拉起跨设备互通能力，回传图片。 |
| HMS_ServiceCollaboration_StopCollaboration | 取消跨设备互通能力。 |
| HMS_ServiceCollaboration_StartCollaborationV2 | 拉起跨设备互通能力，回传图片和视频。 |

#### 开发步骤

1.  引入头文件。
    
    ```
    #include "service_collaboration/service_collaboration_api.h"
    ```
    
2.  编写CMakeLists.txt。
    
    ```
    cmake_minimum_required(VERSION 3.4.1)
    project(MyApplication)
    
    set(NATIVERENDER_ROOT_PATH ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR})
    
    if(DEFINED PACKAGE_FIND_FILE)
        include(${PACKAGE_FIND_FILE})
    endif()
    
    include_directories(${NATIVERENDER_ROOT_PATH}
                        ${NATIVERENDER_ROOT_PATH}/include)
    link_directories(${HMOS_SDK_NATIVE}/sysroot/usr/lib/aarch64-linux-ohos)
    link_directories(${HMOS_SDK_NATIVE}/sysroot/usr/lib/aarch64-linux-ohos)
    
    add_library(entry SHARED napi_init.cpp)
    target_link_libraries(entry PUBLIC libservice_collaboration_ndk.z.so
    libace_napi.z.so)
    ```
    
3.  实例代码调用接口，分为以下三步。
    
    1.  通过调用HMS\_ServiceCollaboration\_GetCollaborationDeviceInfos接口获取设备列表信息，传入需要的ServiceCollaborationFilterType能力数组，接口会返回支持对应能力设备。每个设备中包含所支持的能力类型ServiceCollaborationFilterTypes和设备类型deviceType信息。
    2.  创建回调ServiceCollaborationCallback，其中包括事件回调OnEventProc和图片数据回调OnDataCallbackProc；创建ServiceCollaboration\_SelectInfo，示例中传入了TAKE\_PHOTO能力，并选择了列表的第一个设备。
    3.  HMS\_ServiceCollaboration\_StartCollaboration入参传入第二步构造的ServiceCollaborationCallback和ServiceCollaboration\_SelectInfo，此时被调用的设备会拉起相机，操作被拉起相机的设备进行拍照。事件和图片数据会通过第二步构造的回调通知给应用。
    
    ```
    static int32_t OnEventProc(ServiceCollaborationEventCode code, uint32_t extraCode)
    {
        return 0;
    }
    
    static int32_t OnDataCallbackProc(ServiceCollaborationEventCode code, ServiceCollaborationDataType dataType,
        uint32_t dataSize, char *data)
    {
        return 0;
    }
    
    static napi_value HCTS_HMS_ServiceCollaboration_TestDemo(napi_env env, napi_callback_info info)
    {
        int two = 2;
        int three = 3;
        int filter = 1;
        const int size = 3;
        int shouldCancel = 0;
    
        // 构建所需跨设备互通能力，并调用HMS_ServiceCollaboration_GetCollaborationDeviceInfos接口获取设备信息
        ServiceCollaborationFilterType serviceFilterTypes[size] = {TAKE_PHOTO, SCAN_DOCUMENT, IMAGE_PICKER};
        ServiceCollaboration_CollaborationDeviceInfoSets* sets = HMS_ServiceCollaboration_GetCollaborationDeviceInfos(
            3, serviceFilterTypes);
        // 构建callback回调
        ServiceCollaboration_SelectInfo taskInfo = { TAKE_PHOTO, { 0 } };
        for (uint32_t i = 0; i < sets->size; i++) {
            ServiceCollaboration_CollaborationDeviceInfo *deviceInfo =
                (ServiceCollaboration_CollaborationDeviceInfo *)&(sets->deviceInfoSets[i]);
            if (filter == 1) {
                taskInfo.serviceFilterType = TAKE_PHOTO;
            }
            if (filter == two) {
                taskInfo.serviceFilterType = SCAN_DOCUMENT;
            }
            if (filter == three) {
                taskInfo.serviceFilterType = IMAGE_PICKER;
            }
            std::memcpy(taskInfo.deviceNetworkId, deviceInfo->deviceNetworkId,
                COLLABORATIONDEVICEINFO_DEVICENETWORKID_MAXLENGTH-1);
        }
        ServiceCollaborationCallback callback = {.OnEvent = OnEventProc, .OnDataCallback = OnDataCallbackProc};
        // 传入拍照参数、callback回调并调用HMS_ServiceCollaboration_StartCollaboration接口
        uint32_t id = HMS_ServiceCollaboration_StartCollaboration(&taskInfo, &callback);
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(three));
        int32_t ret = 0;
        if (shouldCancel) {
            // 三秒后主动调用HMS_ServiceCollaboration_StopCollaboration关闭跨设备互通
            ret = HMS_ServiceCollaboration_StopCollaboration(id);
        }
        napi_value code_napi_value;
        napi_create_double(env, ret, &code_napi_value);
        return code_napi_value;
    }
    ```