# Maxs

#### 功能说明

源操作数矢量内每个元素与标量相比，如果大于标量，则取源操作数值；小于标量，则取标量值；等于标量，则取源操作数值或标量值。

#### 函数原型

tensor前n个数据计算：

```
template <typename T, bool isSetMask = true> 
__aicore__ inline void Maxs(const LocalTensor<T>& dstLocal, const LocalTensor<T>& srcLocal, const T& scalarValue, const int32_t& calCount)
```

#### 参数说明

**表1** 模板参数说明

| 参数名 | 描述 |
| --- | --- |
| T | 操作数数据类型。 |
| U | scalarValue数据类型。 |
| isSetMask | 是否在接口内部设置mask模式和mask值。 - true，表示在接口内部设置。 - false，表示在接口外部设置。 |

**表2** 参数说明

| 参数名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| dstLocal | 输出 | 目的操作数。 类型为LocalTensor，支持的TPosition为VECIN、VECCALC、VECOUT。 LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。 Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：Tensor（int16_t、int32_t、half、float）。 KirinX90系列处理器，支持的数据类型为：Tensor（int16_t、int32_t、half、float）。 |
| srcLocal | 输入 | 源操作数。 类型为LocalTensor，支持的TPosition为VECIN、VECCALC、VECOUT。 LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。 数据类型需要与目的操作数保持一致。 Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：Tensor（int16_t、int32_t、half、float）。 KirinX90系列处理器，支持的数据类型为：Tensor（int16_t、int32_t、half、float）。 |
| scalarValue | 输入 | 源操作数，数据类型需要与目的操作数Tensor中元素的数据类型保持一致 Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：Tensor（int16_t、int32_t、half、float）。 KirinX90系列处理器，支持的数据类型为：Tensor（int16_t、int32_t、half、float）。 |
| calCount | 输入 | 输入数据元素个数。 |

#### 返回值

无

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 注意事项

操作数地址偏移对齐要求请参见通用约束。

#### 调用示例

本样例中只展示Compute流程中的部分代码。如果开发者需要运行样例代码，请将该代码段拷贝并替换标量双目指令样例模板更多样例中的Compute函数即可。

tensor前n个数据计算样例：

```
int16_t scalar = 2;
AscendC::Maxs(dstLocal, srcLocal, scalar, 512);
```

结果示例如下。

```
输入数据(src0Local): [1 2 3 ... 512]
输入数据 scalar = 2
输出数据(dstLocal): [2 2 3 ... 512]
```