
IPv6 Routing Table - 0 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
	    ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2, B - BGP

