Routing table: default.inet6
Internet6:
Destination        Type RtRef Next hop           Type Index    NhRef Netif
default            perm     0                    rjct       44     1
::/128             perm     0                    dscd       42     1
ff00::/8           perm     0                    mdsc       43     1
ff02::1/128        perm     0 ff02::1            mcst       39     1



