haIndex:              0
Total number of routes: 4


Codes: O - OSPF derived, i - IS-IS derived, B - BGP derived,
C - connected, S - static, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2,
IA - OSPF inter area, E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2,
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

S       0.0.0.0/0            [1/0]         via 192.168.102.1   
C       192.168.72.0/24      [0/0]         via 192.168.72.1    
C       192.168.73.0/24      [0/0]         via 192.168.73.1    
C       192.168.102.0/24     [0/0]         via 192.168.102.50  
