Routing table: default-switch.bridge
VPLS:
Destination        Type RtRef Next hop           Type Index    NhRef Netif
default            perm     0                    dscd      526     1
ge-1/0/0.0         intf     0                    ucst      564     7 ge-1/0/0.0
ge-1/0/1.0         intf     0                    ucst      565     8 ge-1/0/1.0

Routing table: default-switch.bridge
Bridging domain: vl1170.bridge
VPLS:
Destination        Type RtRef Next hop           Type Index    NhRef Netif
00:0c:29:90:1f:57/48 user     0                  ucst      565     8 ge-1/0/1.0
00:50:56:68:e7:aa/48 user     0                  ucst      565     8 ge-1/0/1.0
00:50:56:6c:d3:89/48 user     0                  ucst      564     7 ge-1/0/0.0
0x30006/51         user     0                    comp      591     2
0x30002/51         user     0                    comp      590     2

Routing table: default-switch.bridge
Bridging domain: vl214.bridge
VPLS:
Destination        Type RtRef Next hop           Type Index    NhRef Netif
00:50:56:65:60:1a/48 user     0                  ucst      565     8 ge-1/0/1.0
0x30007/51         user     0                    comp      594     2
0x30003/51         user     0                    comp      593     2

Routing table: default-switch.bridge
Bridging domain: vl30.bridge
VPLS:
Destination        Type RtRef Next hop           Type Index    NhRef Netif
00:50:56:bd:6b:2b/48 user     0                  ucst      564     7 ge-1/0/0.0
0x30005/51         user     0                    comp      588     2
0x30004/51         user     0                    comp      587     2

