en	Edit
da	Rediger

en	Simulate
da	Simulere

en	Exit Fullscreen
da	Afslut fuld skærm

en	Fullscreen
da	Fuld skærm

en	Tutorials
da	Vejledninger

en	Computer

en	Mobile device
da	Mobil enhed

en	Network device
da	Netværksenhed

en	Router

en	Access point
da	Adgangspunkt

en	Repeater

en	Hub
da	Navet

en	Bridge
da	Bro

en	Switch
da	Skift

en	Edge
da	Kant

en	Network
da	Netværk

en	Network assignment
da	Tildeling af netværk

en	Gateway assignment
da	Tildeling af gateways

en	Validate global address assignments
da	Valider globale adressetildelinger

en	Import a file created by this widget
da	Importer en fil, der er oprettet af denne widget

en	Export the current graph
da	Eksporter den aktuelle graf

en	Example graphs/exercises
da	Eksempler på grafer/øvelser

en	Tutorials for features of this widget
da	Vejledninger til funktioner i denne widget

en	Host
da	Vært

en	Access Point
da	Adgangspunkt

en	Physical Node
da	Fysisk knudepunkt

en	Logical Node
da	Logisk knudepunkt

en	Number of ports
da	Antal porte

en	Number of input ports
da	Antal indgangsporte

en	Add details for ports
da	Tilføj detaljer for havne

en	NetID

en	Netmask
da	Netmaske

en	Bitmask
da	Bitmaske

en	Click to add your component
da	Klik for at tilføje din komponent

en	Click to draw connecting links
da	Klik for at tegne forbindelsesled

en	Click to change color of existing components
da	Klik for at ændre farve på eksisterende komponenter

en	CIDR/Subnetting controller
da	CIDR/subnetting-controller

en	Choose a mode
da	Vælg en tilstand

en	Manual Mode
da	Manuel tilstand

en	Net-based Mode
da	Netbaseret tilstand

en	Host-based Mode
da	Værtsbaseret tilstand

en	Activate Draw-and-drop
da	Aktivér træk-og-slip

en	Drag to assign gateway
da	Træk for at tildele gateway

en	Check
da	Tjek

en	Packet sending controller
da	Controller til afsendelse af pakker

en	Choose sender
da	Vælg afsender

en	Choose receiver
da	Vælg modtager

en	Speed
da	Hastighed

en	Focus on animated nodes
da	Fokus på animerede noder

en	Session

en	Create a new simulation session
da	Opret en ny simulationssession

en	Start sending a new packet
da	Begynd at sende en ny pakke

en	Pause/resume all packets
da	Sæt alle pakker på pause/genoptag dem

en	Stop the simulation session
da	Stop simuleringssessionen

en	Track tables
da	Spor-borde

en	Octets shouldn't be of negative value
da	Oktetter bør ikke have negativ værdi

en	The netmask you entered
da	Den netmaske, du indtastede

en	doesn't match the bitmask
da	ikke matcher bitmasken

en	Derived netmask is
da	Den afledte netmaske er

en	Provided network ID is not valid.
da	Det angivne netværks-ID er ikke gyldigt.

en	Net-based Mode for CIDR/Subnetting activated:
da	Netbaseret tilstand for CIDR/subnetting aktiveret:

en	Cannot create a net without both bitmask and netmask!
da	Kan ikke oprette et net uden både bitmaske og netmaske!

en	Hosts-based mode:
da	Værtsbaseret tilstand:

en	No valid network address can be assigned to this net.
da	Der kan ikke tildeles nogen gyldig netværksadresse til dette net.

en	Net
da	Netto

en	Gateway

en	should contain
da	bør indeholde

en	with address
da	med adresse

en	The netmask you entered
da	Den netmaske, du indtastede

en	Your changes have been saved.
da	Dine ændringer er blevet gemt.

en	Host-based mode on:
da	Værtsbaseret tilstand slået til:

en	New network doesn't extend old network!
da	Nyt netværk forlænger ikke gammelt netværk!

en	The connection type of assigned ports are not compatible!
da	Forbindelsestypen for de tildelte porte er ikke kompatibel!

en	Please re-assign your ports or dismiss this connection.
da	Tildel venligst dine porte igen, eller afbryd denne forbindelse.

en	Well done!
da	Godt gået!

en	All nets are correctly configured!
da	Alle net er korrekt konfigureret!

en	Unconfigured net still exists.
da	Det ukonfigurerede net findes stadig.

en	Cross validation between Nets:
da	Krydsvalidering mellem Nets:

en	Setting up gateway:
da	Opsætning af gateway:

en	Net-based mode on:
da	Netbaseret tilstand slået til:

en	Unconfigured net, automatically set Ipv4 address to loop-back.
da	Ukonfigureret net, indstiller automatisk Ipv4-adresse til loop-back.

en	Port number
da	Portnummer

en	Interface name
da	Navn på grænseflade

en	Connection type
da	Tilslutningstype

en	MAC Address
da	MAC-adresse

en	Ethernet

en	Wireless
da	Trådløs

en	Assigning ports for this connection
da	Tildeling af porte til denne forbindelse

en	Select one from available ports:
da	Vælg en af de tilgængelige porte:

en	Please choose port/interface for
da	Vælg venligst port/interface til

en	Details about component
da	Detaljer om komponenten

en	Details of the ports
da	Detaljer om havnene

en	is not a valid MAC Address.
da	er ikke en gyldig MAC-adresse.

en	Subnet-based mode on:
da	Subnet-baseret tilstand slået til:

en	Inserted IPv4 doesn't match the subnet mask.
da	Indsat IPv4 stemmer ikke overens med subnetmasken.

en	Inserted IPv4 for gateway doesn't match the subnet mask or the network is not configured.
da	Indsat IPv4 for gateway stemmer ikke overens med subnetmasken, eller netværket er ikke konfigureret.

en	is not valid.
da	er ikke gyldig.

en	is not a valid IPv6 Address.
da	er ikke en gyldig IPv6-adresse.

en	Network Address
da	Netværksadresse

en	Interface
da	Grænseflade

en	Connection Type
da	Tilslutningstype

en	This network has no gateway.
da	Dette netværk har ingen gateway.

en	Mac Address of Sender:
da	Afsenderens Mac-adresse:

en	IP Address of Sender:
da	Afsenderens IP-adresse:

en	Mac Address of Receiver:
da	Modtagerens Mac-adresse:

en	IP Address of Receiver:
da	Modtagerens IP-adresse:

en	Add/ Configure graph components
da	Tilføj/konfigurer grafkomponenter

en	CIDR/ Subnetting

en	Packet travelling simulation
da	Simulering af pakkerejser

en	How to add a physical node (host, router, switch,...)?
da	Hvordan tilføjer man en fysisk node (host, router, switch, ...)?

en	Step
da	Trin

en	Choose your component
da	Vælg din komponent

en	More details with "Add details for ports"
da	Flere detaljer med "Tilføj detaljer for porte"

en	Pick a color also if you want to:
da	Vælg også en farve, hvis du vil:

en	Click add
da	Klik på tilføj

en	How to add a logical node (network node)?
da	Hvordan tilføjer man en logisk node (netværksnode)?

en	Configure your network
da	Konfigurer dit netværk

en	How to add a link between two physical nodes?
da	Hvordan tilføjer man et link mellem to fysiske noder?

en	Choose edge component
da	Vælg kantkomponent

en	Toggle draw mode
da	Skift træktilstand

en	Draw then configure on right click
da	Tegn og konfigurer derefter ved højreklik

en	Activate the "assign gateway" mode:
da	Aktivér tilstanden "Tildel gateway":

en	Drag the gateway on the edge of a network:
da	Træk gatewayen til kanten af et netværk:

en	How to drag a component into a network?
da	Hvordan trækker man en komponent ind i et netværk?

en	Activate the "drag-and-drop" mode:
da	Aktivér "træk-og-slip"-funktionen:

en	Drag the component inside the network:
da	Træk komponenten ind i netværket:

en	How does the Net-based mode work?
da	Hvordan fungerer den netbaserede tilstand?

en	How does the Host-based mode work?
da	Hvordan fungerer den værtsbaserede tilstand?

en	networks
da	netværk

en	hosts/gateways/subnetworks
da	hosts/gateways/undernetværk

en	How to manipulate a simulation session?
da	Hvordan manipulerer man en simulationssession?

en	In this step, for the:
da	I dette trin, for:

en	host/router: ARP table and routing table are created
da	vært/router: ARP-tabel og routingtabel er oprettet

en	switch/bridge/access point: MAC address table is created
da	switch/bro/adgangspunkt: MAC-adressetabel oprettes

en	assign a sender/receiver for the packet
da	Tildel en afsender/modtager til pakken

en	start sending a packet with the assigned sender and receiver in step 2
da	begynder at sende en pakke med den tildelte afsender og modtager i trin 2

en	Last step
da	Sidste skridt

en	Stop session
da	Stop sessionen

en	resets all tables and ends the current simulation session.
da	nulstiller alle tabeller og afslutter den aktuelle simuleringssession.

en	Start from step 1 again for a new simulation session.
da	Start fra trin 1 igen for en ny simulationssession.

en	How to configure the tables?
da	Hvordan konfigureres tabellerne?

en	Fill your table according to its type. Except for the tables of the routers, tables of other nodes can be filled automatically.
da	Udfyld din tabel i henhold til dens type. Bortset fra routernes tabeller kan andre knudepunkters tabeller udfyldes automatisk.

en	is out of available ports.
da	er løbet tør for ledige porte.

en	Your table is saved!
da	Dit bord er reddet!

en	ARP Table
da	ARP-tabel

en	Routing Table
da	Routing-tabel

en	Mac Address Table
da	Mac-adressetabel

en	Add
da	Tilføj

en	Remove
da	Fjerne

en	Save
da	Gemme

en	Your receiver has received the message!
da	Din modtager har modtaget beskeden!

en	Currently the widget only supports host as sender and receiver.
da	I øjeblikket understøtter widgetten kun host som afsender og modtager.

en	Your graph is not qualified for this feature:
da	Din graf er ikke kvalificeret til denne funktion:

en	The widget currently only support sending Parcel between layer 3 components
da	Widget'en understøtter i øjeblikket kun afsendelse af pakker mellem lag 3-komponenter

en	An exercise for CIDR from classful networks: drag and drop then check.
da	En øvelse for CIDR fra classful networks: træk og slip og tjek.

en	An exercise for CIDR from classful networks: configure the classful networks then check.
da	En øvelse for CIDR fra classful networks: konfigurer classful networks og tjek derefter.

en	An exercise for subnetting from a classful network: configure the subnets then check.
da	En øvelse i subnetting fra et classful netværk: konfigurer subnettene og tjek derefter.

en	A mixed exercise of CIDR and subnetting: drag and drop then check.
da	En blandet øvelse med CIDR og subnetting: træk og slip og tjek.

en	Ethernet with a repeater and 2 hosts.
da	Ethernet med en repeater og 2 værter.

en	Ethernet with a hub and 3 hosts.
da	Ethernet med en hub og 3 værter.

en	Ethernet with a bridge and 2 hosts.
da	Ethernet med en bro og 2 værter.

en	Ethernet with a switch and 3 hosts.
da	Ethernet med en switch og 3 værter.

en	Wifi network with 1 access point, 3 hosts.
da	Wifi-netværk med 1 adgangspunkt, 3 værter.

en	2 Ethernets with a gateway.
da	2 Ethernets med en gateway.

en	An ethernet, a wireless network and a gateway.
da	Et ethernet, et trådløst netværk og en gateway.

en	3 Ethernets and a gateway.
da	3 Ethernets og en gateway.

en	2 Ethernets and 3 routers.
da	2 Ethernets og 3 routere.

en	2 Ethernets and 4 routers.
da	2 Ethernets og 4 routere.

en	Open
da	Åben

en	Example exercises for CIDR/ Subnetting
da	Eksempel på øvelser for CIDR/ Subnetting

en	Example networks for simulations
da	Eksempler på netværk til simuleringer

en	Details of the ports
da	Detaljer om havnene

en	Name
da	Navn

en	No port available.
da	Ingen port tilgængelig.

en	Add Port
da	Tilføj port

en	Details of the connection between
da	Detaljer om forbindelsen mellem

en	and
da	og

en	Source Port
da	Kildehavn

en	Target Port
da	Målport

en	Details of the network
da	Detaljer om netværket

en	IPv4 address is invalid.
da	IPv4-adressen er ugyldig.

en	Invalid net id.
da	Ugyldigt net-id.

en	Network Mask
da	Netværksmaske

en	Invalid netmask.
da	Ugyldig netmaske.

en	Invalid bitmask.
da	Ugyldig bitmaske.

en	MAC address is invalid.
da	MAC-adressen er ugyldig.

en	IPv6 address is invalid.
da	IPv6-adressen er ugyldig.

en	Arp Table
da	Arp-bord

en	Set Source
da	Indstil kilde

en	Set Target
da	Sæt mål

en	Start Simulation
da	Start simulering

en	Change Port Config
da	Skift portkonfiguration

en	Default Gateway
da	Standard-gateway

en	Define Interfaces
da	Definér grænseflader

en	Define Network
da	Definer netværk

en	Before dragging a node into network
da	Før du trækker en node ind i netværket

en	After dragging the node into network
da	Efter at have trukket noden ind i netværket

en	New IPv4 will be assigned for conflicting addresses.
da	Nye IPv4 vil blive tildelt for modstridende adresser.

en	During this mode, when users edit addresses of:
da	I denne tilstand, når brugere redigerer adresser på:

en	conflicting addresses of all related hosts/gateways will be reassigned.
da	modstridende adresser på alle relaterede værter/gateways vil blive tildelt på ny.

en	new addresses will be validated against the network addresses and will only be accepted when they are valid.
da	Nye adresser vil blive valideret i forhold til netværksadresserne og vil kun blive accepteret, hvis de er gyldige.

en	Before dragging host0 into network
da	Før du trækker host0 ind i netværket

en	After dragging host0 into network
da	Efter at have trukket host0 ind i netværket

en	The existing network will expand to contain the new host.
da	Det eksisterende netværk udvides til at indeholde den nye vært.

en	new network address range will be checked if they expands the old ones.
da	nye netværksadresseområde vil blive kontrolleret, hvis de udvider de gamle.

en	the existing network will expand to contain the new addresses.
da	vil det eksisterende netværk blive udvidet til at indeholde de nye adresser.

en	if you don't use a graph from the examples, Init a new simulation session
da	Hvis du ikke bruger en graf fra eksemplerne, skal du starte en ny simulationssession.

en	Click on Choose sender or Choose receiver
da	Klik på Vælg afsender eller Vælg modtager

en	Click on a host on the canvas
da	Klik på en vært på lærredet

en	Choose an IP
da	Vælg en IP

en	Repeat steps 2 and 3 as much as desired.<br/> You can also use pause/resume or change focus/speed during or before starting to send a packet.
da	Gentag trin 2 og 3 så mange gange, som du ønsker.<br/> Du kan også bruge pause/genoptag eller ændre fokus/hastighed under eller før du begynder at sende en pakke.

en	Init. Ignore this step if you use an example graph, or there is a session running
da	Sæt i gang. Ignorer dette trin, hvis du bruger en eksempelgraf, eller hvis der kører en session.

en	Click on Add to generate a new row in the table
da	Klik på Tilføj for at oprette en ny række i tabellen.

en	Remove button removes all checked rows
da	Fjern-knappen fjerner alle markerede rækker

en	Save button saves the current table on the UI to the database
da	Knappen Gem gemmer den aktuelle tabel på brugergrænsefladen i databasen

en	Please Init a session before simulating sending a packet.
da	Start en session, før du simulerer afsendelse af en pakke.

en	Please use the Check button of the Subnetting/CIDR feature for more details
da	Brug Check-knappen i Subnetting/CIDR-funktionen for at få flere detaljer.

en	The sender or receiver is not selected yet, use the Choose sender/receiver button then click on the graph node.
da	Hvis afsenderen eller modtageren ikke er valgt endnu, skal du bruge knappen Vælg afsender/modtager og derefter klikke på grafknuden.

en	Your packet finished sending with the loop-back address.
da	Din pakke er færdig med at blive sendt med loop-back-adressen.

en	Tip: Use the CIDR/Subnetting controller to drag-and-drop then check.
da	Tip: Brug CIDR/Subnetting-controlleren til at trække og slippe og derefter kontrollere.

en	Right-click on each network, then select Edit details to change its configuration.
da	Højreklik på hvert netværk, og vælg derefter Rediger detaljer for at ændre dets konfiguration.

en	Tip: Set source and destination then click on play button in
da	Tip: Indstil kilde og destination, og klik derefter på afspilningsknappen i

en	Packet sending controller to start simulation
da	Controller, der sender pakker for at starte simulering