en	Edit
pt-br	Editar

en	Simulate
pt-br	Simular

en	Exit Fullscreen
pt-br	Sair da tela cheia

en	Fullscreen
pt-br	Tela cheia

en	Tutorials
pt-br	Tutoriais

en	Computer
pt-br	Computador

en	Mobile device
pt-br	Dispositivo móvel

en	Network device
pt-br	Dispositivo de rede

en	Router
pt-br	Roteador

en	Access point
pt-br	Ponto de acesso

en	Repeater
pt-br	Repetidor

en	Hub

en	Bridge
pt-br	Ponte

en	Switch
pt-br	Interruptor

en	Edge
pt-br	Borda

en	Network
pt-br	Rede

en	Network assignment
pt-br	Atribuição de rede

en	Gateway assignment
pt-br	Atribuição de gateway

en	Validate global address assignments
pt-br	Validar atribuições de endereços globais

en	Import a file created by this widget
pt-br	Importar um arquivo criado por esse widget

en	Export the current graph
pt-br	Exportar o gráfico atual

en	Example graphs/exercises
pt-br	Exemplos de gráficos/exercícios

en	Tutorials for features of this widget
pt-br	Tutoriais sobre os recursos desse widget

en	Host
pt-br	Anfitrião

en	Access Point
pt-br	Ponto de acesso

en	Physical Node
pt-br	Nó físico

en	Logical Node
pt-br	Nó lógico

en	Number of ports
pt-br	Número de portas

en	Number of input ports
pt-br	Número de portas de entrada

en	Add details for ports
pt-br	Adicionar detalhes para as portas

en	NetID

en	Netmask
pt-br	Máscara de rede

en	Bitmask
pt-br	Máscara de bits

en	Click to add your component
pt-br	Clique para adicionar seu componente

en	Click to draw connecting links
pt-br	Clique para desenhar links de conexão

en	Click to change color of existing components
pt-br	Clique para alterar a cor dos componentes existentes

en	CIDR/Subnetting controller
pt-br	Controlador de CIDR/sub-rede

en	Choose a mode
pt-br	Escolha um modo

en	Manual Mode
pt-br	Modo manual

en	Net-based Mode
pt-br	Modo baseado em rede

en	Host-based Mode
pt-br	Modo baseado em host

en	Activate Draw-and-drop
pt-br	Ativar o Draw-and-drop

en	Drag to assign gateway
pt-br	Arraste para atribuir o gateway

en	Check
pt-br	Verificar

en	Packet sending controller
pt-br	Controlador de envio de pacotes

en	Choose sender
pt-br	Escolha o remetente

en	Choose receiver
pt-br	Escolha o receptor

en	Speed
pt-br	Velocidade

en	Focus on animated nodes
pt-br	Foco em nós animados

en	Session
pt-br	Sessão

en	Create a new simulation session
pt-br	Criar uma nova sessão de simulação

en	Start sending a new packet
pt-br	Iniciar o envio de um novo pacote

en	Pause/resume all packets
pt-br	Pausar/retomar todos os pacotes

en	Stop the simulation session
pt-br	Interromper a sessão de simulação

en	Track tables
pt-br	Tabelas de trilhas

en	Octets shouldn't be of negative value
pt-br	Os octetos não devem ter valor negativo

en	The netmask you entered
pt-br	A máscara de rede que você inseriu

en	doesn't match the bitmask
pt-br	não corresponde à máscara de bits

en	Derived netmask is
pt-br	A máscara de rede derivada é

en	Provided network ID is not valid.
pt-br	A ID de rede fornecida não é válida.

en	Net-based Mode for CIDR/Subnetting activated:
pt-br	Modo baseado em rede para CIDR/Subnetting ativado:

en	Cannot create a net without both bitmask and netmask!
pt-br	Não é possível criar uma rede sem a máscara de bits e a máscara de rede!

en	Hosts-based mode:
pt-br	Modo baseado em hosts:

en	No valid network address can be assigned to this net.
pt-br	Nenhum endereço de rede válido pode ser atribuído a essa rede.

en	Net
pt-br	Líquido

en	Gateway
pt-br	Portal

en	should contain
pt-br	deve conter

en	with address
pt-br	com endereço

en	The netmask you entered
pt-br	A máscara de rede que você inseriu

en	Your changes have been saved.
pt-br	Suas alterações foram salvas.

en	Host-based mode on:
pt-br	Modo baseado em host ativado:

en	New network doesn't extend old network!
pt-br	A nova rede não estende a rede antiga!

en	The connection type of assigned ports are not compatible!
pt-br	O tipo de conexão das portas atribuídas não é compatível!

en	Please re-assign your ports or dismiss this connection.
pt-br	Reatribua suas portas ou desconecte essa conexão.

en	Well done!
pt-br	Muito bem!

en	All nets are correctly configured!
pt-br	Todas as redes estão configuradas corretamente!

en	Unconfigured net still exists.
pt-br	A rede não configurada ainda existe.

en	Cross validation between Nets:
pt-br	Validação cruzada entre redes:

en	Setting up gateway:
pt-br	Configuração do gateway:

en	Net-based mode on:
pt-br	Modo baseado em rede ativado:

en	Unconfigured net, automatically set Ipv4 address to loop-back.
pt-br	Rede não configurada, define automaticamente o endereço Ipv4 para loop-back.

en	Port number
pt-br	Número da porta

en	Interface name
pt-br	Nome da interface

en	Connection type
pt-br	Tipo de conexão

en	MAC Address
pt-br	Endereço MAC

en	Ethernet

en	Wireless
pt-br	Sem fio

en	Assigning ports for this connection
pt-br	Atribuição de portas para essa conexão

en	Select one from available ports:
pt-br	Selecione uma das portas disponíveis:

en	Please choose port/interface for
pt-br	Escolha a porta/interface para

en	Details about component
pt-br	Detalhes sobre o componente

en	Details of the ports
pt-br	Detalhes das portas

en	is not a valid MAC Address.
pt-br	não é um endereço MAC válido.

en	Subnet-based mode on:
pt-br	Modo baseado em sub-rede ativado:

en	Inserted IPv4 doesn't match the subnet mask.
pt-br	O IPv4 inserido não corresponde à máscara de sub-rede.

en	Inserted IPv4 for gateway doesn't match the subnet mask or the network is not configured.
pt-br	O IPv4 inserido para o gateway não corresponde à máscara de sub-rede ou a rede não está configurada.

en	is not valid.
pt-br	não é válido.

en	is not a valid IPv6 Address.
pt-br	não é um endereço IPv6 válido.

en	Network Address
pt-br	Endereço de rede

en	Interface

en	Connection Type
pt-br	Tipo de conexão

en	This network has no gateway.
pt-br	Essa rede não tem gateway.

en	Mac Address of Sender:
pt-br	Endereço Mac do remetente:

en	IP Address of Sender:
pt-br	Endereço IP do remetente:

en	Mac Address of Receiver:
pt-br	Endereço Mac do receptor:

en	IP Address of Receiver:
pt-br	Endereço IP do receptor:

en	Add/ Configure graph components
pt-br	Adicionar/configurar componentes gráficos

en	CIDR/ Subnetting
pt-br	CIDR/ Sub-rede

en	Packet travelling simulation
pt-br	Simulação de viagem de pacotes

en	How to add a physical node (host, router, switch,...)?
pt-br	Como adicionar um nó físico (host, roteador, switch,...)?

en	Step
pt-br	Etapa

en	Choose your component
pt-br	Escolha seu componente

en	More details with "Add details for ports"
pt-br	Mais detalhes com "Adicionar detalhes para portas"

en	Pick a color also if you want to:
pt-br	Escolha uma cor também, se desejar:

en	Click add
pt-br	Clique em adicionar

en	How to add a logical node (network node)?
pt-br	Como adicionar um nó lógico (nó de rede)?

en	Configure your network
pt-br	Configure sua rede

en	How to add a link between two physical nodes?
pt-br	Como adicionar um link entre dois nós físicos?

en	Choose edge component
pt-br	Selecionar componente de borda

en	Toggle draw mode
pt-br	Alternar o modo de sorteio

en	Draw then configure on right click
pt-br	Desenhe e configure com o botão direito do mouse

en	Activate the "assign gateway" mode:
pt-br	Ative o modo "atribuir gateway":

en	Drag the gateway on the edge of a network:
pt-br	Arraste o gateway para a borda de uma rede:

en	How to drag a component into a network?
pt-br	Como arrastar um componente para uma rede?

en	Activate the "drag-and-drop" mode:
pt-br	Ative o modo "arrastar e soltar":

en	Drag the component inside the network:
pt-br	Arraste o componente para dentro da rede:

en	How does the Net-based mode work?
pt-br	Como funciona o modo baseado em rede?

en	How does the Host-based mode work?
pt-br	Como funciona o modo baseado em host?

en	networks
pt-br	redes

en	hosts/gateways/subnetworks
pt-br	hosts/gateways/sub-redes

en	How to manipulate a simulation session?
pt-br	Como manipular uma sessão de simulação?

en	In this step, for the:
pt-br	Nessa etapa, para o:

en	host/router: ARP table and routing table are created
pt-br	host/roteador: A tabela ARP e a tabela de roteamento são criadas

en	switch/bridge/access point: MAC address table is created
pt-br	switch/bridge/ponto de acesso: A tabela de endereços MAC é criada

en	assign a sender/receiver for the packet
pt-br	atribuir um remetente/receptor para o pacote

en	start sending a packet with the assigned sender and receiver in step 2
pt-br	começar a enviar um pacote com o remetente e o destinatário atribuídos na etapa 2

en	Last step
pt-br	Última etapa

en	Stop session
pt-br	Parar a sessão

en	resets all tables and ends the current simulation session.
pt-br	redefine todas as tabelas e encerra a sessão de simulação atual.

en	Start from step 1 again for a new simulation session.
pt-br	Comece novamente a partir da etapa 1 para uma nova sessão de simulação.

en	How to configure the tables?
pt-br	Como configurar as tabelas?

en	Fill your table according to its type. Except for the tables of the routers, tables of other nodes can be filled automatically.
pt-br	Preencha sua tabela de acordo com seu tipo. Com exceção das tabelas dos roteadores, as tabelas de outros nós podem ser preenchidas automaticamente.

en	is out of available ports.
pt-br	está sem portas disponíveis.

en	Your table is saved!
pt-br	Sua mesa está salva!

en	ARP Table
pt-br	Tabela ARP

en	Routing Table
pt-br	Tabela de roteamento

en	Mac Address Table
pt-br	Tabela de endereços Mac

en	Add
pt-br	Adicionar

en	Remove
pt-br	Remover

en	Save
pt-br	Salvar

en	Your receiver has received the message!
pt-br	Seu receptor recebeu a mensagem!

en	Currently the widget only supports host as sender and receiver.
pt-br	Atualmente, o widget suporta apenas o host como emissor e receptor.

en	Your graph is not qualified for this feature:
pt-br	Seu gráfico não está qualificado para esse recurso:

en	The widget currently only support sending Parcel between layer 3 components
pt-br	Atualmente, o widget só suporta o envio de Parcel entre componentes da camada 3

en	An exercise for CIDR from classful networks: drag and drop then check.
pt-br	Um exercício para CIDR de redes classful: arraste e solte e depois verifique.

en	An exercise for CIDR from classful networks: configure the classful networks then check.
pt-br	Um exercício para CIDR a partir de redes com classes: configure as redes com classes e verifique.

en	An exercise for subnetting from a classful network: configure the subnets then check.
pt-br	Um exercício de sub-rede a partir de uma rede com classe: configure as sub-redes e verifique.

en	A mixed exercise of CIDR and subnetting: drag and drop then check.
pt-br	Um exercício misto de CIDR e subnetting: arraste e solte e depois verifique.

en	Ethernet with a repeater and 2 hosts.
pt-br	Ethernet com um repetidor e 2 hosts.

en	Ethernet with a hub and 3 hosts.
pt-br	Ethernet com um hub e 3 hosts.

en	Ethernet with a bridge and 2 hosts.
pt-br	Ethernet com uma ponte e 2 hosts.

en	Ethernet with a switch and 3 hosts.
pt-br	Ethernet com um switch e 3 hosts.

en	Wifi network with 1 access point, 3 hosts.
pt-br	Rede Wifi com 1 ponto de acesso, 3 hosts.

en	2 Ethernets with a gateway.
pt-br	2 Ethernets com um gateway.

en	An ethernet, a wireless network and a gateway.
pt-br	Uma ethernet, uma rede sem fio e um gateway.

en	3 Ethernets and a gateway.
pt-br	3 Ethernets e um gateway.

en	2 Ethernets and 3 routers.
pt-br	2 Ethernets e 3 roteadores.

en	2 Ethernets and 4 routers.
pt-br	2 Ethernets e 4 roteadores.

en	Open
pt-br	Aberto

en	Example exercises for CIDR/ Subnetting
pt-br	Exemplos de exercícios para CIDR/Subnetting

en	Example networks for simulations
pt-br	Exemplo de redes para simulações

en	Details of the ports
pt-br	Detalhes das portas

en	Name
pt-br	Nome

en	No port available.
pt-br	Nenhuma porta disponível.

en	Add Port
pt-br	Adicionar porta

en	Details of the connection between
pt-br	Detalhes da conexão entre

en	and
pt-br	e

en	Source Port
pt-br	Porta de origem

en	Target Port
pt-br	Porta de destino

en	Details of the network
pt-br	Detalhes da rede

en	IPv4 address is invalid.
pt-br	O endereço IPv4 é inválido.

en	Invalid net id.
pt-br	ID de rede inválido.

en	Network Mask
pt-br	Máscara de rede

en	Invalid netmask.
pt-br	Máscara de rede inválida.

en	Invalid bitmask.
pt-br	Máscara de bits inválida.

en	MAC address is invalid.
pt-br	O endereço MAC é inválido.

en	IPv6 address is invalid.
pt-br	O endereço IPv6 é inválido.

en	Arp Table
pt-br	Mesa Arp

en	Set Source
pt-br	Fonte do conjunto

en	Set Target
pt-br	Definir meta

en	Start Simulation
pt-br	Iniciar a simulação

en	Change Port Config
pt-br	Alterar a configuração da porta

en	Default Gateway
pt-br	Gateway padrão

en	Define Interfaces
pt-br	Definir interfaces

en	Define Network
pt-br	Definir rede

en	Before dragging a node into network
pt-br	Antes de arrastar um nó para a rede

en	After dragging the node into network
pt-br	Depois de arrastar o nó para a rede

en	New IPv4 will be assigned for conflicting addresses.
pt-br	Um novo IPv4 será atribuído para endereços conflitantes.

en	During this mode, when users edit addresses of:
pt-br	Durante esse modo, quando os usuários editam endereços de:

en	conflicting addresses of all related hosts/gateways will be reassigned.
pt-br	os endereços conflitantes de todos os hosts/gateways relacionados serão reatribuídos.

en	new addresses will be validated against the network addresses and will only be accepted when they are valid.
pt-br	Os novos endereços serão validados em relação aos endereços de rede e só serão aceitos se forem válidos.

en	Before dragging host0 into network
pt-br	Antes de arrastar o host0 para a rede

en	After dragging host0 into network
pt-br	Depois de arrastar o host0 para a rede

en	The existing network will expand to contain the new host.
pt-br	A rede existente se expandirá para conter o novo host.

en	new network address range will be checked if they expands the old ones.
pt-br	O novo intervalo de endereços de rede será verificado se eles expandem os antigos.

en	the existing network will expand to contain the new addresses.
pt-br	a rede existente se expandirá para conter os novos endereços.

en	if you don't use a graph from the examples, Init a new simulation session
pt-br	Se você não usar um gráfico dos exemplos, inicie uma nova sessão de simulação

en	Click on Choose sender or Choose receiver
pt-br	Clique em Choose sender (Escolher remetente) ou Choose receiver (Escolher receptor)

en	Click on a host on the canvas
pt-br	Clique em um host na tela

en	Choose an IP
pt-br	Escolha um IP

en	Repeat steps 2 and 3 as much as desired.<br/> You can also use pause/resume or change focus/speed during or before starting to send a packet.
pt-br	Repita as etapas 2 e 3 quantas vezes desejar.<br/> Você também pode usar pausar/retomar ou alterar o foco/velocidade durante ou antes de começar a enviar um pacote.

en	Init. Ignore this step if you use an example graph, or there is a session running
pt-br	Init. Ignore essa etapa se você usar um gráfico de exemplo ou se houver uma sessão em execução

en	Click on Add to generate a new row in the table
pt-br	Clique em Add para gerar uma nova linha na tabela

en	Remove button removes all checked rows
pt-br	O botão Remove remove todas as linhas marcadas

en	Save button saves the current table on the UI to the database
pt-br	O botão Salvar salva a tabela atual na interface do usuário no banco de dados

en	Please Init a session before simulating sending a packet.
pt-br	Inicie uma sessão antes de simular o envio de um pacote.

en	Please use the Check button of the Subnetting/CIDR feature for more details
pt-br	Use o botão Verificar do recurso Subnetting/CIDR para obter mais detalhes

en	The sender or receiver is not selected yet, use the Choose sender/receiver button then click on the graph node.
pt-br	Se o emissor ou receptor ainda não estiver selecionado, use o botão Choose sender/receiver (Selecionar emissor/receptor) e clique no nó do gráfico.

en	Your packet finished sending with the loop-back address.
pt-br	Seu pacote terminou de ser enviado com o endereço de loop-back.

en	Tip: Use the CIDR/Subnetting controller to drag-and-drop then check.
pt-br	Dica: use o controlador CIDR/Subnetting para arrastar e soltar e depois verificar.

en	Right-click on each network, then select Edit details to change its configuration.
pt-br	Clique com o botão direito do mouse em cada rede e selecione Editar detalhes para alterar sua configuração.

en	Tip: Set source and destination then click on play button in
pt-br	Dica: defina a origem e o destino e clique no botão Reproduzir em

en	Packet sending controller to start simulation
pt-br	Controlador de envio de pacotes para iniciar a simulação