IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [, QuantityTakeOffAddOnView, SpaceBoundary2ndLevelAddOnView]"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Global Unique Identifiers (GUID): Keep existing]"
Description: "Option [Elements to export: Entire project]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: On]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Explode Composite and Complex Profile elements into parts: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Multi-skin complex geometries: Building element parts]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
File name: "S:\[IFC]\[COMPLETE-BUILDINGS]\FZK-MODELS\Buerogebaeude-Zones\ArchiCAD-20\AC20-Institute-Var-2.ifc"
Time stamp: "2017-01-11T15:39:00"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD-64 20.0.0 GER FULL Windows version (IFC2x3 add-on version: 4009 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD-64" version "20.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 4009 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "ARCHICAD-64" version "20.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 4009 GER FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change ADDED | created 1484145520 (2017-01-11T14:38:40Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: SECOND
  MASSUNIT: GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt Buerogebaeude" | phase "Concept" | description "No real Project"
  IFCSITE "Gelaende 0815" | object type "LandUse" | latitude 49° 9′ 0″ | longitude 8° 43′ 0″ | elevation above sea level 0. | description "No real site"
    IFCBUILDING "Buerogebaeude" | description "No real Building"
      IFCBUILDINGSTOREY "Keller" | elevation -3. | description "Basement"
        contains 187 elements
          22 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-1" | names: "Objekt-002" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Kubus-Einrichtung-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-1
          54 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-2" | names: "Objekt-006" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Kubus-Einrichtung-2, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-2
          1 x IFCSTAIR | names: "Treppe-KG" | material: "Stahlbeton" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Institute-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Institute-1
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 2747937872 300" | FLOOR | names: "Decke-002" | descriptions: "Bodenplatte" | material: layers "Stahlbeton 2747937872 0.3" ("Stahlbeton 2747937872" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          25 x IFCANNOTATION
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 300" | names: "Wand-002", "Wand-006", "Wand-007" (+8 more) | material: layers "Kalksandstein 2816491304 0.3" ("Kalksandstein 2816491304" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          44 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "IFC Fenster - ein Panel" | names: "Fenster-004", "Fenster-005", "Fenster-002" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Fenster_-_ein_Panel, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Fenster_-_ein_Panel
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Tür-014" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung
          12 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Tür-015", "Tür-016", "Tür-002" (+6 more) | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 200" | names: "Wand-018", "Wand-019", "Wand-021" (+8 more) | material: layers "Kalksandstein 2816491304 0.2" ("Kalksandstein 2816491304" 0.2) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Zwei Öffnungsrichtungen" | names: "Tür-018" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Zwei_Öffnungsrichtungen, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Zwei_Öffnungsrichtungen
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Zwei Öffnungsrichtungen" | names: "Tür-017" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Zwei_Öffnungsrichtungen, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Zwei_Öffnungsrichtungen
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2774059904 300" | names: "Wand-030", "Wand-031" | material: layers "Kalksandstein 2774059904 0.3" ("Kalksandstein 2774059904" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "001" | long name "Besprechungsraum I"
        IFCSPACE "002" | long name "Besprechungsraum II"
        IFCSPACE "003" | long name "Technikraum I"
        IFCSPACE "004" | long name "Technikraum II"
        IFCSPACE "005" | long name "Technikraum III"
        IFCSPACE "006" | long name "Seminarraum"
        IFCSPACE "007" | long name "Technikraum IV"
        IFCSPACE "008" | long name "WC Herren"
        IFCSPACE "010" | long name "Labor K1"
        IFCSPACE "011" | long name "Labor K2"
        IFCSPACE "012" | long name "Labor K3"
        IFCSPACE "013" | long name "Labor K4"
        IFCSPACE "014" | long name "Labor K5"
        IFCSPACE "015" | long name "Flur Keller West"
        IFCSPACE "017" | long name "Flur Keller Ost"
        IFCSPACE "016" | long name "Flur Keller Treppe"
        IFCSPACE "009" | long name "WC Damen"
      IFCBUILDINGSTOREY "Erdgeschoss" | elevation 0. | description "Ground Level"
        contains 205 elements
          1 x IFCSTAIR | names: "Treppe-EG" | material: "Stahlbeton" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Institute-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Institute-1
          46 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-1" | names: "Objekt-002", "Schreibtisch" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Kubus-Einrichtung-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-1
          30 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-2" | names: "Objekt-006", "Stuhl" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Kubus-Einrichtung-2, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-2
          3 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Gelaender-1" | HANDRAIL | names: "Gelaender-1-1", "Gelaender-1-2", "Gelaender-1-3" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Gelaender-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Gelaender-1
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 2747937872 300" | FLOOR | names: "Decke-001" | material: layers "Stahlbeton 2747937872 0.3" ("Stahlbeton 2747937872" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          21 x IFCANNOTATION
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 2747937872 D200" | object type "Stahlbeton 2747937872 D200" | names: "Stütze-001" | material: "Stahlbeton 2747937872" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          16 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 300" | names: "Wand-001", "Wand-007", "Wand-010" (+13 more) | material: layers "Kalksandstein 2816491304 0.3" ("Kalksandstein 2816491304" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          54 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "IFC Fenster - ein Panel" | names: "Fenster-009", "Fenster-008", "Fenster-002" (+40 more) | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Fenster_-_ein_Panel, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Fenster_-_ein_Panel
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Drehtür" | names: "Tür-019" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Drehtür, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Drehtür
          13 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Tür-002", "Tür-003", "Tür-004" (+10 more) | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Tür-014", "Tür-006" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 200" | names: "Wand-022", "Wand-024", "Wand-025" (+8 more) | material: layers "Kalksandstein 2816491304 0.2" ("Kalksandstein 2816491304" 0.2) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2774059904 300" | names: "Wand-032", "Wand-033" | material: layers "Kalksandstein 2774059904 0.3" ("Kalksandstein 2774059904" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Eine Öffnungsrichtung" | names: "Tür-017" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Eine Öffnungsrichtung" | names: "Tür-018" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung
        IFCSPACE "101" | long name "Buero Meier"
        IFCSPACE "102" | long name "Labor I"
        IFCSPACE "103" | long name "Labor II"
        IFCSPACE "116" | long name "Flur EG West"
        IFCSPACE "115" | long name "Buero Obermeier"
        IFCSPACE "113" | long name "WC Damen"
        IFCSPACE "112" | long name "WC Herren"
        IFCSPACE "111" | long name "Buero Maier"
        IFCSPACE "105" | long name "Buero Studenten I"
        IFCSPACE "110" | long name "Buero Meyer"
        IFCSPACE "109" | long name "Buero Mayer"
        IFCSPACE "108" | long name "Buero Meyr"
        IFCSPACE "107" | long name "Buero Mayr"
        IFCSPACE "106" | long name "Buero Studenten II"
        IFCSPACE "118" | long name "Flur EG Ost"
        IFCSPACE "104" | long name "Buero Hausmeister"
        IFCSPACE "114" | long name "Buero Studenten III"
        IFCSPACE "117" | long name "Flur EG Eingang"
      IFCBUILDINGSTOREY "1. Obergeschoss" | elevation 3. | description "1. Level"
        contains 181 elements
          27 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-2" | names: "Stuhl" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Kubus-Einrichtung-2, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-2
          23 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-1" | names: "Schreibtisch" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Kubus-Einrichtung-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-1
          1 x IFCSTAIR | names: "Treppe-1-OG" | material: "Stahlbeton" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Institute-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Institute-1
          3 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Gelaender-1" | HANDRAIL | names: "Gelaender-2-1", "Gelaender-2-2", "Gelaender-2-3" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Gelaender-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Gelaender-1
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 2747937872 300" | FLOOR | names: "Decke-001" | material: layers "Stahlbeton 2747937872 0.3" ("Stahlbeton 2747937872" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          21 x IFCANNOTATION
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 300" | names: "Wand-002", "Wand-004", "Wand-006" (+8 more) | material: layers "Kalksandstein 2816491304 0.3" ("Kalksandstein 2816491304" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          54 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "IFC Fenster - ein Panel" | names: "Fenster-004", "Fenster-005", "Fenster-007" (+29 more) | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Fenster_-_ein_Panel, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Fenster_-_ein_Panel
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Tür-014", "Tür-005" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung
          17 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Tür-015", "Tür-016", "Tür-008" (+11 more) | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung
          16 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 200" | names: "Wand-021", "Wand-023", "Wand-020" (+8 more) | material: layers "Kalksandstein 2816491304 0.2" ("Kalksandstein 2816491304" 0.2) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Tür-019" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Eine Öffnungsrichtung" | names: "Tür-017" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2774059904 300" | names: "Wand-034", "Wand-035" | material: layers "Kalksandstein 2774059904 0.3" ("Kalksandstein 2774059904" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Eine Öffnungsrichtung" | names: "Tür-018" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung
        IFCSPACE "220" | long name "Flur 1.OG West"
        IFCSPACE "214" | long name "WC Damen"
        IFCSPACE "213" | long name "WC Herren"
        IFCSPACE "222" | long name "Flur 1.OG Ost"
        IFCSPACE "211" | long name "Buero Schmidt"
        IFCSPACE "221" | long name "Flur 1.OG Treppe"
        IFCSPACE "207" | long name "Buero IL"
        IFCSPACE "206" | long name "Buero IL Sekr."
        IFCSPACE "210" | long name "Buero Schmid"
        IFCSPACE "219" | long name "Buero Mueller I"
        IFCSPACE "218" | long name "Buero Mueller II"
        IFCSPACE "217" | long name "Buero MuellerIII"
        IFCSPACE "215" | long name "Buero Mueller V"
        IFCSPACE "204" | long name "Buero Oberschmitt"
        IFCSPACE "201" | long name "Buero Obermueller"
        IFCSPACE "208" | long name "Buero Schmied II"
        IFCSPACE "202" | long name "Buero Mueller VI + VII"
        IFCSPACE "203" | long name "Buero Mueller VIII + IX"
        IFCSPACE "209" | long name "Buero Schmied I"
        IFCSPACE "212" | long name "Buero Schmitt I"
        IFCSPACE "205" | long name "Buero Schmitt II"
        IFCSPACE "216" | long name "Buero Mueller IV"
      IFCBUILDINGSTOREY "2. Obergeschoss" | elevation 6. | description "2. Level"
        contains 181 elements
          26 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-1" | names: "Schreibtisch" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Kubus-Einrichtung-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-1
          25 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-2" | names: "Stuhl" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Kubus-Einrichtung-2, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-2
          1 x IFCSTAIR | names: "Treppe-2-OG" | material: "Stahlbeton" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Institute-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Institute-1
          3 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Gelaender-1" | HANDRAIL | names: "Gelaender-3-1", "Gelaender-3-3", "Gelaender-3-2" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Gelaender-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Gelaender-1
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 2747937872 300" | FLOOR | names: "Decke-002" | material: layers "Stahlbeton 2747937872 0.3" ("Stahlbeton 2747937872" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          21 x IFCANNOTATION
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 300" | names: "Wand-002", "Wand-004", "Wand-006" (+8 more) | material: layers "Kalksandstein 2816491304 0.3" ("Kalksandstein 2816491304" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          54 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "IFC Fenster - ein Panel" | names: "Fenster-004", "Fenster-005", "Fenster-007" (+29 more) | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Fenster_-_ein_Panel, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Fenster_-_ein_Panel
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Tür-014" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung
          18 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | names: "Tür-015", "Tuer-016", "Tür-016" (+13 more) | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung
          16 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 200" | names: "Wand-022", "Wand-024", "Wand-025" (+13 more) | material: layers "Kalksandstein 2816491304 0.2" ("Kalksandstein 2816491304" 0.2) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Eine Öffnungsrichtung" | names: "Tür-017" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2774059904 300" | names: "Wand-036", "Wand-037" | material: layers "Kalksandstein 2774059904 0.3" ("Kalksandstein 2774059904" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Eine Öffnungsrichtung" | names: "Tür-018" | material: materials ("Leer", "Luftschicht") | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung, BaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung
        IFCSPACE "313" | long name "WC Herren"
        IFCSPACE "302" | long name "Buero"
        IFCSPACE "303" | long name "Buero"
        IFCSPACE "304" | long name "Buero"
        IFCSPACE "305" | long name "Buero"
        IFCSPACE "318" | long name "Buero"
        IFCSPACE "317" | long name "Buero"
        IFCSPACE "316" | long name "Buero"
        IFCSPACE "315" | long name "Buero"
        IFCSPACE "306" | long name "Buero"
        IFCSPACE "307" | long name "Buero"
        IFCSPACE "312" | long name "Buero"
        IFCSPACE "311" | long name "Buero"
        IFCSPACE "310" | long name "Buero"
        IFCSPACE "309" | long name "Buero"
        IFCSPACE "308" | long name "Buero"
        IFCSPACE "314" | long name "WC Damen"
        IFCSPACE "301" | long name "Buero"
        IFCSPACE "319" | long name "Buero"
        IFCSPACE "320" | long name "Flur 2.OG West"
        IFCSPACE "321" | long name "Flur 2.OG Treppe"
        IFCSPACE "322" | long name "Flur 2.OG Ost"
      IFCBUILDINGSTOREY "Dachgeschoss" | elevation 9. | description "Roof Level"
        contains 60 elements
          3 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Gelaender-1" | HANDRAIL | names: "Gelaender-4-1", "Gelaender-4-2", "Gelaender-4-3" | descriptions: "Railing 4-1", "Railing 4-2", "Railing 4-3" | material: "Leer" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, AC_Pset_Gelaender-1, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Gelaender-1
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 2747937872 300" | FLOOR | names: "Decke-002" | material: layers "Stahlbeton 2747937872 0.3" ("Stahlbeton 2747937872" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          21 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Aluminium 131198 380" | ROOF | names: "Dach-001" | material: "Aluminium 131198" | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
          25 x IFCANNOTATION
          10 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 300" | names: "Wand-007", "Wand-010", "Wand-002" (+7 more) | material: layers "Kalksandstein 2816491304 0.3" ("Kalksandstein 2816491304" 0.3) | property sets: AC_Pset_Name, ArchiCADProperties, BaseQuantities, ArchiCADQuantities
        IFCSPACE "403" | long name "Dachboden-2" | description "Dachboden 2"
        IFCSPACE "402" | long name "Dachboden-1" | description "Dachboden 1"
        IFCSPACE "401" | long name "Flur 3.OG Treppe" | description "Flur 3. Obergeschoss"

Types
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-1" | 117 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Kubus-Einrichtung-2" | 136 occurrences
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 2747937872 300" | FLOOR | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 300" | 59 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "IFC Fenster - ein Panel" | 206 occurrences | property sets: Fenster Linien-Sachmerkmale, Fenster Flügel-Sachmerkmale - Panel1
  IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | SINGLE_SWING_LEFT | 6 occurrences | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1
  IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | SINGLE_SWING_RIGHT | 60 occurrences | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2816491304 200" | 54 occurrences
  IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Zwei Öffnungsrichtungen" | DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING | 2 occurrences | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1, Türblatt-Sachmerkmale - Panel2
  IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Zwei Öffnungsrichtungen" | DOUBLE_DOOR_DOUBLE_SWING | 1 occurrence | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1, Türblatt-Sachmerkmale - Panel2
  IFCWALLTYPE "Kalksandstein 2774059904 300" | 8 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Gelaender-1" | 12 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 2747937872 D200" | 2 occurrences
  IFCDOORTYPE "IFC Tür - Drehtür" | REVOLVING | 1 occurrence | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1
  IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Eine Öffnungsrichtung" | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 3 occurrences | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1, Türblatt-Sachmerkmale - Panel2
  IFCDOORTYPE "IFC Doppeltür - Eine Öffnungsrichtung" | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 3 occurrences | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1, Türblatt-Sachmerkmale - Panel2
  IFCDOORTYPE "IFC Tür - Eine Öffnunsgrichtung" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence | property sets: Tür Linien-Sachmerkmale, Türblatt-Sachmerkmale - Panel1
  IFCSLABTYPE "Aluminium 131198 380" | ROOF | 21 occurrences

Property sets
  GSPset_TimeStamp | properties | on 1 object (1 IFCPROJECT)
    GS_TimeStamp = 21253381 (IFCTIMESTAMP)
  BaseQuantities | quantities | on 196 objects (196 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.3 [METRE]
    Height = 1.5 [METRE]
    Volume = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 196 objects (196 IFCWINDOW)
    Area = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.3 [METRE]
    GrossArea = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.5 [METRE]
    Perimeter = 5. [METRE]
    Volume = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 66 objects (66 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.3 [METRE]
    Height = 2.1 [METRE]
    Volume = 0.0993 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 66 objects (66 IFCDOOR)
    Area = 2.1 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.3 [METRE]
    Height = 2.1 [METRE]
    Perimeter = 6.2 [METRE]
    Volume = 0.0993 [CUBIC_METRE]
    Width = 1. [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 52 objects (52 IFCWALLSTANDARDCASE)
    GrossFootprintArea = 0.88 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 11.88 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.376 [CUBIC_METRE]
    Height = 2.7 [METRE]
    Length = 4.4 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.88 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 11.88 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.376 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 26 objects (26 IFCSPACE)
    ClearHeight = 2.7 [METRE]
    FinishCeilingHeight = 2.7 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0. [METRE]
    GrossCeilingArea = 12.32 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 12.32 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 14.4 [METRE]
    GrossVolume = 33.264 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 38.88 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.7 [METRE]
    NetCeilingArea = 11.9504 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 11.9504 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 14.4 [METRE]
    NetVolume = 33.264 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 33.78 [SQUARE_METRE]
    SpaceNetFloorAreaBOMA = 11.9504 [SQUARE_METRE]
    SpaceUsableFloorAreaBOMA = 11.9504 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 11 objects (11 IFCSPACE)
    ClearHeight = 2.7 [METRE]
    FinishCeilingHeight = 2.7 [METRE]
    FinishFloorHeight = 0. [METRE]
    GrossCeilingArea = 25.52 [SQUARE_METRE]
    GrossFloorArea = 25.52 [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 20.4 [METRE]
    GrossVolume = 68.904 [CUBIC_METRE]
    GrossWallArea = 55.08 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.7 [METRE]
    NetCeilingArea = 24.7544 [SQUARE_METRE]
    NetFloorArea = 24.7544 [SQUARE_METRE]
    NetPerimeter = 20.4 [METRE]
    NetVolume = 68.904 [CUBIC_METRE]
    NetWallArea = 46.98 [SQUARE_METRE]
    SpaceNetFloorAreaBOMA = 24.7544 [SQUARE_METRE]
    SpaceUsableFloorAreaBOMA = 24.7544 [SQUARE_METRE]
  BaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    GrossArea = 39.7257125966 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 14.8919104214 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 39.7257125966 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 14.8919104214 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 42.1816539575 [METRE]
    Width = 0.379999718433 [METRE]
  BaseQuantities: 81 more contents on 181 objects not shown
  AC_Pset_Name | properties | on 144 objects (144 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Name = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 88 objects (88 IFCWINDOW)
    Name = "Fenster-002" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 55 objects (55 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Name = "Stuhl" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 52 objects (52 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Name = "Schreibtisch" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 48 objects (48 IFCWINDOW)
    Name = "Fenster-004" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 48 objects (48 IFCWINDOW)
    Name = "Fenster-005" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 21 objects (21 IFCSLAB)
    Name = "Dach-001" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name | properties | on 14 objects (14 IFCDOOR)
    Name = "Tür-005" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Name: 161 more contents on 313 objects not shown
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "2q98g6Chr6CvCwj6ioyUET" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Kubus-Einrichtung-1" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 360. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Einrichtung" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "9A76065C-C9D1-4503-BAD9-9963C68BBF67" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Möbel" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kompakte Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "Objekte_Eig 20" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststoff PE, weiss" (IFCLABEL)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "006" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Objekt" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Keller" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "22xmLeW115ag7Oc8smTySp" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Kubus-Einrichtung-1" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 360. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Einrichtung" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "BC506883-150D-4023-8B55-6F736AC6E16D" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Möbel" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kompakte Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "Objekte_Eig 20" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststoff PE, weiss" (IFCLABEL)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "006" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Objekt" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Keller" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "20vQ1GzuvF_PTyxE9uwMwj" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Kubus-Einrichtung-1" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 360. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Einrichtung" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "A304F298-4B3F-4710-991A-11888E339D6B" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Möbel" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kompakte Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "Objekte_Eig 20" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststoff PE, weiss" (IFCLABEL)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "006" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Objekt" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Keller" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "2C1iPnad1Ck8zwAioI$XGI" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Kubus-Einrichtung-1" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 360. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Einrichtung" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F38CA829-CE08-49B7-B9E8-D58BC82606DA" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Möbel" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kompakte Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "Objekte_Eig 20" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststoff PE, weiss" (IFCLABEL)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "006" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Objekt" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Keller" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "3qY_MoOI19oe3eXh00JaM1" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Kubus-Einrichtung-1" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Einrichtung" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D028F066-CEA3-466B-9440-807EFC1097D8" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Möbel" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kompakte Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "Objekte_Eig 20" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststoff PE, weiss" (IFCLABEL)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "006" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Objekt" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Keller" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "1oG$NgSrz3Y9NtZlkjCKNH" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Kubus-Einrichtung-1" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Einrichtung" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D505436E-3458-459A-98F9-F1A726228BB8" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Möbel" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kompakte Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "Objekte_Eig 20" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststoff PE, weiss" (IFCLABEL)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "006" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Objekt" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Keller" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "2R8NAnph52sfLukERHNNXv" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Kubus-Einrichtung-1" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 360. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Einrichtung" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "D290771E-7D13-465F-8B8C-717534AF3519" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Möbel" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kompakte Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "Objekte_Eig 20" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststoff PE, weiss" (IFCLABEL)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "006" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Objekt" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Keller" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    ARCHICAD IFC ID = "2e97zOhNb518prQ88j_DQa" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Leer" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "Kubus-Einrichtung-1" (IFCLABEL)
    Drehwinkel = 360. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Ebene = "Einrichtung" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "29E83B0B-7C6F-4F29-952C-4B9FD50EB2FB" (IFCLABEL)
    Element-Klassifizierung = "Möbel" (IFCLABEL)
    Etikettentext = "" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kompakte Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Komplette Element-ID = "Objekt-002" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Sachmerkmal-Objekts = "Objekte_Eig 20" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Kunststoff PE, weiss" (IFCLABEL)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "006" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Typ = "Objekt" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss = "Keller" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 775 more contents on 775 objects not shown
  AC_Pset_Kubus-Einrichtung-1 | properties | on 117 objects (117 IFCFURNISHINGELEMENT)
    2D Hotspots in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = "Detailiert" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Ausfüllmuster = "Leer" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Gruppe (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe (iFMType) = 16. (IFCREAL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Material = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur = "" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "" (IFCLABEL)
    Stift Schraffur = "" (IFCLABEL)
    Tischbein = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Tischplatte = "Holz Stülpschalung" (IFCLABEL)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 54 objects (54 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Breite (B) = 0.3 [METRE]
    Fläche = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Höhe (Z Größe) = 0.5 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -3. [METRE]
    Länge (A) = 0.3 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.045 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.78 [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.045 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 52 objects (52 IFCWINDOW)
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.9 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.4 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.4 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.9 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.4 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.45 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.9 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.9 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 4.4398 [SQUARE_METRE]
    T/F Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Wanddicke = 0.3 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 52 objects (52 IFCWINDOW)
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.9 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.4 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.4 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.9 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.4 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.45 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.9 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.9 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 4.4398 [SQUARE_METRE]
    T/F Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Wanddicke = 0.3 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 48 objects (48 IFCWINDOW)
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.9 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.4 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.4 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.9 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.4 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.45 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.9 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.9 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 4.4398 [SQUARE_METRE]
    T/F Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Wanddicke = 0.3 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 46 objects (46 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Breite (B) = 0.8 [METRE]
    Fläche = 1.28 [SQUARE_METRE]
    Höhe (Z Größe) = 0.8 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Länge (A) = 1.6 [METRE]
    Netto-Volumen = 1.024 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 6.4 [SQUARE_METRE]
    Volumen = 1.024 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 44 objects (44 IFCWINDOW)
    Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe = 0.9 [METRE]
    Dicke = 0.05 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    F/T Brüstungs-/Schwellenhöhe gegenüber der Anschlagseite = 0.9 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Oberfläche der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    F/T Sturzhöhe auf der Anschlagseite = 2.4 [METRE]
    F/T Sturzhöhe gegenüber der Anschlagseite = 2.4 [METRE]
    F/T Volumen der Öffnung = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    F/T nominale Brüstungs-/Schwellenhöhe = 0.9 [METRE]
    F/T nominale Sturzhöhe = 2.4 [METRE]
    F/T nominales Volumen der Öffnung = 0.45 [CUBIC_METRE]
    F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0.9 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -2.1 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.0247825 [CUBIC_METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung auf der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Höhe der Öffnung gegenüber der Anschlagseite = 1.5 [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite auf der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale F/T Öffnungsbreite gegenüber der Anschlagseite = 1. [METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Nominale T/F Öffnungsoberfläche auf der Seite gegenüber der Anschlagsseite = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 4.4398 [SQUARE_METRE]
    T/F Öffnung Nominaler Oberflächenbereich = 1.5 [SQUARE_METRE]
    Wanddicke = 0.3 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 30 objects (30 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Breite (B) = 0.3 [METRE]
    Fläche = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Höhe (Z Größe) = 0.5 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0. [METRE]
    Länge (A) = 0.3 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.045 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.78 [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.045 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 27 objects (27 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Breite (B) = 0.3 [METRE]
    Fläche = 0.09 [SQUARE_METRE]
    Höhe (Z Größe) = 0.5 [METRE]
    Höhe zu Geschoss = 0. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3. [METRE]
    Länge (A) = 0.3 [METRE]
    Netto-Volumen = 0.045 [CUBIC_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.78 [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.045 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 153 more contents on 430 objects not shown
  AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-1 | quantities | on 117 objects (117 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Höhe = 0.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Kubus-Einrichtung-2 | properties | on 136 objects (136 IFCFURNISHINGELEMENT)
    2D Hotspots in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = "Detailiert" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Ausfüllmuster = "Leer" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Gruppe (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe (iFMType) = 16. (IFCREAL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Material = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur = "" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "" (IFCLABEL)
    Stift Schraffur = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Kubus-Einrichtung-2 | quantities | on 136 objects (136 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Höhe = 0.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Institute-1 | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIR)
    2D Hotspots in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    2D-Detaillierungsgrad = "Maßstababhängig" (IFCLABEL)
    2D-Symbol Typ = "Typ 11" (IFCLABEL)
    2D-unter Bruchsymbol zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    2D-über Bruchsymbol zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D Verdeckte Kanten und Drahtmodell Kontur (gs_structure_3dhidden_pen) = "" (IFCLABEL)
    3D Verdeckte Kanten und Drahtmodell Kontur (gs_tread_3dhidden_pen) = "" (IFCLABEL)
    AKS-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Anzahl = "" (IFCLABEL)
    Anzahl Auftritt = "" (IFCLABEL)
    Anzahl Geschosse = 0. (IFCREAL)
    Anzahl Zwischenpodeste = 0. (IFCREAL)
    Anzahl der Auftritte = 0. (IFCREAL)
    Anzahl der Steigungen = 0. (IFCREAL)
    Ausfüllmuster = "Leer" (IFCLABEL)
    Ausrichtung (gs_numb_orient) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Ausrichtung (gs_riserun_orient) = "Lesbar" (IFCLABEL)
    Ausrichtung (gs_updown_orient) = "Parallel mit Lauflinie" (IFCLABEL)
    Beginnt von... = 1. (IFCREAL)
    Belag 1 = "" (IFCLABEL)
    Belag 1 Wert = "" (IFCLABEL)
    Beschreibung (gs_description) = "" (IFCLABEL)
    Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Bruchlinie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Datum Änderung = "" (IFCLABEL)
    Detail = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Text = "Anwendertext" (IFCLABEL)
    Einfache/mittelmässige Modifizierung bei (gs_ScaleChangeSM) = 100. (IFCREAL)
    Einfache/mittelmässige Modifizierung bei (iScaleChangeSM) = 999. (IFCREAL)
    Format = "Anzahl x Auftritt x Steigung" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Front Oberflächenmaterial (gs_tr_front_mat) = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Front Oberflächenmaterial (gs_tr_front_mat_temp) = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Geschossabhängig = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Geschoßabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Gleiche Oberflächenmaterialien (gs_link_mat) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Oberflächenmaterialien (gs_link_tr_mat) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gruppe (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Handlauf im Grundriss zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Handlauf-Achsenlinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Hintergrund Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Höhe bis = "" (IFCLABEL)
    Höhe bis Wert = "" (IFCLABEL)
    Höhe von = "" (IFCLABEL)
    Höhe von Wert = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kein Bruch im Gesch. oberhalb = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Konstruktion (gs_onorm_construction) = "" (IFCLABEL)
    Konstruktion (ifc_StairType) = 0. (IFCREAL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Lauflinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lauflinie über Bruch zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lauflinietyp (gs_story_walkline_type) = 1. (IFCREAL)
    Lauflinietyp (gs_walkline_type) = 1. (IFCREAL)
    Lauflinietyp über Bruchlinie = 4. (IFCREAL)
    Lichtraum = 0. (IFCREAL)
    Linientyp (gs_handrail_linetype) = 1. (IFCREAL)
    Linientyp (gs_rail_axis_linetype) = 1. (IFCREAL)
    Linientyp (gs_story_line_type) = 1. (IFCREAL)
    Linientyp Pfosten = 1. (IFCREAL)
    Linientyp sichtbare Struktur = 1. (IFCREAL)
    Linientyp unsichtbare Struktur = 4. (IFCREAL)
    Linientyp unter Einsetzgeschoß = 4. (IFCREAL)
    Linientyp unter Ursprungsgeschoss = 4. (IFCREAL)
    Material 1 = "" (IFCLABEL)
    Material Geländer = "" (IFCLABEL)
    Material Griff = "" (IFCLABEL)
    Material Treppenstufe = "" (IFCLABEL)
    Mindestschallschutz (gs_list_soundinsul) = "" (IFCLABEL)
    Mindestschallschutz (gs_onorm_soundinsul) = "" (IFCLABEL)
    Mittelmässige/detaillierte Modifizierung bei (gs_ScaleChangeMD) = 50. (IFCREAL)
    Mittelmässige/detaillierte Modifizierung bei (iScaleChangeMD) = 999. (IFCREAL)
    Niveauhöhe = 0. (IFCREAL)
    Nummerierung zeigen (gs_show_numbering) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nummerierung zeigen (gs_story_shownum) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nutzbare lichte Breite = "" (IFCLABEL)
    Nutzbare lichte Breite Wert = "" (IFCLABEL)
    Oben Oberflächenmaterial (gs_tr_up_mat) = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oben Oberflächenmaterial (gs_tr_up_mat_temp) = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oben Oberflächenmaterial (gs_up_mat) = "Verputz, weiß" (IFCLABEL)
    Oben Oberflächenmaterial (gs_up_mat_temp) = "Verputz, weiß" (IFCLABEL)
    Personenanzahl = "" (IFCLABEL)
    Pfeil = "Typ 3" (IFCLABEL)
    Pfeil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pfeil Auf/Ab = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pfosten Symbol-Typ = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Plattenlinie = 1. (IFCREAL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt = "" (IFCLABEL)
    Rauchfreies Treppenhaus = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sammlung der Spezifikations-ID = "" (IFCLABEL)
    Schnitt-Schraffur (gs_sectfill_type) = "Beton, tragend" (IFCLABEL)
    Schnitt-Schraffur (gs_tr_sectfill_type) = "Beton, tragend" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift (gs_sectfill_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift (gs_tr_sectfill_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffurhintergrund-Stift (gs_sectfill_back_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffurhintergrund-Stift (gs_tr_sectfill_back_pen) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur über Bruchlinie = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur-Stift (0-Kein) (gs_ArrowFillPen) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift (0-Kein) (gs_StartEndFillPen) = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Stift oben (0-Kein) = "" (IFCLABEL)
    Schraffurhintergrund-Stift = "Transparent" (IFCLABEL)
    Schriftgröße (Punkt) (gs_desc_text_size_pt) = 2.83 (IFCREAL)
    Schriftgröße (Punkt) (gs_numb_text_size_pt) = 2.83 (IFCREAL)
    Schriftgröße (Punkt) (gs_riserun_text_size_pt) = 2.83 (IFCREAL)
    Schriftgröße (Punkt) (gs_updown_text_size_pt) = 2.83 (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) (gs_desc_text_size) = 1. (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) (gs_numb_text_size) = 1. (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) (gs_riserun_text_size) = 1. (IFCREAL)
    Schriftgröße (mm) (gs_updown_text_size) = 1. (IFCREAL)
    Schrifttyp = "Arial" (IFCLABEL)
    Seite Oberflächenmaterial (gs_side_mat) = "Verputz, weiß" (IFCLABEL)
    Seite Oberflächenmaterial (gs_side_mat_temp) = "Verputz, weiß" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Setzstufe Oberflächenmaterial (gs_raiser_mat) = "Verputz, weiß" (IFCLABEL)
    Setzstufe Oberflächenmaterial (gs_raiser_mat_temp) = "Verputz, weiß" (IFCLABEL)
    Setzstufe Oberflächenmaterial (gs_tr_riser_mat) = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Setzstufe Oberflächenmaterial (gs_tr_riser_mat_temp) = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Steigung Text = "STG" (IFCLABEL)
    Steigungsverhältnis = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur = "" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "" (IFCLABEL)
    Stift Lauflinie = "" (IFCLABEL)
    Stift Linie (gs_handrail_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stift Linie (gs_rail_axis_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stift Linie (gs_story_line_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stift Pfosten = "" (IFCLABEL)
    Stift Platten = "" (IFCLABEL)
    Stift Schraffur = "" (IFCLABEL)
    Stift sichtbar Struktur-Linie = "" (IFCLABEL)
    Stift unsichtbar Struktur-Linie = "" (IFCLABEL)
    Strichlinien oberhalb Bruch = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Strukturtyp = 1. (IFCREAL)
    Stufen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stufenlänge = 0. (IFCREAL)
    Symbol Gruppentyp = 6. (IFCREAL)
    Symbol Lauflinie-Startpunkt (gs_StartEndStyle) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Symbol maßstabunabhängig = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Text (gs_riserun_text) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Text umklappen = "Kein" (IFCLABEL)
    Text-Stift (gs_desc_text_pen) = "" (IFCLABEL)
    Text-Stift (gs_numb_text_pen) = "" (IFCLABEL)
    Text-Stift (gs_riserun_text_pen) = "" (IFCLABEL)
    Text-Stift (gs_updown_text_pen) = "" (IFCLABEL)
    Tragekapazität = 0. (IFCREAL)
    Tragende Dicke = 0.1 (IFCREAL)
    Tragende Konstruktion = "" (IFCLABEL)
    Trittlinien = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Bruchsymbol = "Gerade" (IFCLABEL)
    Unten Oberflächenmaterial (gs_bot_mat) = "Verputz, weiß" (IFCLABEL)
    Unten Oberflächenmaterial (gs_bot_mat_temp) = "Verputz, weiß" (IFCLABEL)
    Unten-Text = "Ab" (IFCLABEL)
    Wangen im Grundriss zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Zu Raum ID = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Übernehme Projektpräferenzen = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Institute-1 | quantities | on 4 objects (4 IFCSTAIR)
    - (gs_ArrowWidth) = 0.4 [METRE]
    - (gs_BegSymbWidth) = 0.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Steigungshöhe = 0. [METRE]
    Stufenlänge = 0. [METRE]
    Symbolgröße = 0.1 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Z Dimension = 1. [METRE]
  AC_Pset_Raumstempel_01 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    2. Raumnamen-Zeile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug gemäß WohnflächenVO = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug in % (Balkone, Loggien) = 0. (IFCREAL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angrenzende Oberfläche = 54. (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Automatischer Zeilenabstand = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bereich = "a" (IFCLABEL)
    Beschreibender Wohnungsname = "<Wohnungsname>" (IFCLABEL)
    Bezeichnung f. Fensterflächen = "FEF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Abzugsflächen = "AF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Bereich = "Bereich" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Deckenmaterial = "DM" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Fertigboden = "FB" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Grundfläche = "BF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für NGF = "NGF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Höhe = "RH" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Umfang = "RU" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Volumen = "RV" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Wandmaterial = "WM" (IFCLABEL)
    Breite in mm = 30. (IFCREAL)
    Bruttofläche zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Buchstabengröße 2 = 2. (IFCREAL)
    Dachoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Dachoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Deckenmaterial = "<Deckenmaterial>" (IFCLABEL)
    Deckenmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Deckenoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Drehwinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einordnung zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Errechnete Grundfläche = 23.9008 (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigboden zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 6. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 2.1 (IFCREAL)
    Form = "Typ_2" (IFCLABEL)
    Gemessene Nettofläche = 24.64 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundfläche = 24.64 (IFCREAL)
    Höhenwerte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kategorie als Name verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marker = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Material Fertigboden = "<Fertigboden>" (IFCLABEL)
    Netto-Geschossfläche NGF zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    OK Fertigboden = "±0.00" (IFCLABEL)
    OK Roher Boden = "-0.10" (IFCLABEL)
    Oberfläche Umfassungswände = 45.9 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen Seiten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen oben = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche oben = 24.64 (IFCREAL)
    Oberfläche unten = 24.64 (IFCREAL)
    Rahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Besprechungsraum I" (IFCLABEL)
    Raumname in 2. Zeile = "" (IFCLABEL)
    Raumnamen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "001" (IFCLABEL)
    Raumnummer zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Grundfläche = 24.64 (IFCREAL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftgröße [mm] = 2. (IFCREAL)
    Schriftstil 1 = "Fett" (IFCLABEL)
    Schriftstil 2 = "Normal" (IFCLABEL)
    Stift Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersch. Buchstabengrößen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterzugoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 66.528 (IFCREAL)
    Volumen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandmaterial = "<Wandmaterial>" (IFCLABEL)
    Wandmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Zeichensatz = "Arial" (IFCLABEL)
    Zeilenabstand in mm = 4. (IFCREAL)
  AC_Pset_Raumstempel_01 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    2. Raumnamen-Zeile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug gemäß WohnflächenVO = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug in % (Balkone, Loggien) = 0. (IFCREAL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angrenzende Oberfläche = 55.08 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Automatischer Zeilenabstand = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bereich = "a" (IFCLABEL)
    Beschreibender Wohnungsname = "<Wohnungsname>" (IFCLABEL)
    Bezeichnung f. Fensterflächen = "FEF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Abzugsflächen = "AF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Bereich = "Bereich" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Deckenmaterial = "DM" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Fertigboden = "FB" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Grundfläche = "BF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für NGF = "NGF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Höhe = "RH" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Umfang = "RU" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Volumen = "RV" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Wandmaterial = "WM" (IFCLABEL)
    Breite in mm = 30. (IFCREAL)
    Bruttofläche zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Buchstabengröße 2 = 2. (IFCREAL)
    Dachoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Dachoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Deckenmaterial = "<Deckenmaterial>" (IFCLABEL)
    Deckenmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Deckenoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Drehwinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einordnung zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Errechnete Grundfläche = 24.7544 (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigboden zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 6. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 2.1 (IFCREAL)
    Form = "Typ_2" (IFCLABEL)
    Gemessene Nettofläche = 25.52 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundfläche = 25.52 (IFCREAL)
    Höhenwerte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kategorie als Name verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marker = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Material Fertigboden = "<Fertigboden>" (IFCLABEL)
    Netto-Geschossfläche NGF zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    OK Fertigboden = "±0.00" (IFCLABEL)
    OK Roher Boden = "-0.10" (IFCLABEL)
    Oberfläche Umfassungswände = 46.98 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen Seiten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen oben = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche oben = 25.52 (IFCREAL)
    Oberfläche unten = 25.52 (IFCREAL)
    Rahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Besprechungsraum II" (IFCLABEL)
    Raumname in 2. Zeile = "" (IFCLABEL)
    Raumnamen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "002" (IFCLABEL)
    Raumnummer zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Grundfläche = 25.52 (IFCREAL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftgröße [mm] = 2. (IFCREAL)
    Schriftstil 1 = "Fett" (IFCLABEL)
    Schriftstil 2 = "Normal" (IFCLABEL)
    Stift Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersch. Buchstabengrößen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterzugoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 68.904 (IFCREAL)
    Volumen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandmaterial = "<Wandmaterial>" (IFCLABEL)
    Wandmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Zeichensatz = "Arial" (IFCLABEL)
    Zeilenabstand in mm = 4. (IFCREAL)
  AC_Pset_Raumstempel_01 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    2. Raumnamen-Zeile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug gemäß WohnflächenVO = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug in % (Balkone, Loggien) = 0. (IFCREAL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angrenzende Oberfläche = 55.08 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Automatischer Zeilenabstand = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bereich = "a" (IFCLABEL)
    Beschreibender Wohnungsname = "<Wohnungsname>" (IFCLABEL)
    Bezeichnung f. Fensterflächen = "FEF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Abzugsflächen = "AF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Bereich = "Bereich" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Deckenmaterial = "DM" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Fertigboden = "FB" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Grundfläche = "BF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für NGF = "NGF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Höhe = "RH" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Umfang = "RU" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Volumen = "RV" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Wandmaterial = "WM" (IFCLABEL)
    Breite in mm = 30. (IFCREAL)
    Bruttofläche zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Buchstabengröße 2 = 2. (IFCREAL)
    Dachoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Dachoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Deckenmaterial = "<Deckenmaterial>" (IFCLABEL)
    Deckenmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Deckenoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Drehwinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einordnung zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Errechnete Grundfläche = 24.7544 (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigboden zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 2.1 (IFCREAL)
    Form = "Typ_2" (IFCLABEL)
    Gemessene Nettofläche = 25.52 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundfläche = 25.52 (IFCREAL)
    Höhenwerte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kategorie als Name verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marker = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Material Fertigboden = "<Fertigboden>" (IFCLABEL)
    Netto-Geschossfläche NGF zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    OK Fertigboden = "±0.00" (IFCLABEL)
    OK Roher Boden = "-0.10" (IFCLABEL)
    Oberfläche Umfassungswände = 49.98 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen Seiten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen oben = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche oben = 25.52 (IFCREAL)
    Oberfläche unten = 25.52 (IFCREAL)
    Rahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Technikraum I" (IFCLABEL)
    Raumname in 2. Zeile = "" (IFCLABEL)
    Raumnamen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "003" (IFCLABEL)
    Raumnummer zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Grundfläche = 25.52 (IFCREAL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftgröße [mm] = 2. (IFCREAL)
    Schriftstil 1 = "Fett" (IFCLABEL)
    Schriftstil 2 = "Normal" (IFCLABEL)
    Stift Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersch. Buchstabengrößen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterzugoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 68.904 (IFCREAL)
    Volumen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandmaterial = "<Wandmaterial>" (IFCLABEL)
    Wandmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Zeichensatz = "Arial" (IFCLABEL)
    Zeilenabstand in mm = 4. (IFCREAL)
  AC_Pset_Raumstempel_01 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    2. Raumnamen-Zeile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug gemäß WohnflächenVO = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug in % (Balkone, Loggien) = 0. (IFCREAL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angrenzende Oberfläche = 55.08 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Automatischer Zeilenabstand = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bereich = "a" (IFCLABEL)
    Beschreibender Wohnungsname = "<Wohnungsname>" (IFCLABEL)
    Bezeichnung f. Fensterflächen = "FEF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Abzugsflächen = "AF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Bereich = "Bereich" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Deckenmaterial = "DM" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Fertigboden = "FB" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Grundfläche = "BF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für NGF = "NGF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Höhe = "RH" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Umfang = "RU" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Volumen = "RV" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Wandmaterial = "WM" (IFCLABEL)
    Breite in mm = 30. (IFCREAL)
    Bruttofläche zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Buchstabengröße 2 = 2. (IFCREAL)
    Dachoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Dachoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Deckenmaterial = "<Deckenmaterial>" (IFCLABEL)
    Deckenmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Deckenoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Drehwinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einordnung zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Errechnete Grundfläche = 24.7544 (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigboden zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 0. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 2.1 (IFCREAL)
    Form = "Typ_2" (IFCLABEL)
    Gemessene Nettofläche = 25.52 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundfläche = 25.52 (IFCREAL)
    Höhenwerte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kategorie als Name verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marker = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Material Fertigboden = "<Fertigboden>" (IFCLABEL)
    Netto-Geschossfläche NGF zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    OK Fertigboden = "±0.00" (IFCLABEL)
    OK Roher Boden = "-0.10" (IFCLABEL)
    Oberfläche Umfassungswände = 52.98 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen Seiten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen oben = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche oben = 25.52 (IFCREAL)
    Oberfläche unten = 25.52 (IFCREAL)
    Rahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Technikraum II" (IFCLABEL)
    Raumname in 2. Zeile = "" (IFCLABEL)
    Raumnamen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "004" (IFCLABEL)
    Raumnummer zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Grundfläche = 25.52 (IFCREAL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftgröße [mm] = 2. (IFCREAL)
    Schriftstil 1 = "Fett" (IFCLABEL)
    Schriftstil 2 = "Normal" (IFCLABEL)
    Stift Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersch. Buchstabengrößen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterzugoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 68.904 (IFCREAL)
    Volumen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandmaterial = "<Wandmaterial>" (IFCLABEL)
    Wandmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Zeichensatz = "Arial" (IFCLABEL)
    Zeilenabstand in mm = 4. (IFCREAL)
  AC_Pset_Raumstempel_01 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    2. Raumnamen-Zeile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug gemäß WohnflächenVO = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug in % (Balkone, Loggien) = 0. (IFCREAL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angrenzende Oberfläche = 55.08 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Automatischer Zeilenabstand = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bereich = "a" (IFCLABEL)
    Beschreibender Wohnungsname = "<Wohnungsname>" (IFCLABEL)
    Bezeichnung f. Fensterflächen = "FEF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Abzugsflächen = "AF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Bereich = "Bereich" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Deckenmaterial = "DM" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Fertigboden = "FB" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Grundfläche = "BF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für NGF = "NGF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Höhe = "RH" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Umfang = "RU" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Volumen = "RV" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Wandmaterial = "WM" (IFCLABEL)
    Breite in mm = 30. (IFCREAL)
    Bruttofläche zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Buchstabengröße 2 = 2. (IFCREAL)
    Dachoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Dachoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Deckenmaterial = "<Deckenmaterial>" (IFCLABEL)
    Deckenmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Deckenoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Drehwinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einordnung zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Errechnete Grundfläche = 24.7544 (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigboden zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 2.1 (IFCREAL)
    Form = "Typ_2" (IFCLABEL)
    Gemessene Nettofläche = 25.52 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundfläche = 25.52 (IFCREAL)
    Höhenwerte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kategorie als Name verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marker = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Material Fertigboden = "<Fertigboden>" (IFCLABEL)
    Netto-Geschossfläche NGF zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    OK Fertigboden = "±0.00" (IFCLABEL)
    OK Roher Boden = "-0.10" (IFCLABEL)
    Oberfläche Umfassungswände = 49.98 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen Seiten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen oben = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche oben = 25.52 (IFCREAL)
    Oberfläche unten = 25.52 (IFCREAL)
    Rahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Technikraum III" (IFCLABEL)
    Raumname in 2. Zeile = "" (IFCLABEL)
    Raumnamen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "005" (IFCLABEL)
    Raumnummer zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Grundfläche = 25.52 (IFCREAL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftgröße [mm] = 2. (IFCREAL)
    Schriftstil 1 = "Fett" (IFCLABEL)
    Schriftstil 2 = "Normal" (IFCLABEL)
    Stift Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersch. Buchstabengrößen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterzugoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 68.904 (IFCREAL)
    Volumen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandmaterial = "<Wandmaterial>" (IFCLABEL)
    Wandmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Zeichensatz = "Arial" (IFCLABEL)
    Zeilenabstand in mm = 4. (IFCREAL)
  AC_Pset_Raumstempel_01 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    2. Raumnamen-Zeile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug gemäß WohnflächenVO = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug in % (Balkone, Loggien) = 0. (IFCREAL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angrenzende Oberfläche = 124.2 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Automatischer Zeilenabstand = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bereich = "a" (IFCLABEL)
    Beschreibender Wohnungsname = "<Wohnungsname>" (IFCLABEL)
    Bezeichnung f. Fensterflächen = "FEF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Abzugsflächen = "AF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Bereich = "Bereich" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Deckenmaterial = "DM" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Fertigboden = "FB" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Grundfläche = "BF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für NGF = "NGF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Höhe = "RH" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Umfang = "RU" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Volumen = "RV" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Wandmaterial = "WM" (IFCLABEL)
    Breite in mm = 30. (IFCREAL)
    Bruttofläche zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Buchstabengröße 2 = 2. (IFCREAL)
    Dachoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Dachoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Deckenmaterial = "<Deckenmaterial>" (IFCLABEL)
    Deckenmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Deckenoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Drehwinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einordnung zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Errechnete Grundfläche = 128.2728 (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigboden zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 24. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 3.78 (IFCREAL)
    Form = "Typ_2" (IFCLABEL)
    Gemessene Nettofläche = 132.24 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundfläche = 132.24 (IFCREAL)
    Höhenwerte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kategorie als Name verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marker = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Material Fertigboden = "<Fertigboden>" (IFCLABEL)
    Netto-Geschossfläche NGF zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    OK Fertigboden = "±0.00" (IFCLABEL)
    OK Roher Boden = "-0.10" (IFCLABEL)
    Oberfläche Umfassungswände = 96.42 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen Seiten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen oben = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche oben = 132.24 (IFCREAL)
    Oberfläche unten = 132.24 (IFCREAL)
    Rahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Seminarraum" (IFCLABEL)
    Raumname in 2. Zeile = "" (IFCLABEL)
    Raumnamen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "006" (IFCLABEL)
    Raumnummer zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Grundfläche = 132.24 (IFCREAL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftgröße [mm] = 2. (IFCREAL)
    Schriftstil 1 = "Fett" (IFCLABEL)
    Schriftstil 2 = "Normal" (IFCLABEL)
    Stift Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersch. Buchstabengrößen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterzugoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 357.048 (IFCREAL)
    Volumen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandmaterial = "<Wandmaterial>" (IFCLABEL)
    Wandmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Zeichensatz = "Arial" (IFCLABEL)
    Zeilenabstand in mm = 4. (IFCREAL)
  AC_Pset_Raumstempel_01 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    2. Raumnamen-Zeile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug gemäß WohnflächenVO = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug in % (Balkone, Loggien) = 0. (IFCREAL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angrenzende Oberfläche = 38.88 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Automatischer Zeilenabstand = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bereich = "a" (IFCLABEL)
    Beschreibender Wohnungsname = "<Wohnungsname>" (IFCLABEL)
    Bezeichnung f. Fensterflächen = "FEF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Abzugsflächen = "AF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Bereich = "Bereich" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Deckenmaterial = "DM" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Fertigboden = "FB" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Grundfläche = "BF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für NGF = "NGF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Höhe = "RH" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Umfang = "RU" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Volumen = "RV" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Wandmaterial = "WM" (IFCLABEL)
    Breite in mm = 30. (IFCREAL)
    Bruttofläche zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Buchstabengröße 2 = 2. (IFCREAL)
    Dachoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Dachoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Deckenmaterial = "<Deckenmaterial>" (IFCLABEL)
    Deckenmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Deckenoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Drehwinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einordnung zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Errechnete Grundfläche = 11.9504 (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigboden zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 2.1 (IFCREAL)
    Form = "Typ_2" (IFCLABEL)
    Gemessene Nettofläche = 12.32 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundfläche = 12.32 (IFCREAL)
    Höhenwerte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kategorie als Name verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marker = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Material Fertigboden = "<Fertigboden>" (IFCLABEL)
    Netto-Geschossfläche NGF zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    OK Fertigboden = "±0.00" (IFCLABEL)
    OK Roher Boden = "-0.10" (IFCLABEL)
    Oberfläche Umfassungswände = 33.78 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen Seiten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen oben = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche oben = 12.32 (IFCREAL)
    Oberfläche unten = 12.32 (IFCREAL)
    Rahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "Technikraum IV" (IFCLABEL)
    Raumname in 2. Zeile = "" (IFCLABEL)
    Raumnamen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "007" (IFCLABEL)
    Raumnummer zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Grundfläche = 12.32 (IFCREAL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftgröße [mm] = 2. (IFCREAL)
    Schriftstil 1 = "Fett" (IFCLABEL)
    Schriftstil 2 = "Normal" (IFCLABEL)
    Stift Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersch. Buchstabengrößen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterzugoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 33.264 (IFCREAL)
    Volumen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandmaterial = "<Wandmaterial>" (IFCLABEL)
    Wandmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Zeichensatz = "Arial" (IFCLABEL)
    Zeilenabstand in mm = 4. (IFCREAL)
  AC_Pset_Raumstempel_01 | properties | on 1 object (1 IFCSPACE)
    2. Raumnamen-Zeile = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug gemäß WohnflächenVO = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abzug in % (Balkone, Loggien) = 0. (IFCREAL)
    Abzugsfläche unter Dach = 0. (IFCREAL)
    Abzugsflächen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angrenzende Oberfläche = 39.42 (IFCREAL)
    Anzahl aller Raumecken = 4. (IFCREAL)
    Anzahl hereinragender Raumecken = 0. (IFCREAL)
    Automatischer Zeilenabstand = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bereich = "a" (IFCLABEL)
    Beschreibender Wohnungsname = "<Wohnungsname>" (IFCLABEL)
    Bezeichnung f. Fensterflächen = "FEF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Abzugsflächen = "AF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Bereich = "Bereich" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Deckenmaterial = "DM" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Fertigboden = "FB" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Grundfläche = "BF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für NGF = "NGF" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Höhe = "RH" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für R.Umfang = "RU" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Volumen = "RV" (IFCLABEL)
    Bezeichnung für Wandmaterial = "WM" (IFCLABEL)
    Breite in mm = 30. (IFCREAL)
    Bruttofläche zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Buchstabengröße 2 = 2. (IFCREAL)
    Dachoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Dachoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Deckenmaterial = "<Deckenmaterial>" (IFCLABEL)
    Deckenmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Deckenoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Deckenoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Drehwinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Einordnung zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Errechnete Grundfläche = 12.3772 (IFCREAL)
    Fassaden- Abzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Fensterflächen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fertigboden zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feste Breite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fläche der Fenster = 3. (IFCREAL)
    Fläche der Türen = 2.1 (IFCREAL)
    Form = "Typ_2" (IFCLABEL)
    Gemessene Nettofläche = 12.76 (IFCREAL)
    Gesamtabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Grundfläche = 12.76 (IFCREAL)
    Höhenwerte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kategorie als Name verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Marker = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Material Fertigboden = "<Fertigboden>" (IFCLABEL)
    Netto-Geschossfläche NGF zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    OK Fertigboden = "±0.00" (IFCLABEL)
    OK Roher Boden = "-0.10" (IFCLABEL)
    Oberfläche Umfassungswände = 34.32 (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen Seiten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen hinten = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche Wandnischen oben = 0. (IFCREAL)
    Oberfläche oben = 12.76 (IFCREAL)
    Oberfläche unten = 12.76 (IFCREAL)
    Rahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumfläche Faktor = 0.97 (IFCREAL)
    Raumhöhe zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Raumname = "WC Herren" (IFCLABEL)
    Raumname in 2. Zeile = "" (IFCLABEL)
    Raumnamen zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumnummer = "008" (IFCLABEL)
    Raumnummer zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Raumumfang zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reduzierte Grundfläche = 12.76 (IFCREAL)
    Schraffurabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Schriftgröße [mm] = 2. (IFCREAL)
    Schriftstil 1 = "Fett" (IFCLABEL)
    Schriftstil 2 = "Normal" (IFCLABEL)
    Stift Rahmen = "" (IFCLABEL)
    Stützenabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersch. Buchstabengrößen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterzugoberfläche oben = 0. (IFCREAL)
    Unterzugoberfläche unten = 0. (IFCREAL)
    Volumen = 34.452 (IFCREAL)
    Volumen zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandabzugsfläche = 0. (IFCREAL)
    Wandmaterial = "<Wandmaterial>" (IFCLABEL)
    Wandmaterial zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zeichensatz 1 = "Arial Westlich" (IFCLABEL)
    Zeichensatz = "Arial" (IFCLABEL)
    Zeilenabstand in mm = 4. (IFCREAL)
  AC_Pset_Raumstempel_01: 74 more contents on 74 objects not shown
  AC_Equantity_Raumstempel_01 | quantities | on 26 objects (26 IFCSPACE)
    Gesamtlänge Raumumfassung = 14.4 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.7 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 14.4 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1. [METRE]
    Umfang = 14.4 [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_01 | quantities | on 11 objects (11 IFCSPACE)
    Gesamtlänge Raumumfassung = 20.4 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.7 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 20.4 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 4. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1. [METRE]
    Umfang = 20.4 [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_01 | quantities | on 9 objects (9 IFCSPACE)
    Gesamtlänge Raumumfassung = 14.6 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.7 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 14.6 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1. [METRE]
    Umfang = 14.6 [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_01 | quantities | on 7 objects (7 IFCSPACE)
    Gesamtlänge Raumumfassung = 14. [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.7 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 14. [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1. [METRE]
    Umfang = 14. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_01 | quantities | on 5 objects (5 IFCSPACE)
    Gesamtlänge Raumumfassung = 20. [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.7 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 20. [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 4. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1. [METRE]
    Umfang = 20. [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_01 | quantities | on 4 objects (4 IFCSPACE)
    Gesamtlänge Raumumfassung = 39.4 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.7 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 39.4 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0.9 [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 10.8 [METRE]
    Umfang = 39.4 [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_01 | quantities | on 3 objects (3 IFCSPACE)
    Gesamtlänge Raumumfassung = 28.2 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.7 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 28.2 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 4.6 [METRE]
    Umfang = 28.2 [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_01 | quantities | on 2 objects (2 IFCSPACE)
    Gesamtlänge Raumumfassung = 20.4 [METRE]
    Gesamtlänge aller Bodenkanten = 0. [METRE]
    Höhe = 2.7 [METRE]
    Höhenkote OK Rohdecke = 0. [METRE]
    Nettoumfang = 20.4 [METRE]
    Stärke Bodenaufbau = 0. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Fenster = 2. [METRE]
    Summe Öffnungsbreite Türen = 1. [METRE]
    Umfang = 20.4 [METRE]
  AC_Equantity_Raumstempel_01: 14 more contents on 15 objects not shown
  AC_Pset_IFC_Fenster_-_ein_Panel | properties | on 197 objects (197 IFCWINDOW)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fensterrahmen ( Strich ) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffur-Typ = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "" (IFCLABEL)
    Grundtyp = "IfcWindow" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 1. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Simpel" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 1. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Paneelbreite = 0.86 (IFCREAL)
    Paneelbreite an Öffn. anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stift Flügel = "" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungstyp (gs_sash_openum) = "Drehflügel Links" (IFCLABEL)
    Öffnungstyp (i_sash_openum) = 2. (IFCREAL)
  AC_Pset_IFC_Fenster_-_ein_Panel | properties | on 8 objects (8 IFCWINDOW)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fensterrahmen ( Strich ) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffur-Typ = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "" (IFCLABEL)
    Grundtyp = "IfcWindow" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 1. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Simpel" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 1. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Paneelbreite = 0.844444444444 (IFCREAL)
    Paneelbreite an Öffn. anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stift Flügel = "" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungstyp (gs_sash_openum) = "Drehflügel Links" (IFCLABEL)
    Öffnungstyp (i_sash_openum) = 2. (IFCREAL)
  AC_Pset_IFC_Fenster_-_ein_Panel | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fensterrahmen ( Strich ) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffur-Typ = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Flügel Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "" (IFCLABEL)
    Grundtyp = "IfcWindow" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 1. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Simpel" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 1. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Paneelbreite = 0.844444444444 (IFCREAL)
    Paneelbreite an Öffn. anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stift Flügel = "" (IFCLABEL)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungstyp (gs_sash_openum) = "Drehflügel Rechts" (IFCLABEL)
    Öffnungstyp (i_sash_openum) = 1. (IFCREAL)
  AC_Equantity_IFC_Fenster_-_ein_Panel | quantities | on 196 objects (196 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Anschlag Höhe = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Glas-Dicke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Maß 1 = 1. [METRE]
    Maß 2 = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_IFC_Fenster_-_ein_Panel | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Anschlag Höhe = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.9 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Glas-Dicke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Maß 1 = 0.9 [METRE]
    Maß 2 = 1.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.9 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.5 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_IFC_Fenster_-_ein_Panel | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Anschlag Höhe = 2. [METRE]
    Architekturlichte Breite = 0.9 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Glas-Dicke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Maß 1 = 0.9 [METRE]
    Maß 2 = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.9 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_IFC_Fenster_-_ein_Panel | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Anschlag Höhe = 2. [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Glas-Dicke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Maß 1 = 1. [METRE]
    Maß 2 = 2. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung | properties | on 67 objects (67 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Grundtyp = "IfcDoor" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 1. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Einflügeltür" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 0. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Paneelbreite = 1. (IFCREAL)
    Paneelbreite an Öffn. anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Profile (Strich) (ifc_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Querbalken Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Schwellenbreite anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Trimmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Typ = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_IFC_Tür_-_Eine_Öffnunsgrichtung | quantities | on 67 objects (67 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 2.1 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Dicke Schwelle = 0.02 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.9 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.05 [METRE]
    Einfassung Breite (Futter Dicke) = 0.1 [METRE]
    Einfassung Dicke (Futter Tiefe) = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Höhe Schwelle = 0.05 [METRE]
    Höhe Türblatt = 1.5 [METRE]
    Maß 1 = 1. [METRE]
    Maß 2 = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.1 [METRE]
    Schwellen-Versatz = 0. [METRE]
    Schwellenbreite = 0.1 [METRE]
    Türblatt Breite = 0.9 [METRE]
    Türblatt Höhe = 2.05 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Zwei_Öffnungsrichtungen | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Breite Fensterrahmen 1 = 0.5 (IFCREAL)
    Breite Fensterrahmen 2 = 0.5 (IFCREAL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Grundtyp = "IfcDoor" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 4. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Zweiflügeltür - Schwingflügel" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 1. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Paneelbreite an Öffn. anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Profile (Strich) (ifc_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Querbalken Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Schwellenbreite anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Trimmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Farbe, braun" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Typ = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel Türblatt 1 - 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Türblatt 1 - 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Türblatt 2 - 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Türblatt 2 - 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Zwei_Öffnungsrichtungen | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.8 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 2.1 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Dicke Fensterrahmen 1 = 0.04 [METRE]
    Dicke Fensterrahmen 2 = 0.04 [METRE]
    Dicke Schwelle = 0.02 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.7 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.05 [METRE]
    Einfassung Breite (Futter Dicke) = 0.1 [METRE]
    Einfassung Dicke (Futter Tiefe) = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Höhe Schwelle = 0.05 [METRE]
    Höhe Türblatt = 1.5 [METRE]
    Maß 1 = 1.8 [METRE]
    Maß 2 = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.8 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.8 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.1 [METRE]
    Schwellen-Versatz = 0. [METRE]
    Schwellenbreite = 0.1 [METRE]
    Türblatt Breite = 1.7 [METRE]
    Türblatt Höhe = 2.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Gelaender-1 | properties | on 12 objects (12 IFCRAILING)
    2D Hotspots in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = "Detailiert" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Anmerkung = "" (IFCLABEL)
    Ausfüllmuster = "Leer" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gewicht = 0. (IFCREAL)
    Gewichteinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Gruppe (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Material = "Farbe, weiß" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur = "" (IFCLABEL)
    Stift Kontur = "" (IFCLABEL)
    Stift Schraffur = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Gelaender-1 | quantities | on 12 objects (12 IFCRAILING)
    Höhe = 0.8 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Reference = "Stahlbeton 2747937872 D200" (IFCIDENTIFIER)
  AC_Pset_IFC_Tür_-_Drehtür | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Grundtyp = "IfcDoor" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 10. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Drehtür" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 1. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Paneelbreite = 1. (IFCREAL)
    Paneelbreite an Öffn. anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Profile (Strich) (ifc_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Querbalken Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Schwellenbreite anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Trimmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Typ = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel in 2D = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_IFC_Tür_-_Drehtür | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Architekturlichte Breite = 2. [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 2.1 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Dicke Schwelle = 0.025 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.9 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.05 [METRE]
    Einfassung Breite (Futter Dicke) = 0.1 [METRE]
    Einfassung Dicke (Futter Tiefe) = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Höhe Schwelle = 0.05 [METRE]
    Höhe Türblatt = 1.5 [METRE]
    Maß 1 = 2. [METRE]
    Maß 2 = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.1 [METRE]
    Schwellen-Versatz = 0. [METRE]
    Schwellenbreite = 0.1 [METRE]
    Türblatt Breite = 1.9 [METRE]
    Türblatt Höhe = 2.05 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.02 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung | properties | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Beschreibung = "" (IFCLABEL)
    Breite Fensterrahmen 1 = 0.5 (IFCREAL)
    Breite Fensterrahmen 2 = 0.5 (IFCREAL)
    Etikett = "" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3. (IFCREAL)
    Grundtyp = "IfcDoor" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 2. (IFCREAL)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Zweiflügeltür - Öffnungsflügel" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial = "Aluminium" (IFCLABEL)
    Konstruktionsmaterial ID = 1. (IFCREAL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name = "" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Objektetikett = "" (IFCLABEL)
    Paneelbreite an Öffn. anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Profile (Strich) (ifc_door_frame) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Querbalken Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffur-Typ = "Leer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "" (IFCLABEL)
    Rahmendicke = Wanddicke = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Schwellenbreite anpassen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "" (IFCLABEL)
    Trimmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türblatt Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffur-Typ = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Türblatt-Schraffurhintergrund-Stift = "" (IFCLABEL)
    Türblatt-Stift = "" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1. (IFCREAL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungswinkel Türblatt 1 - 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Türblatt 1 - 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Türblatt 2 - 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Türblatt 2 - 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  AC_Equantity_IFC_Doppeltür_-_Eine_Öffnungsrichtung | quantities | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.8 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 2.1 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Dicke Fensterrahmen 1 = 0.04 [METRE]
    Dicke Fensterrahmen 2 = 0.04 [METRE]
    Dicke Schwelle = 0.02 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.7 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.05 [METRE]
    Einfassung Breite (Futter Dicke) = 0.1 [METRE]
    Einfassung Dicke (Futter Tiefe) = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1. [METRE]
    Höhe Schwelle = 0.05 [METRE]
    Höhe Türblatt = 1.5 [METRE]
    Maß 1 = 1.8 [METRE]
    Maß 2 = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.8 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Dicke = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.8 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.1 [METRE]
    Schwellen-Versatz = 0. [METRE]
    Schwellenbreite = 0.1 [METRE]
    Türblatt Breite = 1.7 [METRE]
    Türblatt Höhe = 2.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Fenster Linien-Sachmerkmale | predefined | on 1 type object
  Fenster Flügel-Sachmerkmale - Panel1 | predefined | on 1 type object
  Tür Linien-Sachmerkmale | predefined | on 8 type objects
  Türblatt-Sachmerkmale - Panel1 | predefined | on 8 type objects
  Türblatt-Sachmerkmale - Panel2 | predefined | on 4 type objects