%%% The encoding table, v.Aug.1997 (C) Petr Ol\v s\'ak
%%% input: ISO8859-2, in system used: CP1250
\ifx\xordcode\undefined
   \message{Warning: the xord/xchr accessing is not possible}
   \endinput \fi
\let\Xordcode=\relax  \let\Yordcode=\relax
\def\setinputcode #1 #2 {\Xordcode#1=\the\xordcode#2\relax
                         \Yordcode#2=\the\xordcode#2\relax}
\xdef\restoreinputencoding{%
%
%                 il2  1250
   \setinputcode  "A5  "BC  % \v L
   \setinputcode  "B5  "BE  % \v l
   \setinputcode  "A9  "8A  % \v S
   \setinputcode  "B9  "9A  % \v s
   \setinputcode  "AB  "8D  % \v T
   \setinputcode  "BB  "9D  % \v t
   \setinputcode  "AE  "8E  % \v Z
   \setinputcode  "BE  "9E  % \v z
}
\def\Yordcode#1=#2\relax{} \let\Xordcode=\xordcode
\restoreinputencoding  % nyní se nastaví nový xord
\def\Xordcode#1=#2\relax{} \let\Yordcode=\xordcode

