# HAP

HAP（Harmony Ability Package）是应用安装和运行的基本单元。HAP包是由代码、资源、三方库、配置文件等打包生成的模块包，其主要分为两种类型：entry和feature。

*   entry：应用的主模块，作为应用的入口，提供了应用的基础功能。
*   feature：应用的动态特性模块，作为应用能力的扩展，可以根据用户的需求和设备类型进行选择性安装。

应用程序包可以只包含一个基础的entry包，也可以包含一个基础的entry包和多个功能性的feature包。

#### 使用场景

*   单HAP场景：如果只包含UIAbility组件，无需使用ExtensionAbility组件，优先采用单HAP（即一个entry包）来实现应用开发。虽然一个HAP中可以包含一个或多个UIAbility组件，为了避免不必要的资源加载，推荐采用“一个UIAbility+多个页面”的方式。
    
*   多HAP场景：如果应用的功能比较复杂，需要使用ExtensionAbility组件，可以采用多HAP（即一个entry包+多个feature包）来实现应用开发，每个HAP中包含一个UIAbility组件或者一个ExtensionAbility组件。在这种场景下，多个HAP引用相同的库文件，可能导致重复打包的问题。
    

#### 约束限制

*   不支持导出接口和ArkUI组件，给其他模块使用。
    
*   多HAP场景下，App Pack包中同一设备类型的所有HAP中最多只能包含一个Entry类型的HAP，也可以不包含；可以包含一个或者多个Feature类型的HAP，也可以不包含。
    
*   多HAP场景下，在安装或更新时，存在一致性校验，详情参考应用安装与更新一致性校验。使用打包工具进行打包成APP时，也会进行合法性校验，详情请参考打包工具。
    
*   多HAP场景下，同一应用的所有HAP、HSP的签名证书要保持一致。上架应用市场是以App Pack形式上架，应用市场分发时会将所有HAP从App Pack中拆分出来，同时对所有HAP进行重签名，以保证签名证书的一致性。在调试阶段，开发者通过命令行或DevEco Studio将HAP安装到设备上时，要保证所有HAP签名证书一致，否则会出现安装失败的问题，签名操作请参考配置调试签名。
    

#### 创建

下面简要介绍如何通过DevEco Studio新建一个HAP模块。

1.  创建工程，构建第一个ArkTS应用。
    
2.  在工程目录上单击右键，选择**New > Module**。
    
3.  在弹出的对话框中选择**Empty Ability**模板，单击**Next**。
    
4.  在Module配置界面，配置**Module name**，选择**Module Type**和**Device Type**，然后单击**Next**。
    
5.  在Ability配置界面，配置**Ability name**，然后单击**Finish**完成创建。
    

#### 开发

*   HAP中支持添加UIAbility组件或ExtensionAbility组件，以及pages页面。具体操作可参考在模块中添加Ability和添加Page。
    
*   HAP中支持引用HAR或HSP共享包，详见HAR的使用、HSP的使用。
    

#### 调试

通过DevEco Studio编译打包，生成单个或者多个HAP，即可基于HAP进行调试。如需根据不同的部署环境、目标人群、运行环境等，将同一个HAP定制编译为不同版本，请参见定制编译指导。

开发者可以使用DevEco Studio或者hdc工具进行调试：

*   **方法一：** 使用DevEco Studio进行调试，详见应用程序包调试方法。
    
*   **方法二：** 使用hdc工具进行调试。
    
    在调试前，需要先安装或更新HAP，此处有两种方式：
    
    *   直接使用hdc安装、更新HAP。
        
        HAP的路径为开发平台上的文件路径，以Windows开发平台为例，命令参考如下：
        
        ```
        # 安装、更新，多HAP可以指定多个文件路径
        hdc install entry.hap feature.hap
        # 执行结果
        install bundle successfully.
        # 卸载
        hdc uninstall com.example.myapplication
        # 执行结果
        uninstall bundle successfully.
        ```
        
    *   先执行hdc shell，再使用bm工具安装、更新HAP。
        
        HAP的文件路径为真机上的文件路径，命令参考如下：
        
        ```
        # 先执行hdc shell才能使用bm工具
        hdc shell
        # 安装、更新，多HAP可以指定多个文件路径
        bm install -p /data/app/entry.hap /data/app/feature.hap
        # 执行结果
        install bundle successfully.
        # 卸载
        bm uninstall -n com.example.myapplication
        # 执行结果
        uninstall bundle successfully.
        ```
        
    
    完成HAP安装或更新后，即可参考相关调试命令进行调试。
    

#### 示例代码

*   多HAP