# 视频解码支持HDRVivid2SDR

在视频分享或者编辑场景时，开发者有时需要将HDR Vivid视频转换为SDR视频，可以调用AVCodec能力实现该功能。

#### 限制约束

1.  目前仅硬件解码器支持该能力。
    
2.  目前仅Surface模式支持该能力。Surface模式和Buffer模式输出差异可参考视频解码。
    
3.  目前使能该能力时，不支持码流分辨率变化，会通过回调函数OH\_AVCodecOnError()报告错误码AV\_ERR\_UNSUPPORT。
    
4.  在成功调用OH\_VideoDecoder\_Configure接口后，以及在启动OH\_VideoDecoder\_Start接口前，必须要先调用OH\_VideoDecoder\_Prepare接口。
    
5.  调用OH\_VideoDecoder\_Reset接口之后，解码器将回到初始状态，需要重新调用OH\_VideoDecoder\_Configure、OH\_VideoDecoder\_Prepare和OH\_VideoDecoder\_SetSurface接口。
    
6.  通过配置OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_DECODER\_OUTPUT\_COLOR\_SPACE，支持在解码后输出SDR图像，目前输入仅支持为HDR Vivid的码流，输出仅支持配置为OH\_COLORSPACE\_BT709\_LIMIT。
    

#### 在 CMake 脚本中链接动态库

```
target_link_libraries(sample PUBLIC libnative_media_avsource.so)
target_link_libraries(sample PUBLIC libnative_media_vdec.so)
target_link_libraries(sample PUBLIC libnative_media_core.so)
```

上述'sample'字样仅为示例，此处由开发者根据实际工程目录自定义。

#### 开发步骤

1.  添加头文件。
    
    ```
    #include <multimedia/player_framework/native_avcodec_videodecoder.h>
    #include <multimedia/player_framework/native_avcapability.h>
    #include <multimedia/player_framework/native_avcodec_base.h>
    #include <multimedia/player_framework/native_avformat.h>
    #include <multimedia/player_framework/native_avbuffer.h>
    #include <fstream>
    ```
    
2.  参考HDR Vivid视频播放，添加头文件和解析文件，查询文件是否为HDR Vivid视频。
    
    如果非HDR Vivid视频，则参考视频解码进行解码处理，此处不再赘述。
    
    如果判断为HDR Vivid视频，则继续执行以下步骤。
    
    如果输入源非HDR Vivid视频，会通过回调函数OH\_AVCodecOnError()报告错误码AV\_ERR\_VIDEO\_UNSUPPORTED\_COLOR\_SPACE\_CONVERSION。
    
3.  创建解码器实例。
    
    查询系统支持的解码器能力，根据查询结果基于name创建硬解码器。
    
    示例中的变量说明如下：
    
    *   videoDec：视频解码器实例的指针。
    *   capability：解码器能力查询实例的指针。
    *   OH\_AVCODEC\_MIMETYPE\_VIDEO\_HEVC：HEVC格式视频编解码器。
    
    ```
    //3.1 获取指定硬件的视频HEVC解码器能力实例。
    OH_AVCapability *capability = OH_AVCodec_GetCapabilityByCategory(OH_AVCODEC_MIMETYPE_VIDEO_HEVC, false, HARDWARE);
    if (capability == nullptr){
     // 异常处理。
    }
    // 3.2 获取HEVC硬件解码器名称。
    const char *name = OH_AVCapability_GetName(capability);
    // 3.3 创建HEVC硬件解码实例。
    OH_AVCodec *videoDec = OH_VideoDecoder_CreateByName(name);
    ```
    
    由于目前仅硬件解码器支持该能力，因此必须根据解码器name进行创建。
    
4.  调用OH\_VideoDecoder\_RegisterCallback()设置回调函数。
    
    具体可参考：HDR Vivid视频播放-HDR Vivid视频解码 中的“步骤3：配置异步回调函数”
    
5.  调用OH\_VideoDecoder\_Configure()配置解码器。
    
    需配置项：视频帧宽度、视频帧高度、视频像素格式、指定输出为SDR。具体示例如下：
    
    *   DEFAULT\_WIDTH：320像素宽度；
    *   DEFAULT\_HEIGHT：240像素高度；
    *   DEFAULT\_PIXELFORMAT： 像素格式，因为示例需要保存的YUV文件像素格式是NV12，所以设置为 AV\_PIXEL\_FORMAT\_NV12。
    
    ```
    // 视频帧宽度。
    int32_t width = 320;
    // 视频帧高度。
    int32_t height = 240;
    // 视频像素格式。
    constexpr OH_AVPixelFormat DEFAULT_PIXELFORMAT = AV_PIXEL_FORMAT_NV12;
    OH_AVFormat *format = OH_AVFormat_Create();
    // 5.1 配置视频宽、高、像素格式。
    OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_WIDTH, width);
    OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_HEIGHT, height);
    OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_PIXEL_FORMAT, DEFAULT_PIXELFORMAT);
    // 5.2 指定输出为SDR视频。
    OH_AVFormat_SetIntValue(format, OH_MD_KEY_VIDEO_DECODER_OUTPUT_COLOR_SPACE, OH_COLORSPACE_BT709_LIMIT);
    // 5.3 配置解码器。
    int32_t ret = OH_VideoDecoder_Configure(videoDec, format);
    if (ret != AV_ERR_OK) {
        // 异常处理。
    }
    OH_AVFormat_Destroy(format);
    ```
    
    通过配置OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_DECODER\_OUTPUT\_COLOR\_SPACE，支持在解码后输出SDR图像，目前输入仅支持为HDR Vivid的码流，输出仅支持配置为OH\_COLORSPACE\_BT709\_LIMIT。
    
6.  后续步骤具体可参考：视频解码Surface模式。