# 录制Allocation模板时，Memory泳道和Native Allocation泳道内存不一致

**问题现象**

录制Allocation模板时，Memory泳道和Native Allocation泳道内存不一致。

**可能原因**

Memory泳道内是所选择应用的实际物理内存占用（Proportional Set Size, PSS），Native Allocation泳道展示的是应用在运行过程中动态向操作系统申请的虚拟内存，并不代表实际物理内存占用。

**解决措施**

开始录制前，单击工具控制栏中的按钮，设置最小跟踪内存（Native Allocation Filter Size）为0或极小值，以采集更多甚至全量的虚拟内存分配事件，让Native Allocation泳道与Memory泳道的数据变化量接近。