# 为什么fromScreenLocation接口和getVisibleRegion接口获取的矩形顶点坐标不一致

#### 问题现象

通过fromScreenLocation接口获取的屏幕中地图边界坐标经纬度和getVisibleRegion接口获取的可视区域的坐标经纬度不一致。

#### 解决方案

fromScreenLocation接口获取的是屏幕中展示的完整地图的矩形四个角所在位置坐标。

getVisibleRegion接口获取的是地图相机的矩形可视区域坐标，可视区域不包括padding边界。

所以当相机设置了padding边界时，fromScreenLocation接口和getVisibleRegion接口获取矩形区域四个顶点坐标会不一致。