# HarmonyOS蓝牙通信是否支持GAIA协议

#### 问题现象

HarmonyOS蓝牙通信是否支持GAIA协议，请介绍一下当前支持的蓝牙协议？

#### 背景知识

蓝牙是一种无线通信技术，在通信过程中，蓝牙设备会发送和接收数据包，并且使用不同的蓝牙协议来控制通信流程和数据传输。

*   GAIA（Generic Application Interface Architecture）：应用层协议，它依赖于多种传输协议，包括RFCOMM、SPP和GATT，支持RFCOMM和SPP并不一定支持GAIA。
    
*   RFCOMM（Radio Frequency Communication）：是一种基于串口仿真的协议，常用于模拟RS232串口通信，支持点对点通信，适合简单的数据传输。
    
*   SPP（SERIAL PORT PROFILE）：基于RFCOMM协议，用于实现蓝牙设备间的串口通信。
    
*   A2DP（Advanced Audio Distribution）：高级音频分发协议，旨在实现高质量音频数据的无线传输。
    
*   BLE（Bluetooth Low Energy）：低功耗蓝牙，是一种能够在低功耗情况下进行通信的蓝牙技术。
    
*   HFP（Hands-Free）：蓝牙技术中用于实现免提通话的核心协议。
    

#### 解决方案

HarmonyOS系统不支持GAIA蓝牙协议，当前支持包括高级音频分发协议（A2DP）、低功耗蓝牙（BLE）、免提协议（HFP）及串口协议（SPP）在内的多种蓝牙协议API。

#### 常见FAQ

Q：蓝牙socket支持L2CAP方案吗？

A：蓝牙socket支持L2CAP，API20开始可以使用socket.getL2capPsm获取服务端L2CAP链路类型套接字的协议/服务多路复用器值。

Q：支持消息访问协议（Message Access Profile，MAP）的设备支持和HarmonyOS手机实现消息共享吗？例如：手机与车载间的短信数据同步。

A：蓝牙MAP模块是业界通用的，如果两端都支持MAP，就能支持消息共享。

Q：基于SPP协议实现设备间连接和传输数据，使用相同的uuid连接参数时，若应用A已成功连接蓝牙设备，应用B再次尝试连接会报错或异常，该如何解决？

A：SPP协议不支持同一uuid的并发连接。在应用A和服务端建立连接且未断开的情况下，应用B使用相同uuid连接将失败或触发异常。可由对应客户端主动执行断开操作，以确保连接的稳定性，断开操作参考：客户端的断开连接。

Q：基于SPP协议的蓝牙通信是否支持一对多连接？

A：支持一对多通信。每次连接后使用新的uuid执行socket.sppListen和socket.sppAccept即可实现一对多通信。